| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงธนบุรี** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 419 | 0009 | 0101 | พระประแดง - บางแค | 0+000 | 13+700 | 13.7 | L | 23/07/19 | AC | 2.38 | 5.71 | 0.95 |
| 419 | 0009 | 0101 | พระประแดง - บางแค | 13+700 | 14+320 | 0.62 | L | 23/07/19 | CC | 4.39 | 6.05 | 1.07 |
| 419 | 0009 | 0101 | พระประแดง - บางแค | 13+735 | 0+000 | 13.74 | R | 23/07/19 | AC | 2.48 | 5.01 | 1.08 |
| 419 | 0009 | 0101 | พระประแดง - บางแค | 14+320 | 14+795 | 0.475 | L | 23/07/19 | AC | 3.04 | 5.63 | 1.08 |
| 419 | 0009 | 0101 | พระประแดง - บางแค | 14+550 | 13+735 | 0.82 | R | 23/07/19 | CC | 5.41 | 6.81 | 1.16 |
| 419 | 0009 | 0101 | พระประแดง - บางแค | 14+795 | 15+240 | 0.445 | L | 23/07/19 | CC | 4.19 | 3.56 | 0.93 |
| 419 | 0009 | 0101 | พระประแดง - บางแค | 14+845 | 14+550 | 0.3 | R | 23/07/19 | AC | 4.07 | 8.56 | 1.23 |
| 419 | 0009 | 0101 | พระประแดง - บางแค | 15+240 | 16+160 | 0.92 | L | 23/07/19 | AC | 1.87 | 6.15 | 1.01 |
| 419 | 0009 | 0101 | พระประแดง - บางแค | 15+275 | 14+845 | 0.43 | R | 23/07/19 | CC | 4.59 | 4.13 | 0.90 |
| 419 | 0009 | 0101 | พระประแดง - บางแค | 16+160 | 16+270 | 0.11 | L | 23/07/19 | CC | 4.39 | 4.56 | 0.92 |
| 419 | 0009 | 0101 | พระประแดง - บางแค | 16+270 | 19+975 | 3.705 | L | 23/07/19 | AC | 3.9 | 7.54 | 1.14 |
| 419 | 0009 | 0101 | พระประแดง - บางแค | 19+975 | 15+275 | 4.7 | R | 23/07/19 | AC | 3.67 | 7.86 | 1.29 |
| 419 | 0009 | 0102 | บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ | 19+975 | 31+795 | 11.82 | L | 23/07/19 | AC | 3.22 | 7.59 | 1.14 |
| 419 | 0009 | 0102 | บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ | 31+795 | 19+975 | 11.82 | R | 23/07/19 | AC | 3.01 | 6.85 | 1.30 |
| 419 | 0035 | 0100 | ดาวคะนอง - แสมดำ | 0+000 | 14+660 | 14.66 | FL | 15/06/19 | AC | 2.91 | 6.11 | 1.10 |
| 419 | 0035 | 0100 | ดาวคะนอง - แสมดำ | 0+000 | 14+660 | 14.66 | L | 15/06/19 | AC | 2.82 | 7.41 | 1.06 |
| 419 | 0035 | 0100 | ดาวคะนอง - แสมดำ | 14+660 | 0+000 | 14.66 | FR | 22/07/19 | AC | 3.22 | 7.02 | 1.21 |
| 419 | 0035 | 0100 | ดาวคะนอง - แสมดำ | 14+660 | 0+000 | 14.66 | R | 15/06/19 | AC | 2.72 | 7.22 | 1.04 |
| 419 | 0338 | 0101 | อรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4 | 0+000 | 15+111 | 15.111 | L | 05/08/19 | AC | 3.09 | 2.5 | 0.70 |
| 419 | 0338 | 0101 | อรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4 | 10+481 | 15+111 | 4.63 | FL | 05/08/19 | AC | 3.06 | 2.5 | 0.48 |
| 419 | 0338 | 0101 | อรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4 | 15+111 | 10+481 | 4.63 | FR | 05/08/19 | AC | 3.04 | 2.26 | 0.48 |
| 419 | 0338 | 0101 | อรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4 | 15+111 | 0+000 | 15.11 | R | 05/08/19 | AC | 3.21 | 3.17 | 0.62 |
| 419 | 0338 | 0102 | ทางยกระดับบางกอกน้อย - นครชัยศรี | 0+000 | 8+944 | 8.944 | L | 06/08/19 | AC | 2.82 | 1.35 | 0.56 |
| 419 | 0338 | 0102 | ทางยกระดับบางกอกน้อย - นครชัยศรี | 8+944 | 0+000 | 8.94 | R | 07/08/19 | AC | 2.76 | 1.73 | 0.57 |
| 419 | 0341 | 0100 | บางพลัด - บางบำหรุ | 0+000 | 0+352 | 0.352 | L | 07/08/19 | AC | 3.49 | 0.6 | 0.61 |
| 419 | 0341 | 0100 | บางพลัด - บางบำหรุ | 0+352 | 0+000 | 0.35 | R | 07/08/19 | AC | 3.02 | 1.3 | 0.58 |
| 419 | 3242 | 0200 | บางบอน - โรงพยาบาลบางปะกอก 8 | 13+746 | 19+650 | 5.904 | L | 19/11/19 | AC | 2.7 | 8.82 | 1.44 |
| 419 | 3242 | 0200 | บางบอน - โรงพยาบาลบางปะกอก 8 | 19+650 | 13+746 | 5.9 | R | 19/11/19 | AC | 2.85 | 11.75 | 1.23 |