| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงนครนายก** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 414 | 0033 | 0501 | คลองยาง - นครนายก | 106+348 | 131+814 | 25.466 | L | 02/05/19 | AC | 2.93 | 7.12 | 0.63 |
| 414 | 0033 | 0501 | คลองยาง - นครนายก | 131+814 | 106+348 | 25.47 | R | 02/05/19 | AC | 2.42 | 5.76 | 0.57 |
| 414 | 0033 | 0502 | นครนายก - ปากพลี | 131+814 | 132+749 | 0.935 | L | 02/05/19 | AC | 2.49 | 5.13 | 0.61 |
| 414 | 0033 | 0502 | นครนายก - ปากพลี | 132+754 | 133+299 | 0.545 | L | 02/05/19 | CC | 4.42 | 3.85 | 0.51 |
| 414 | 0033 | 0502 | นครนายก - ปากพลี | 132+813 | 131+815 | 1 | R | 02/05/19 | AC | 2.67 | 9.36 | 0.48 |
| 414 | 0033 | 0502 | นครนายก - ปากพลี | 133+304 | 133+879 | 0.575 | L | 02/05/19 | AC | 2.5 | 7.16 | 0.63 |
| 414 | 0033 | 0502 | นครนายก - ปากพลี | 133+378 | 132+813 | 0.57 | R | 02/05/19 | CC | 4.65 | 7.66 | 0.51 |
| 414 | 0033 | 0502 | นครนายก - ปากพลี | 133+884 | 134+514 | 0.63 | L | 02/05/19 | CC | 4.74 | 3.79 | 0.57 |
| 414 | 0033 | 0502 | นครนายก - ปากพลี | 134+183 | 133+378 | 0.81 | R | 02/05/19 | AC | 2.53 | 13.14 | 0.56 |
| 414 | 0033 | 0502 | นครนายก - ปากพลี | 134+519 | 142+763 | 8.244 | L | 02/05/19 | AC | 2.48 | 8.31 | 0.61 |
| 414 | 0033 | 0502 | นครนายก - ปากพลี | 134+653 | 134+183 | 0.47 | R | 02/05/19 | CC | 4.41 | 7.93 | 0.54 |
| 414 | 0033 | 0502 | นครนายก - ปากพลี | 142+753 | 134+653 | 8.1 | R | 02/05/19 | AC | 2.32 | 10.76 | 0.54 |
| 414 | 0352 | 0100 | ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ | 0+000 | 15+870 | 15.87 | L | 01/05/19 | AC | 2.69 | 6.45 | 0.75 |
| 414 | 0352 | 0100 | ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ | 15+870 | 22+000 | 6.13 | L | 01/05/19 | AC | 2.25 | 5.57 | 0.66 |
| 414 | 0352 | 0100 | ธัญบุรี - คลองระพีพัฒน์ | 15+870 | 0+000 | 15.87 | R | 01/05/19 | AC | 2.65 | 7.45 | 0.65 |
| 414 | 3051 | 0102 | บางอ้อ - สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ | 5+881 | 18+800 | 12.919 | L | 02/05/19 | AC | 2.22 | 1.47 | 0.64 |
| 414 | 3076 | 0100 | นครนายก - บางหอย | 0+000 | 0+148 | 0.158 | L | 02/05/19 | AC | 3 | 5.33 | 0.76 |
| 414 | 3076 | 0100 | นครนายก - บางหอย | 0+158 | 22+041 | 21.883 | L | 02/05/19 | AC | 2.21 | 4.49 | 0.63 |
| 414 | 3076 | 0100 | นครนายก - บางหอย | 0+158 | 0+000 | 0.16 | R | 02/05/19 | AC | 4.02 | 9.85 | 0.74 |
| 414 | 3076 | 0100 | นครนายก - บางหอย | 21+000 | 22+043 | 1.041 | L | 02/05/19 | AC | 3.7 | 6.75 | 0.60 |
| 414 | 3222 | 0200 | เขาเพิ่ม - บ้านนา | 26+219 | 38+802 | 12.583 | L | 02/05/19 | AC | 2.28 | 6.74 | 0.62 |
| 414 | 3222 | 0200 | เขาเพิ่ม - บ้านนา | 38+802 | 26+291 | 12.58 | R | 02/05/19 | AC | 1.99 | 5.66 | 0.64 |
| 414 | 3222 | 0200 | เขาเพิ่ม - บ้านนา | 38+802 | 38+931 | 0.129 | L | 02/05/19 | CC | 4.29 | 4.77 | 0.48 |
| 414 | 3222 | 0200 | เขาเพิ่ม - บ้านนา | 38+931 | 38+802 | 0.13 | R | 02/05/19 | CC | 3.88 | 3.35 | 0.49 |
| 414 | 3312 | 0200 | ลำลูกกา - คลอง 16 | 12+348 | 16+551 | 4.203 | L | 01/05/19 | CC | 3.55 | 5.55 | 0.57 |
| 414 | 3312 | 0200 | ลำลูกกา - คลอง 16 | 16+551 | 39+206 | 22.655 | L | 01/05/19 | AC | 2.69 | 5.56 | 0.62 |
| 414 | 3312 | 0200 | ลำลูกกา - คลอง 16 | 16+555 | 12+348 | 4.2 | R | 02/05/19 | CC | 3.67 | 5.24 | 0.56 |
| 414 | 3312 | 0200 | ลำลูกกา - คลอง 16 | 39+206 | 16+551 | 22.66 | R | 02/05/19 | AC | 3.13 | 7.29 | 0.61 |
| 414 | 3369 | 0100 | วัดอำภาศิริวงศ์ - คลอง 16 | 0+000 | 14+843 | 14.843 | L | 02/05/19 | AC | 2.21 | 3.51 | 0.59 |
| 414 | 3592 | 0100 | ทางเข้านิมิตรใหม่ | 0+000 | 1+869 | 1.869 | L | 01/05/19 | CC | 3.84 | 4.19 | 0.52 |
| 414 | 3592 | 0100 | ทางเข้านิมิตรใหม่ | 1+869 | 0+000 | 1.87 | R | 01/05/19 | CC | 3.21 | 4.74 | 0.50 |
| 414 | 3596 | 0100 | ทองหลาง - ทรายมูล | 0+000 | 1+130 | 1.13 | L | 02/05/19 | AC | 3.97 | 2.29 | 0.71 |