| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงสมุทรปราการ** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 417 | 0003 | 0101 | บางนา - แบริ่ง | 16+389 | 16+800 | 0.411 | L | 07/05/19 | AC | 4.34 | 4.11 | 0.63 |
| 417 | 0003 | 0101 | บางนา - แบริ่ง | 16+800 | 16+389 | 0.41 | R | 31/07/19 | AC | 4.17 | 13.48 | 0.70 |
| 417 | 0003 | 0101 | บางนา - แบริ่ง | 16+800 | 17+695 | 0.895 | L | 07/05/19 | CC | 5.5 | 3.58 | 0.47 |
| 417 | 0003 | 0101 | บางนา - แบริ่ง | 17+035 | 16+800 | 0.24 | R | 31/07/19 | CC | 5.05 | 13.1 | 0.63 |
| 417 | 0003 | 0101 | บางนา - แบริ่ง | 17+200 | 17+035 | 0.17 | R | 31/07/19 | AC | 6.36 | 1.77 | 0.84 |
| 417 | 0003 | 0101 | บางนา - แบริ่ง | 17+695 | 18+500 | 0.805 | L | 07/05/19 | AC | 3.9 | 2.6 | 0.48 |
| 417 | 0003 | 0101 | บางนา - แบริ่ง | 18+370 | 17+200 | 1.17 | R | 31/07/19 | CC | 5.16 | 2.51 | 0.58 |
| 417 | 0003 | 0101 | บางนา - แบริ่ง | 18+500 | 18+370 | 0.13 | R | 31/07/19 | AC | 2.77 | 0.55 | 0.53 |
| 417 | 0003 | 0102 | แบริ่ง - ท้ายบ้าน | 18+500 | 31+600 | 13.1 | L | 14/11/19 | AC | 3.3 | 6.72 | 1.14 |
| 417 | 0003 | 0102 | แบริ่ง - ท้ายบ้าน | 31+600 | 18+500 | 13.1 | R | 14/11/19 | AC | 3.31 | 8.39 | 1.16 |
| 417 | 0003 | 0103 | ท้ายบ้าน - บางตำหรุ | 31+600 | 39+970 | 8.37 | L | 07/05/19 | AC | 3.14 | 1.64 | 0.60 |
| 417 | 0003 | 0103 | ท้ายบ้าน - บางตำหรุ | 39+970 | 40+495 | 0.525 | L | 07/05/19 | CC | 4.59 | 2.84 | 0.37 |
| 417 | 0003 | 0103 | ท้ายบ้าน - บางตำหรุ | 40+030 | 31+600 | 8.43 | R | 31/07/19 | AC | 3.07 | 1.6 | 0.58 |
| 417 | 0003 | 0103 | ท้ายบ้าน - บางตำหรุ | 40+495 | 40+550 | 0.055 | L | 07/05/19 | AC | 6.74 | 1.43 | 0.60 |
| 417 | 0003 | 0103 | ท้ายบ้าน - บางตำหรุ | 40+550 | 40+030 | 0.52 | R | 31/07/19 | CC | 4.1 | 1.37 | 0.42 |
| 417 | 0003 | 0104 | บางตำหรุ - คลองด่าน | 40+550 | 52+415 | 11.865 | L | 07/05/19 | AC | 2.87 | 1.49 | 0.56 |
| 417 | 0003 | 0104 | บางตำหรุ - คลองด่าน | 40+610 | 40+550 | 0.06 | R | 31/07/19 | CC | 5.88 | 2.1 | 0.42 |
| 417 | 0003 | 0104 | บางตำหรุ - คลองด่าน | 45+550 | 40+610 | 4.94 | R | 31/07/19 | AC | 2.94 | 0.98 | 0.55 |
| 417 | 0003 | 0104 | บางตำหรุ - คลองด่าน | 52+365 | 45+550 | 6.82 | R | 31/07/19 | AC | 3.02 | 1.21 | 0.50 |
| 417 | 0003 | 0104 | บางตำหรุ - คลองด่าน | 52+415 | 52+915 | 0.5 | L | 07/05/19 | CC | 5.12 | 3.29 | 0.51 |
| 417 | 0003 | 0104 | บางตำหรุ - คลองด่าน | 52+868 | 52+365 | 0.5 | R | 31/07/19 | CC | 4.57 | 2.55 | 0.51 |
| 417 | 0003 | 0104 | บางตำหรุ - คลองด่าน | 52+915 | 57+640 | 4.725 | L | 07/05/19 | AC | 2.81 | 1.67 | 0.54 |
| 417 | 0003 | 0104 | บางตำหรุ - คลองด่าน | 57+600 | 52+868 | 4.73 | R | 31/07/19 | AC | 3.23 | 1.72 | 0.54 |
| 417 | 0003 | 0104 | บางตำหรุ - คลองด่าน | 57+640 | 58+440 | 0.8 | L | 07/05/19 | CC | 4.5 | 3.17 | 0.60 |
| 417 | 0003 | 0104 | บางตำหรุ - คลองด่าน | 58+000 | 57+600 | 0.4 | R | 31/07/19 | CC | 4.5 | 1.62 | 0.58 |
| 417 | 0003 | 0104 | บางตำหรุ - คลองด่าน | 58+440 | 62+000 | 3.56 | L | 07/05/19 | AC | 3.85 | 2.83 | 0.63 |
| 417 | 0003 | 0104 | บางตำหรุ - คลองด่าน | 62+000 | 58+000 | 4 | R | 31/07/19 | AC | 3.51 | 3.77 | 0.52 |
| 417 | 0034 | 0101 | บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 0+000 | 14+900 | 14.9 | L | 23/08/19 | AC | 3.15 | 2.74 | 0.71 |
| 417 | 0034 | 0101 | บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 0+000 | 14+900 | 14.9 | FL | 07/05/19 | AC | 3.27 | 2.47 | 2.00 |
| 417 | 0034 | 0101 | บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 14+900 | 0+000 | 14.9 | R | 23/08/19 | AC | 2.91 | 2.94 | 0.64 |
| 417 | 0034 | 0101 | บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 14+900 | 0+000 | 14.9 | FR | 07/05/19 | AC | 3.08 | 2.41 | 1.96 |
| 417 | 0034 | 0102 | ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว | 14+900 | 35+600 | 20.7 | L | 23/08/19 | AC | 3.79 | 4.26 | 0.65 |
| 417 | 0034 | 0102 | ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว | 14+900 | 35+600 | 20.7 | FL | 07/05/19 | AC | 3.22 | 2.45 | 2.07 |
| 417 | 0034 | 0102 | ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว | 35+600 | 14+900 | 20.7 | FR | 07/05/19 | AC | 3.19 | 2.98 | 1.94 |
| 417 | 0034 | 0102 | ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว | 35+600 | 14+900 | 20.7 | R | 23/08/19 | AC | 3.55 | 4.36 | 0.65 |
| 417 | 0354 | 0100 | ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางพลี - กิ่งแก้ว | 0+000 | 0+417 | 0.417 | L | 23/08/19 | CC | 4.73 | 5.35 | 0.49 |
| 417 | 0354 | 0100 | ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางพลี - กิ่งแก้ว | 0+417 | 0+000 | 0.42 | R | 23/08/19 | CC | 3.81 | 3.13 | 0.50 |