| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงสมุทรสาคร** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 415 | 35 | 201 | แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก | 14+660 | 30+275 | 15.615 | L | 3 | 16/6/2019 | AC | 2.82 | 9.43 | 0.99 | 29.38 | 5.26 | 0.81 | 3.22 | 0.02 |
| 415 | 35 | 201 | แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก | 30+275 | 14+660 | 15.615 | R | 3 | 16/6/2019 | AC | 2.98 | 8.64 | 1.02 | 5.16 | 5.67 | 0.35 | 16.93 | 0.03 |
| 415 | 35 | 202 | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก | 30+275 | 53+033 | 22.758 | L | 3 | 16/6/2019 | AC | 2.27 | 6.72 | 1.06 | 54.04 | 27.66 | 0.09 | 1.54 | 0.03 |
| 415 | 35 | 202 | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก | 53+033 | 30+275 | 22.758 | R | 3 | 16/6/2019 | AC | 2.36 | 6.28 | 1.02 | 299.03 | 16.85 | 0.10 | 1.36 | 0.01 |
| 415 | 35 | 202 | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก | 53+542 | 53+875 | 0.333 | L | 3 | 16/6/2019 | AC | 2.59 | 4.94 | 1.25 | 43.31 | 6.73 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 338 | 201 | พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี | 15+111 | 31+419 | 16.308 | L | 3 | 21/7/2019 | AC | 2.19 | 4.76 | 0.93 | 4.38 | 1.30 | 0.15 | 2.41 | 0 |
| 415 | 338 | 201 | พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี | 26+000 | 30+800 | 4.800 | FL | 2 | 21/7/2019 | AC | 2.07 | 2.09 | 0.88 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 338 | 201 | พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี | 30+800 | 26+000 | 4.800 | FR | 2 | 21/7/2019 | AC | 1.97 | 2.72 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 338 | 201 | พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี | 31+419 | 15+111 | 16.308 | R | 3 | 21/7/2019 | AC | 2.51 | 5.29 | 1.04 | 13.61 | 2.83 | 0.15 | 4.90 | 0.02 |
| 415 | 338 | 202 | สะพานต่างระดับท่าตำหนัก | 0+000 | 1+993 | 1.993 | L | 2 | 21/7/2019 | AC | 2.68 | 5.41 | 1.07 | 0 | 46.33 | 0 | 3.34 | 0 |
| 415 | 3091 | 100 | อ้อมน้อย - สมุทรสาคร | 0+000 | 18+410 | 18.410 | L | 2 | 22/7/2019 | AC | 3.01 | 9.81 | 1.03 | 0.18 | 10.74 | 0.01 | 0.90 | 0 |
| 415 | 3091 | 100 | อ้อมน้อย - สมุทรสาคร | 17+940 | 0+000 | 17.940 | R | 2 | 22/7/2019 | AC | 2.52 | 4.94 | 1.14 | 2.70 | 4.39 | 0.11 | 0.74 | 0 |
| 415 | 3235 | 100 | นครชัยศรี - เลียบแม่น้ำนครชัยศรี | 0+000 | 6+202 | 6.202 | L | 1 | 21/7/2019 | AC | 3.30 | 10.31 | 0.95 | 9.10 | 1.58 | 0.95 | 11.42 | 0.03 |
| 415 | 3242 | 100 | สมุทรสาคร - บางบอน | 1+216 | 13+746 | 12.530 | L | 2 | 22/7/2019 | AC | 2.58 | 5.92 | 1.14 | 1.19 | 4.09 | 0.31 | 2.21 | 0.01 |
| 415 | 3242 | 100 | สมุทรสาคร - บางบอน | 13+746 | 1+220 | 12.526 | R | 2 | 22/7/2019 | AC | 2.16 | 5.48 | 1.21 | 0.13 | 10.69 | 0.11 | 3.74 | 0 |
| 415 | 3310 | 100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 1+740 | 7+596 | 5.856 | L | 4 | 21/7/2019 | AC | 2.32 | 4.63 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0 |
| 415 | 3310 | 100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 8+500 | 9+015 | 0.515 | L | 4 | 21/7/2019 | AC | 2.72 | 3.58 | 1.03 | 1.37 | 10.76 | 0 | 2.50 | 0 |
| 415 | 3310 | 100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 8+980 | 1+757 | 7.223 | R | 4 | 21/7/2019 | AC | 2.43 | 5.15 | 1.14 | 0.61 | 0 | 0.26 | 1.05 | 0 |
| 415 | 3310 | 100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 9+440 | 10+762 | 1.322 | L | 4 | 21/7/2019 | AC | 2.92 | 4.76 | 1.00 | 0 | 2.93 | 0 | 3.13 | 0 |
| 415 | 3310 | 100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 10+760 | 9+491 | 1.269 | R | 4 | 21/7/2019 | AC | 2.03 | 3.30 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 415 | 3414 | 100 | อ้อมน้อย - ศาลายา | 0+985 | 10+758 | 9.773 | L | 3 | 21/7/2019 | AC | 2.66 | 3.21 | 1.05 | 0.96 | 5.27 | 0.03 | 0 | 0 |
| 415 | 3414 | 100 | อ้อมน้อย - ศาลายา | 10+752 | 0+985 | 9.767 | R | 3 | 21/7/2019 | AC | 2.53 | 3.35 | 1.02 | 0.73 | 3.93 | 0.01 | 0 | 0 |
| 415 | 3415 | 100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 0+055 | 0+700 | 0.645 | FL | 1 | 21/7/2019 | AC | 3.36 | 2.30 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 3415 | 100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 0+650 | 0+070 | 0.580 | FR | 1 | 21/7/2019 | AC | 3.93 | 2.23 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 3415 | 100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 3+725 | 3+855 | 0.130 | L | 1 | 21/7/2019 | AC | 2.35 | 2.05 | 0.90 | 13.05 | 122.46 | 0.99 | 65.07 | 0 |
| 415 | 3415 | 100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 4+395 | 5+055 | 0.660 | L | 1 | 21/7/2019 | AC | 2.06 | 3.54 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 0 |
| 415 | 3423 | 100 | สมุทรสาคร - โคกขาม | 0+200 | 6+320 | 6.120 | L | 1 | 22/7/2019 | AC | 3.41 | 7.32 | 1.17 | 7.93 | 816.99 | 3.83 | 5.72 | 0 |
| 415 | 3423 | 100 | สมุทรสาคร - โคกขาม | 5+455 | 3+210 | 2.245 | R | 2 | 22/7/2019 | AC | 3.11 | 4.30 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 |
| 415 | 3423 | 100 | สมุทรสาคร - โคกขาม | 6+435 | 6+795 | 0.360 | L | 1 | 22/7/2019 | AC | 2.24 | 12.82 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 35 | 201 | แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก | 14+660 | 30+275 | 15.615 | L | 3 | 16/6/2019 | AC | 2.82 | 9.43 | 0.99 | 29.38 | 5.26 | 0.81 | 3.22 | 0.02 |
| 415 | 35 | 201 | แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก | 30+275 | 14+660 | 15.615 | R | 3 | 16/6/2019 | AC | 2.98 | 8.64 | 1.02 | 5.16 | 5.67 | 0.35 | 16.93 | 0.03 |
| 415 | 35 | 202 | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก | 30+275 | 53+033 | 22.758 | L | 3 | 16/6/2019 | AC | 2.27 | 6.72 | 1.06 | 54.04 | 27.66 | 0.09 | 1.54 | 0.03 |
| 415 | 35 | 202 | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก | 53+033 | 30+275 | 22.758 | R | 3 | 16/6/2019 | AC | 2.36 | 6.28 | 1.02 | 299.03 | 16.85 | 0.10 | 1.36 | 0.01 |
| 415 | 35 | 202 | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก | 53+542 | 53+875 | 0.333 | L | 3 | 16/6/2019 | AC | 2.59 | 4.94 | 1.25 | 43.31 | 6.73 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 338 | 201 | พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี | 15+111 | 31+419 | 16.308 | L | 3 | 21/7/2019 | AC | 2.19 | 4.76 | 0.93 | 4.38 | 1.30 | 0.15 | 2.41 | 0 |
| 415 | 338 | 201 | พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี | 26+000 | 30+800 | 4.800 | FL | 2 | 21/7/2019 | AC | 2.07 | 2.09 | 0.88 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 338 | 201 | พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี | 30+800 | 26+000 | 4.800 | FR | 2 | 21/7/2019 | AC | 1.97 | 2.72 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 338 | 201 | พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี | 31+419 | 15+111 | 16.308 | R | 3 | 21/7/2019 | AC | 2.51 | 5.29 | 1.04 | 13.61 | 2.83 | 0.15 | 4.90 | 0.02 |
| 415 | 338 | 202 | สะพานต่างระดับท่าตำหนัก | 0+000 | 1+993 | 1.993 | L | 2 | 21/7/2019 | AC | 2.68 | 5.41 | 1.07 | 0 | 46.33 | 0 | 3.34 | 0 |
| 415 | 3091 | 100 | อ้อมน้อย - สมุทรสาคร | 0+000 | 18+410 | 18.410 | L | 2 | 22/7/2019 | AC | 3.01 | 9.81 | 1.03 | 0.18 | 10.74 | 0.01 | 0.90 | 0 |
| 415 | 3091 | 100 | อ้อมน้อย - สมุทรสาคร | 17+940 | 0+000 | 17.940 | R | 2 | 22/7/2019 | AC | 2.52 | 4.94 | 1.14 | 2.70 | 4.39 | 0.11 | 0.74 | 0 |
| 415 | 3235 | 100 | นครชัยศรี - เลียบแม่น้ำนครชัยศรี | 0+000 | 6+202 | 6.202 | L | 1 | 21/7/2019 | AC | 3.30 | 10.31 | 0.95 | 9.10 | 1.58 | 0.95 | 11.42 | 0.03 |
| 415 | 3242 | 100 | สมุทรสาคร - บางบอน | 1+216 | 13+746 | 12.530 | L | 2 | 22/7/2019 | AC | 2.58 | 5.92 | 1.14 | 1.19 | 4.09 | 0.31 | 2.21 | 0.01 |
| 415 | 3242 | 100 | สมุทรสาคร - บางบอน | 13+746 | 1+220 | 12.526 | R | 2 | 22/7/2019 | AC | 2.16 | 5.48 | 1.21 | 0.13 | 10.69 | 0.11 | 3.74 | 0 |
| 415 | 3310 | 100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 1+740 | 7+596 | 5.856 | L | 4 | 21/7/2019 | AC | 2.32 | 4.63 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 0 |
| 415 | 3310 | 100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 8+500 | 9+015 | 0.515 | L | 4 | 21/7/2019 | AC | 2.72 | 3.58 | 1.03 | 1.37 | 10.76 | 0 | 2.50 | 0 |
| 415 | 3310 | 100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 8+980 | 1+757 | 7.223 | R | 4 | 21/7/2019 | AC | 2.43 | 5.15 | 1.14 | 0.61 | 0 | 0.26 | 1.05 | 0 |
| 415 | 3310 | 100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 9+440 | 10+762 | 1.322 | L | 4 | 21/7/2019 | AC | 2.92 | 4.76 | 1.00 | 0 | 2.93 | 0 | 3.13 | 0 |
| 415 | 3310 | 100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 10+760 | 9+491 | 1.269 | R | 4 | 21/7/2019 | AC | 2.03 | 3.30 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 415 | 3414 | 100 | อ้อมน้อย - ศาลายา | 0+985 | 10+758 | 9.773 | L | 3 | 21/7/2019 | AC | 2.66 | 3.21 | 1.05 | 0.96 | 5.27 | 0.03 | 0 | 0 |
| 415 | 3414 | 100 | อ้อมน้อย - ศาลายา | 10+752 | 0+985 | 9.767 | R | 3 | 21/7/2019 | AC | 2.53 | 3.35 | 1.02 | 0.73 | 3.93 | 0.01 | 0 | 0 |
| 415 | 3415 | 100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 0+055 | 0+700 | 0.645 | FL | 1 | 21/7/2019 | AC | 3.36 | 2.30 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 3415 | 100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 0+650 | 0+070 | 0.580 | FR | 1 | 21/7/2019 | AC | 3.93 | 2.23 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 3415 | 100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 3+725 | 3+855 | 0.130 | L | 1 | 21/7/2019 | AC | 2.35 | 2.05 | 0.90 | 13.05 | 122.46 | 0.99 | 65.07 | 0 |
| 415 | 3415 | 100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 4+395 | 5+055 | 0.660 | L | 1 | 21/7/2019 | AC | 2.06 | 3.54 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 0 |
| 415 | 3423 | 100 | สมุทรสาคร - โคกขาม | 0+200 | 6+320 | 6.120 | L | 1 | 22/7/2019 | AC | 3.41 | 7.32 | 1.17 | 7.93 | 816.99 | 3.83 | 5.72 | 0 |
| 415 | 3423 | 100 | สมุทรสาคร - โคกขาม | 5+455 | 3+210 | 2.245 | R | 2 | 22/7/2019 | AC | 3.11 | 4.30 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 |
| 415 | 3423 | 100 | สมุทรสาคร - โคกขาม | 6+435 | 6+795 | 0.360 | L | 1 | 22/7/2019 | AC | 2.24 | 12.82 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงสมุทรสาคร** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 415 | 4 | 100 | อ้อมใหญ่ -นครชัยศรี | 26+420 | 41+067 | 14.647 | L | 4 | 21/7/2019 | CC | 3.39 | 2.20 | 0.96 | 9.13 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | |
| 415 | 4 | 100 | อ้อมใหญ่ -นครชัยศรี | 41+067 | 26+420 | 14.647 | R | 4 | 21/7/2019 | CC | 3.31 | 2.60 | 0.95 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | |
| 415 | 35 | 202 | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก | 53+033 | 53+542 | 0.509 | L | 3 | 16/6/2019 | CC | 3.05 | 2.86 | 0.82 | 33.40 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 415 | 35 | 202 | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก | 53+875 | 53+033 | 0.842 | R | 3 | 16/6/2019 | CC | 3.73 | 4.65 | 0.93 | 28.50 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 415 | 338 | 202 | สะพานต่างระดับท่าตำหนัก | 1+550 | 1+751 | 0.201 | L | 2 | 21/7/2019 | CC | 3.68 | 3.29 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | |
| 415 | 338 | 202 | สะพานต่างระดับท่าตำหนัก | 1+755 | 1+429 | 0.326 | R | 2 | 21/7/2019 | CC | 4.36 | 4.44 | 1.18 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | |
| 415 | 3091 | 100 | อ้อมน้อย - สมุทรสาคร | 18+000 | 19+700 | 1.700 | L | 2 | 22/7/2019 | CC | 4.29 | 3.37 | 1.21 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 415 | 3091 | 100 | อ้อมน้อย - สมุทรสาคร | 19+730 | 17+940 | 1.790 | R | 2 | 22/7/2019 | CC | 5.05 | 3.49 | 1.27 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 415 | 3242 | 100 | สมุทรสาคร - บางบอน | 1+191 | 1+211 | 0.020 | L | 2 | 22/7/2019 | CC | 5.84 | 4.41 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 415 | 3242 | 100 | สมุทรสาคร - บางบอน | 1+216 | 1+191 | 0.025 | R | 2 | 22/7/2019 | CC | 5.45 | 3.61 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 415 | 3310 | 100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 7+600 | 8+495 | 0.895 | L | 4 | 21/7/2019 | CC | 3.48 | 2.09 | 0.83 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 415 | 3310 | 100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 9+020 | 9+435 | 0.415 | L | 4 | 21/7/2019 | CC | 3.94 | 3.09 | 0.93 | 26.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 415 | 3310 | 100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 9+490 | 8+981 | 0.509 | R | 4 | 21/7/2019 | CC | 4.23 | 2.49 | 0.95 | 37.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 415 | 3415 | 100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 0+000 | 3+725 | 3.725 | L | 1 | 21/7/2019 | CC | 4.11 | 2.45 | 0.79 | 4.56 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |
| 415 | 3415 | 100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 3+855 | 4+395 | 0.540 | L | 1 | 21/7/2019 | CC | 3.97 | 2.45 | 0.75 | 14.81 | 3.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย