| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงสมุทรสาคร** |
| --- |
| **รหัสแขวง** |  **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 415 | 0004 | 0100 | อ้อมใหญ่ -นครชัยศรี | 26+420 | 41+067 | 14.677 | L | 21/07/19 | CC | 3.39 | 2.2 | 0.96 |
| 415 | 0004 | 0100 | อ้อมใหญ่ -นครชัยศรี | 41+067 | 26+420 | 14.68 | R | 21/07/19 | CC | 3.31 | 2.6 | 0.95 |
| 415 | 0035 | 0201 | แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก | 14+660 | 30+275 | 15.578 | L | 16/06/19 | AC | 2.82 | 9.43 | 0.99 |
| 415 | 0035 | 0201 | แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก | 30+275 | 14+660 | 15.59 | R | 16/06/19 | AC | 2.98 | 8.64 | 1.02 |
| 415 | 0035 | 0202 | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก | 30+275 | 53+033 | 22.758 | L | 16/06/19 | AC | 2.27 | 6.72 | 1.06 |
| 415 | 0035 | 0202 | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก | 53+033 | 53+542 | 0.509 | L | 16/06/19 | CC | 3.05 | 2.86 | 0.82 |
| 415 | 0035 | 0202 | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก | 53+033 | 30+275 | 22.76 | R | 16/06/19 | AC | 2.36 | 6.28 | 1.02 |
| 415 | 0035 | 0202 | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก | 53+542 | 53+875 | 0.333 | L | 16/06/19 | AC | 2.59 | 4.94 | 1.25 |
| 415 | 0035 | 0202 | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก | 53+875 | 53+033 | 0.84 | R | 16/06/19 | CC | 3.73 | 4.65 | 0.93 |
| 415 | 0338 | 0201 | พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี | 15+111 | 31+419 | 15.845 | L | 21/07/19 | AC | 2.19 | 4.76 | 0.93 |
| 415 | 0338 | 0201 | พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี | 26+000 | 30+800 | 4.8 | FL | 21/07/19 | AC | 2.07 | 2.09 | 0.88 |
| 415 | 0338 | 0201 | พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี | 30+800 | 26+000 | 4.8 | FR | 21/07/19 | AC | 1.97 | 2.72 | 0.95 |
| 415 | 0338 | 0201 | พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี | 31+419 | 15+111 | 15.85 | R | 21/07/19 | AC | 2.51 | 5.29 | 1.04 |
| 415 | 0338 | 0202 | สะพานต่างระดับท่าตำหนัก | 0+000 | 1+993 | 1.55 | L | 21/07/19 | AC | 2.68 | 5.41 | 1.07 |
| 415 | 0338 | 0202 | สะพานต่างระดับท่าตำหนัก | 1+550 | 1+751 | 0.201 | L | 21/07/19 | CC | 3.68 | 3.29 | 0.91 |
| 415 | 0338 | 0202 | สะพานต่างระดับท่าตำหนัก | 1+755 | 1+429 | 0.33 | R | 21/07/19 | CC | 4.36 | 4.44 | 1.18 |
| 415 | 3091 | 0100 | อ้อมน้อย - สมุทรสาคร | 0+000 | 18+410 | 18.41 | L | 22/07/19 | AC | 3.01 | 9.81 | 1.03 |
| 415 | 3091 | 0100 | อ้อมน้อย - สมุทรสาคร | 17+940 | 0+000 | 17.94 | R | 22/07/19 | AC | 2.52 | 4.94 | 1.14 |
| 415 | 3091 | 0100 | อ้อมน้อย - สมุทรสาคร | 18+000 | 19+700 | 1.7 | L | 22/07/19 | CC | 4.29 | 3.37 | 1.21 |
| 415 | 3091 | 0100 | อ้อมน้อย - สมุทรสาคร | 19+730 | 17+940 | 1.79 | R | 22/07/19 | CC | 5.05 | 3.49 | 1.27 |
| 415 | 3235 | 0100 | นครชัยศรี - เลียบแม่น้ำนครชัยศรี | 0+000 | 6+202 | 6.202 | L | 21/07/19 | AC | 3.3 | 10.31 | 0.95 |
| 415 | 3242 | 0100 | สมุทรสาคร - บางบอน | 1+191 | 1+211 | 0.02 | L | 22/07/19 | CC | 5.84 | 4.41 | 0.88 |
| 415 | 3242 | 0100 | สมุทรสาคร - บางบอน | 1+216 | 1+191 | 0.03 | R | 22/07/19 | CC | 5.45 | 3.61 | 1.22 |
| 415 | 3242 | 0100 | สมุทรสาคร - บางบอน | 1+216 | 13+746 | 12.53 | L | 22/07/19 | AC | 2.58 | 5.92 | 1.14 |
| 415 | 3242 | 0100 | สมุทรสาคร - บางบอน | 13+746 | 1+220 | 12.53 | R | 22/07/19 | AC | 2.16 | 5.48 | 1.21 |
| 415 | 3310 | 0100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 1+740 | 7+596 | 5.856 | L | 21/07/19 | AC | 2.32 | 4.63 | 1.01 |
| 415 | 3310 | 0100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 10+760 | 9+491 | 1.27 | R | 21/07/19 | AC | 2.03 | 3.3 | 1.04 |
| 415 | 3310 | 0100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 7+600 | 8+495 | 0.895 | L | 21/07/19 | CC | 3.48 | 2.09 | 0.83 |
| 415 | 3310 | 0100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 8+500 | 9+015 | 0.515 | L | 21/07/19 | AC | 2.72 | 3.58 | 1.03 |
| 415 | 3310 | 0100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 8+980 | 1+757 | 7.22 | R | 21/07/19 | AC | 2.43 | 5.15 | 1.14 |
| 415 | 3310 | 0100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 9+020 | 9+435 | 0.415 | L | 21/07/19 | CC | 3.94 | 3.09 | 0.93 |
| 415 | 3310 | 0100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 9+440 | 10+762 | 1.322 | L | 21/07/19 | AC | 2.92 | 4.76 | 1.00 |
| 415 | 3310 | 0100 | กระทุ่มล้ม - พุทธมณฑล | 9+490 | 8+981 | 0.51 | R | 21/07/19 | CC | 4.23 | 2.49 | 0.95 |
| 415 | 3414 | 0100 | อ้อมน้อย - ศาลายา | 0+985 | 10+758 | 9.773 | L | 21/07/19 | AC | 2.66 | 3.21 | 1.05 |
| 415 | 3414 | 0100 | อ้อมน้อย - ศาลายา | 10+752 | 0+985 | 9.77 | R | 21/07/19 | AC | 2.53 | 3.35 | 1.02 |
| 415 | 3415 | 0100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 0+000 | 3+725 | 3.725 | L | 21/07/19 | CC | 4.11 | 2.45 | 0.79 |
| 415 | 3415 | 0100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 0+055 | 0+700 | 0.645 | FL | 21/07/19 | AC | 3.36 | 2.3 | 0.90 |
| 415 | 3415 | 0100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 0+650 | 0+070 | 0.58 | FR | 21/07/19 | AC | 3.93 | 2.23 | 0.86 |
| 415 | 3415 | 0100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 3+725 | 3+855 | 0.13 | L | 21/07/19 | AC | 2.35 | 2.05 | 0.90 |
| 415 | 3415 | 0100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 3+855 | 4+395 | 0.54 | L | 21/07/19 | CC | 3.97 | 2.45 | 0.75 |
| 415 | 3415 | 0100 | สามพราน - แม่น้ำนครชัยศรี | 4+395 | 5+055 | 0.66 | L | 21/07/19 | AC | 2.06 | 3.54 | 1.21 |
| 415 | 3423 | 0100 | สมุทรสาคร - โคกขาม | 0+200 | 6+320 | 6.12 | L | 22/07/19 | AC | 3.41 | 7.32 | 1.17 |
| 415 | 3423 | 0100 | สมุทรสาคร - โคกขาม | 5+455 | 3+210 | 2.25 | R | 22/07/19 | AC | 3.11 | 4.3 | 1.01 |
| 415 | 3423 | 0100 | สมุทรสาคร - โคกขาม | 6+435 | 6+795 | 0.36 | L | 22/07/19 | AC | 2.24 | 12.82 | 0.97 |