| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 422 | 0003 | 0300 | หนองไม้แดง - ชลบุรี | 87+450 | 92+670 | 5.22 | L | 07/06/19 | AC | 2.46 | 3.71 | 0.37 |
| 422 | 0003 | 0300 | หนองไม้แดง - ชลบุรี | 92+670 | 87+450 | 5.22 | R | 07/06/19 | AC | 2.23 | 3.36 | 0.36 |
| 422 | 0034 | 0300 | บางปะกง - หนองไม้แดง | 52+900 | 58+855 | 5.955 | L | 09/06/19 | AC | 2.58 | 3.29 | 0.37 |
| 422 | 0034 | 0300 | บางปะกง - หนองไม้แดง | 52+900 | 58+855 | 5.955 | FL | 09/06/19 | AC | 2.62 | 4.42 | 0.40 |
| 422 | 0034 | 0300 | บางปะกง - หนองไม้แดง | 55+645 | 52+900 | 2.75 | FR | 09/06/19 | AC | 2.68 | 3.79 | 0.40 |
| 422 | 0034 | 0300 | บางปะกง - หนองไม้แดง | 55+830 | 55+645 | 0.19 | FR | 09/06/19 | CC | 5.24 | 5.42 | 0.35 |
| 422 | 0034 | 0300 | บางปะกง - หนองไม้แดง | 58+905 | 55+830 | 3.08 | FR | 09/06/19 | AC | 3.06 | 4.8 | 0.50 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 18+040 | 10+880 | 7.16 | R | 07/06/19 | AC | 3.2 | 7.85 | 0.39 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 18+875 | 18+040 | 0.84 | R | 07/06/19 | CC | 2.02 | 4.02 | 0.20 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 21+090 | 24+240 | 2.4 | L | 07/06/19 | CC | 2.55 | 2.1 | 0.19 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 21+875 | 18+875 | 3 | R | 07/06/19 | AC | 3.2 | 7.83 | 0.36 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 24+240 | 21+875 | 2.41 | R | 07/06/19 | CC | 2.52 | 2.94 | 0.18 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 25+163 | 25+713 | 0.55 | L | 06/06/19 | AC | 4.25 | 11.39 | 0.34 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 25+643 | 25+163 | 0.48 | R | 07/06/19 | AC | 3.27 | 6.64 | 0.32 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 25+713 | 39+243 | 13.53 | L | 06/06/19 | CC | 4.29 | 3.27 | 0.44 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 39+193 | 25+643 | 13.55 | R | 07/06/19 | CC | 4.14 | 2.52 | 0.37 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 39+243 | 40+933 | 1.69 | L | 06/06/19 | AC | 3.49 | 7.05 | 0.57 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 40+888 | 39+193 | 1.7 | R | 07/06/19 | AC | 3.08 | 5.94 | 0.45 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 40+933 | 42+943 | 2.01 | L | 06/06/19 | CC | 4.82 | 3.93 | 0.47 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 42+908 | 40+888 | 2.02 | R | 07/06/19 | CC | 4.12 | 3.23 | 0.43 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 42+943 | 44+303 | 1.36 | L | 06/06/19 | AC | 3.08 | 4.08 | 0.33 |
| 422 | 0315 | 0200 | หัวไผ่ - ชลบุรี | 44+298 | 42+908 | 1.39 | R | 07/06/19 | AC | 2.95 | 4.36 | 0.37 |
| 422 | 0331 | 0201 | หนองปรือ - เนินโมก | 68+300 | 68+785 | 0.485 | L | 08/06/19 | CC | 4.53 | 2.43 | 0.39 |
| 422 | 0331 | 0201 | หนองปรือ - เนินโมก | 68+740 | 68+300 | 0.44 | R | 08/06/19 | CC | 3.63 | 2.4 | 0.37 |
| 422 | 0331 | 0201 | หนองปรือ - เนินโมก | 68+785 | 75+140 | 6.355 | L | 08/06/19 | AC | 3.27 | 6.03 | 0.47 |
| 422 | 0331 | 0201 | หนองปรือ - เนินโมก | 74+900 | 76+100 | 1.2 | FL | 08/06/19 | AC | 2.4 | 3.36 | 0.45 |
| 422 | 0331 | 0201 | หนองปรือ - เนินโมก | 75+140 | 75+535 | 0.395 | L | 08/06/19 | CC | 4.37 | 3.4 | 0.43 |
| 422 | 0331 | 0201 | หนองปรือ - เนินโมก | 75+160 | 68+740 | 6.42 | R | 08/06/19 | AC | 2.62 | 6.26 | 0.45 |
| 422 | 0331 | 0201 | หนองปรือ - เนินโมก | 75+535 | 75+160 | 0.38 | R | 08/06/19 | CC | 5.16 | 4.06 | 0.52 |
| 422 | 0331 | 0201 | หนองปรือ - เนินโมก | 75+535 | 76+445 | 0.91 | L | 08/06/19 | AC | 2.24 | 4.55 | 0.37 |
| 422 | 0331 | 0201 | หนองปรือ - เนินโมก | 76+100 | 74+900 | 1.2 | FR | 08/06/19 | AC | 2.7 | 4.88 | 0.51 |
| 422 | 0331 | 0201 | หนองปรือ - เนินโมก | 76+410 | 75+535 | 0.88 | R | 08/06/19 | AC | 2.13 | 4.76 | 0.35 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 106+700 | 98+350 | 8.35 | R | 06/06/19 | AC | 2.38 | 5.23 | 0.43 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 76+400 | 79+965 | 3.565 | L | 06/06/19 | AC | 2.72 | 5.47 | 0.42 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 79+965 | 80+220 | 0.255 | L | 06/06/19 | CC | 5.47 | 4.85 | 0.50 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 80+110 | 76+400 | 3.71 | R | 06/06/19 | AC | 1.86 | 3.81 | 0.33 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 80+220 | 87+040 | 6.82 | L | 06/06/19 | AC | 2.66 | 5.41 | 0.37 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 80+380 | 80+110 | 0.27 | R | 06/06/19 | CC | 5.53 | 4.21 | 0.47 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 86+400 | 87+600 | 1.2 | FL | 06/06/19 | AC | 2.79 | 6.3 | 0.42 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 87+035 | 80+380 | 6.66 | R | 06/06/19 | AC | 2.91 | 4.74 | 0.39 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 87+040 | 87+440 | 0.4 | L | 06/06/19 | CC | 3.81 | 2.87 | 0.44 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 87+365 | 87+035 | 0.33 | R | 06/06/19 | CC | 3.51 | 2.19 | 0.35 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 87+440 | 98+100 | 10.66 | L | 06/06/19 | AC | 2.37 | 4.22 | 0.37 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 87+600 | 86+400 | 1.2 | FR | 06/06/19 | AC | 2.39 | 3.39 | 0.29 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 96+300 | 98+160 | 1.86 | FL | 06/06/19 | AC | 4.15 | 6.82 | 0.49 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+040 | 87+365 | 10.68 | R | 06/06/19 | AC | 2.59 | 4.86 | 0.39 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+100 | 98+535 | 0.435 | L | 06/06/19 | CC | 3.38 | 2.21 | 0.36 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+160 | 98+240 | 0.08 | FL | 06/06/19 | CC | 2.77 | 5.25 | 0.35 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+240 | 98+935 | 0.695 | FL | 06/06/19 | AC | 2.1 | 5.23 | 0.42 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+350 | 98+040 | 0.31 | R | 06/06/19 | CC | 3.42 | 1.63 | 0.25 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+535 | 106+850 | 8.315 | L | 06/06/19 | AC | 2.04 | 5 | 0.42 |
| 422 | 0331 | 0202 | เนินโมก - แปลงยาว | 98+900 | 96+300 | 2.6 | FR | 06/06/19 | AC | 2.21 | 4.28 | 0.39 |
| 422 | 0344 | 0101 | บ้านสวน - หนองรี | 1+875 | 4+170 | 2.295 | L | 09/06/19 | AC | 2.53 | 4.79 | 0.40 |
| 422 | 0344 | 0101 | บ้านสวน - หนองรี | 4+170 | 5+085 | 0.915 | L | 09/06/19 | CC | 4.5 | 3 | 0.33 |
| 422 | 0344 | 0101 | บ้านสวน - หนองรี | 4+340 | 1+875 | 2.47 | R | 09/06/19 | AC | 2.72 | 4.65 | 0.44 |
| 422 | 0344 | 0101 | บ้านสวน - หนองรี | 5+085 | 5+515 | 0.43 | L | 09/06/19 | AC | 2.49 | 5.88 | 0.36 |
| 422 | 0344 | 0101 | บ้านสวน - หนองรี | 5+150 | 4+340 | 0.81 | R | 09/06/19 | CC | 4.39 | 3.17 | 0.33 |
| 422 | 0344 | 0101 | บ้านสวน - หนองรี | 5+525 | 5+150 | 0.38 | R | 09/06/19 | AC | 2.61 | 5.85 | 0.36 |
| 422 | 0344 | 0102 | หนองรี - หนองปรือ | 22+550 | 23+920 | 1.37 | L | 08/06/19 | CC | 2.52 | 1.9 | 0.21 |
| 422 | 0344 | 0102 | หนองรี - หนองปรือ | 23+205 | 6+780 | 16.43 | R | 08/06/19 | AC | 2.53 | 5.01 | 0.36 |
| 422 | 0344 | 0102 | หนองรี - หนองปรือ | 23+860 | 23+205 | 0.66 | R | 08/06/19 | CC | 2.32 | 3.77 | 0.27 |
| 422 | 0344 | 0102 | หนองรี - หนองปรือ | 23+920 | 27+715 | 3.795 | L | 08/06/19 | AC | 1.98 | 4.2 | 0.30 |
| 422 | 0344 | 0102 | หนองรี - หนองปรือ | 27+690 | 23+860 | 3.83 | R | 08/06/19 | AC | 2.23 | 3.96 | 0.37 |
| 422 | 0344 | 0102 | หนองรี - หนองปรือ | 27+715 | 28+700 | 0.985 | L | 08/06/19 | CC | 2.67 | 1.98 | 0.25 |
| 422 | 0344 | 0102 | หนองรี - หนองปรือ | 28+695 | 27+690 | 1.01 | R | 08/06/19 | CC | 2.89 | 2.83 | 0.24 |
| 422 | 0344 | 0102 | หนองรี - หนองปรือ | 28+700 | 32+280 | 3.58 | L | 08/06/19 | AC | 1.78 | 5.11 | 0.27 |
| 422 | 0344 | 0102 | หนองรี - หนองปรือ | 32+275 | 28+695 | 3.58 | R | 08/06/19 | AC | 1.7 | 3.81 | 0.28 |
| 422 | 0344 | 0102 | หนองรี - หนองปรือ | 5+500 | 6+780 | 1.28 | L | 08/06/19 | CC | 4.78 | 2.84 | 0.30 |
| 422 | 0344 | 0102 | หนองรี - หนองปรือ | 6+780 | 22+550 | 15.77 | L | 08/06/19 | AC | 2.4 | 11.64 | 0.36 |
| 422 | 0344 | 0102 | หนองรี - หนองปรือ | 6+780 | 5+500 | 1.28 | R | 08/06/19 | CC | 4.98 | 3.39 | 0.26 |
| 422 | 0344 | 0103 | หนองปรือ - คลองเขต | 32+150 | 46+325 | 14.175 | L | 08/06/19 | AC | 1.75 | 4.94 | 0.38 |
| 422 | 0344 | 0103 | หนองปรือ - คลองเขต | 46+325 | 47+000 | 0.675 | L | 08/06/19 | CC | 4.21 | 3.22 | 0.32 |
| 422 | 0344 | 0103 | หนองปรือ - คลองเขต | 46+365 | 32+150 | 14.22 | R | 08/06/19 | AC | 1.78 | 5.16 | 0.37 |
| 422 | 0344 | 0103 | หนองปรือ - คลองเขต | 47+000 | 48+675 | 1.675 | L | 08/06/19 | AC | 2.61 | 4.63 | 0.36 |
| 422 | 0344 | 0103 | หนองปรือ - คลองเขต | 47+045 | 46+365 | 0.68 | R | 08/06/19 | CC | 3.57 | 3.22 | 0.24 |
| 422 | 0344 | 0103 | หนองปรือ - คลองเขต | 48+675 | 49+675 | 1 | L | 08/06/19 | CC | 3.67 | 2.18 | 0.37 |
| 422 | 0344 | 0103 | หนองปรือ - คลองเขต | 48+775 | 47+045 | 1.73 | R | 08/06/19 | AC | 2.34 | 4.62 | 0.32 |
| 422 | 0344 | 0103 | หนองปรือ - คลองเขต | 49+675 | 62+600 | 12.925 | L | 08/06/19 | AC | 1.63 | 3.75 | 0.32 |
| 422 | 0344 | 0103 | หนองปรือ - คลองเขต | 49+780 | 48+775 | 1.01 | R | 08/06/19 | CC | 4.06 | 2.29 | 0.31 |
| 422 | 0344 | 0103 | หนองปรือ - คลองเขต | 62+744 | 49+780 | 12.96 | R | 08/06/19 | AC | 1.98 | 4.59 | 0.35 |
| 422 | 0361 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 0+000 | 9+000 | 9 | L | 09/06/19 | AC | 2.49 | 4.79 | 0.32 |
| 422 | 0361 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 0+800 | 4+062 | 3.263 | FL | 09/06/19 | AC | 3.45 | 3.62 | 0.51 |
| 422 | 0361 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 14+216 | 9+000 | 5.22 | R | 10/06/19 | AC | 2.66 | 4.13 | 0.36 |
| 422 | 0361 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 4+062 | 0+800 | 3.26 | FR | 09/06/19 | AC | 3.87 | 4.97 | 0.69 |
| 422 | 0361 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 9+000 | 14+216 | 5.216 | L | 10/06/19 | AC | 2.3 | 3.16 | 0.34 |
| 422 | 0361 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 9+000 | 0+000 | 9 | R | 09/06/19 | AC | 2.94 | 4.7 | 0.37 |
| 422 | 3138 | 0100 | บ้านบึง - มาบปู | 0+000 | 0+180 | 0.18 | L | 10/06/19 | CC | 4.9 | 2.84 | 0.35 |
| 422 | 3138 | 0100 | บ้านบึง - มาบปู | 0+160 | 0+000 | 0.16 | R | 10/06/19 | CC | 4.44 | 6.32 | 0.31 |
| 422 | 3138 | 0100 | บ้านบึง - มาบปู | 0+180 | 6+960 | 6.78 | L | 10/06/19 | AC | 2.17 | 4.1 | 0.41 |
| 422 | 3138 | 0100 | บ้านบึง - มาบปู | 18+225 | 7+630 | 10.6 | R | 10/06/19 | AC | 2.49 | 5.65 | 0.47 |
| 422 | 3138 | 0100 | บ้านบึง - มาบปู | 18+545 | 18+225 | 0.32 | R | 10/06/19 | CC | 3.61 | 3.03 | 0.29 |
| 422 | 3138 | 0100 | บ้านบึง - มาบปู | 19+535 | 18+545 | 0.99 | R | 10/06/19 | AC | 3.68 | 6.69 | 0.80 |
| 422 | 3138 | 0100 | บ้านบึง - มาบปู | 6+960 | 7+640 | 0.68 | L | 10/06/19 | CC | 4.24 | 2.81 | 0.31 |
| 422 | 3138 | 0100 | บ้านบึง - มาบปู | 6+970 | 0+160 | 6.81 | R | 10/06/19 | AC | 2.54 | 5.53 | 0.39 |
| 422 | 3138 | 0100 | บ้านบึง - มาบปู | 7+630 | 6+970 | 0.66 | R | 10/06/19 | CC | 3.87 | 3.93 | 0.26 |
| 422 | 3138 | 0100 | บ้านบึง - มาบปู | 7+640 | 19+200 | 11.63 | L | 10/06/19 | AC | 2.52 | 5.13 | 0.42 |
| 422 | 3245 | 0201 | หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ | 34+740 | 34+000 | 0.74 | R | 08/06/19 | CC | 4.59 | 3.67 | 0.35 |
| 422 | 3245 | 0202 | หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น | 59+500 | 60+000 | 0.5 | L | 08/06/19 | AC | 2.52 | 2.91 | 0.40 |
| 422 | 3245 | 0202 | หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น | 81+317 | 53+317 | 28 | R | 08/06/19 | AC | 3.02 | 4.57 | 0.43 |
| 422 | 3284 | 0100 | เนินหลังเต่า - หนองเสม็ด | 0+000 | 14+765 | 14.765 | L | 07/06/19 | AC | 2.68 | 4.58 | 0.48 |
| 422 | 3340 | 0100 | หนองเสม็ด - บ่อทอง | 0+000 | 0+300 | 0.3 | L | 08/06/19 | AC | 2.99 | 4.27 | 0.38 |
| 422 | 3340 | 0100 | หนองเสม็ด - บ่อทอง | 0+050 | 0+000 | 0.05 | R | 08/06/19 | CC | 5.35 | 5.88 | 0.81 |
| 422 | 3340 | 0100 | หนองเสม็ด - บ่อทอง | 17+000 | 18+250 | 1.25 | L | 08/06/19 | AC | 3.47 | 5.66 | 0.44 |
| 422 | 3340 | 0100 | หนองเสม็ด - บ่อทอง | 20+000 | 0+050 | 19.95 | R | 08/06/19 | AC | 2.6 | 5.04 | 0.51 |
| 422 | 3401 | 0100 | เนินโมก - ทับร้าง | 0+000 | 27+864 | 27.864 | L | 08/06/19 | AC | 3.1 | 4.55 | 0.46 |
| 422 | 3466 | 0100 | บ้านเก่า - พานทอง | 0+000 | 10+538 | 10.538 | L | 09/06/19 | AC | 2.24 | 4.72 | 0.38 |
| 422 | 3466 | 0100 | บ้านเก่า - พานทอง | 10+538 | 0+000 | 10.54 | R | 09/06/19 | AC | 2.56 | 7.38 | 0.36 |
| 422 | 3245 | 202 | หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น | 53+415 | 34+740 | 18.68 | R | 08/06/19 | AC | 2.68 | 3.92 | 0.40 |