| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงตราด** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 425 | 0003 | 0701 | บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ | 348+500 | 375+533 | 27.033 | L | 17/06/19 | AC | 2.25 | 3.12 | 0.31 |
| 425 | 0003 | 0701 | บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ | 356+838 | 357+738 | 0.9 | FL | 19/06/19 | AC | 2.16 | 1.5 | 0.46 |
| 425 | 0003 | 0701 | บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ | 358+098 | 356+838 | 1.26 | FR | 17/06/19 | AC | 2.18 | 1.62 | 0.61 |
| 425 | 0003 | 0701 | บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ | 375+533 | 348+500 | 27.03 | R | 19/06/19 | AC | 2.16 | 3.62 | 0.31 |
| 425 | 0003 | 0702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 375+533 | 378+658 | 3.125 | L | 17/06/19 | AC | 2.78 | 2.61 | 0.35 |
| 425 | 0003 | 0702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 376+900 | 378+150 | 1.25 | FL | 19/06/19 | AC | 2.04 | 1.65 | 0.40 |
| 425 | 0003 | 0702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 378+395 | 376+900 | 1.5 | FR | 17/06/19 | AC | 1.91 | 1.8 | 0.40 |
| 425 | 0003 | 0702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 378+605 | 375+533 | 3.07 | R | 19/06/19 | AC | 2.6 | 1.4 | 0.46 |
| 425 | 0003 | 0702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 378+658 | 379+458 | 0.8 | L | 17/06/19 | CC | 2.65 | 1.33 | 0.24 |
| 425 | 0003 | 0702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 379+385 | 378+605 | 0.78 | R | 19/06/19 | CC | 2.65 | 0.97 | 0.23 |
| 425 | 0003 | 0702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 379+458 | 383+000 | 3.542 | L | 17/06/19 | AC | 2.58 | 3.32 | 0.36 |
| 425 | 0003 | 0702 | แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง | 383+000 | 379+385 | 3.62 | R | 19/06/19 | AC | 2.38 | 3.66 | 0.40 |
| 425 | 0003 | 0703 | เขาสมิง - แม่น้ำตราด | 383+000 | 401+459 | 18.459 | L | 20/06/19 | AC | 2.5 | 5.28 | 0.39 |
| 425 | 0003 | 0703 | เขาสมิง - แม่น้ำตราด | 401+459 | 383+000 | 18.46 | R | 20/06/19 | AC | 2.35 | 4.21 | 0.47 |
| 425 | 0003 | 0704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 401+459 | 412+000 | 10.541 | L | 20/06/19 | AC | 3.05 | 6.12 | 0.41 |
| 425 | 0003 | 0704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 412+000 | 487+970 | 75.97 | L | 19/06/19 | AC | 2.28 | 2.77 | 0.39 |
| 425 | 0003 | 0704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 454+600 | 401+459 | 53.14 | R | 20/06/19 | AC | 1.99 | 2.72 | 0.36 |
| 425 | 0003 | 0704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 476+289 | 472+789 | 3.5 | R | 19/06/19 | AC | 2.4 | 3.91 | 0.47 |
| 425 | 0003 | 0704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 487+400 | 477+800 | 9.6 | R | 19/06/19 | AC | 2.43 | 2.1 | 0.35 |
| 425 | 0003 | 0704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 487+970 | 488+387 | 0.417 | L | 19/06/19 | CC | 4.98 | 2.37 | 0.38 |
| 425 | 0003 | 0704 | แม่น้ำตราด - หาดเล็ก | 488+000 | 487+400 | 0.6 | R | 19/06/19 | CC | 4.2 | 2.77 | 0.39 |