| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงบุรีรัมย์** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 617 | 0024 | 0301 | หนองมัน - หนองกี่ | 86+431 | 95+147 | 8.716 | L | 11/02/19 | AC | 2.97 | 8.49 | 0.55 |
| 617 | 0024 | 0301 | หนองมัน - หนองกี่ | 93+879 | 94+697 | 0.818 | L | 11/02/19 | AC | 2.22 | 1.97 | 0.71 |
| 617 | 0024 | 0301 | หนองมัน - หนองกี่ | 94+697 | 93+879 | 0.82 | R | 11/02/19 | AC | 2.36 | 1.87 | 0.68 |
| 617 | 0024 | 0301 | หนองมัน - หนองกี่ | 95+165 | 86+431 | 8.73 | R | 11/02/19 | AC | 2.01 | 4.69 | 0.44 |
| 617 | 0024 | 0302 | หนองกี่ - นางรอง | 120+997 | 95+147 | 25.85 | R | 11/02/19 | AC | 1.96 | 6.73 | 0.39 |
| 617 | 0024 | 0302 | หนองกี่ - นางรอง | 95+147 | 120+997 | 25.85 | L | 11/02/19 | AC | 2.68 | 7.56 | 0.42 |
| 617 | 0024 | 0302 | หนองกี่ - นางรอง | 95+497 | 96+197 | 0.7 | L | 11/02/19 | AC | 2.32 | 2.35 | 0.74 |
| 617 | 0024 | 0302 | หนองกี่ - นางรอง | 96+197 | 95+497 | 0.7 | R | 11/02/19 | AC | 1.99 | 2.61 | 0.57 |
| 617 | 0024 | 0303 | นางรอง - โคกตะแบก | 120+997 | 123+809 | 2.812 | L | 11/02/19 | AC | 2.43 | 7.41 | 0.32 |
| 617 | 0024 | 0303 | นางรอง - โคกตะแบก | 123+181 | 121+124 | 2.06 | R | 11/02/19 | AC | 1.88 | 6.9 | 0.29 |
| 617 | 0024 | 0303 | นางรอง - โคกตะแบก | 123+611 | 123+181 | 0.43 | R | 11/02/19 | CC | 3.48 | 4.63 | 0.38 |
| 617 | 0024 | 0303 | นางรอง - โคกตะแบก | 123+809 | 124+069 | 0.26 | L | 11/02/19 | CC | 5.24 | 5.5 | 0.41 |
| 617 | 0024 | 0303 | นางรอง - โคกตะแบก | 124+051 | 123+611 | 0.44 | R | 11/02/19 | AC | 2.48 | 5.42 | 0.34 |
| 617 | 0024 | 0303 | นางรอง - โคกตะแบก | 124+069 | 126+716 | 2.647 | L | 11/02/19 | AC | 2.52 | 8.4 | 0.35 |
| 617 | 0024 | 0303 | นางรอง - โคกตะแบก | 124+196 | 124+051 | 0.15 | R | 11/02/19 | CC | 6.01 | 6.03 | 0.78 |
| 617 | 0024 | 0303 | นางรอง - โคกตะแบก | 126+716 | 127+037 | 0.321 | L | 11/02/19 | CC | 4.1 | 5.75 | 0.47 |
| 617 | 0024 | 0303 | นางรอง - โคกตะแบก | 126+793 | 124+196 | 2.6 | R | 11/02/19 | AC | 1.93 | 8.69 | 0.32 |
| 617 | 0024 | 0303 | นางรอง - โคกตะแบก | 127+037 | 131+111 | 4.074 | L | 11/02/19 | AC | 2.7 | 10.02 | 0.36 |
| 617 | 0024 | 0303 | นางรอง - โคกตะแบก | 127+113 | 126+793 | 0.32 | R | 11/02/19 | CC | 4.19 | 5.01 | 0.35 |
| 617 | 0024 | 0303 | นางรอง - โคกตะแบก | 131+111 | 127+113 | 4 | R | 11/02/19 | AC | 1.97 | 5.25 | 0.28 |
| 617 | 0024 | 0304 | โคกตะแบก - ประโคนชัย | 131+111 | 136+911 | 5.8 | L | 11/02/19 | AC | 2.83 | 10.42 | 0.35 |
| 617 | 0024 | 0304 | โคกตะแบก - ประโคนชัย | 136+778 | 131+111 | 5.67 | R | 11/02/19 | AC | 1.88 | 5.91 | 0.28 |
| 617 | 0024 | 0304 | โคกตะแบก - ประโคนชัย | 136+886 | 137+241 | 0.355 | L | 11/02/19 | CC | 4.17 | 4.07 | 0.32 |
| 617 | 0024 | 0304 | โคกตะแบก - ประโคนชัย | 137+133 | 136+778 | 0.36 | R | 11/02/19 | CC | 4.43 | 5.36 | 0.39 |
| 617 | 0024 | 0304 | โคกตะแบก - ประโคนชัย | 137+241 | 154+621 | 17.38 | L | 11/02/19 | AC | 3.15 | 11.47 | 0.37 |
| 617 | 0024 | 0304 | โคกตะแบก - ประโคนชัย | 154+578 | 137+133 | 17.45 | R | 11/02/19 | AC | 1.86 | 6.87 | 0.30 |
| 617 | 0024 | 0304 | โคกตะแบก - ประโคนชัย | 154+621 | 155+123 | 0.502 | L | 11/02/19 | CC | 3.84 | 5.04 | 0.42 |
| 617 | 0024 | 0304 | โคกตะแบก - ประโคนชัย | 155+123 | 154+578 | 0.55 | R | 11/02/19 | CC | 3.63 | 5.57 | 0.45 |
| 617 | 0024 | 0305 | ประโคนชัย - จรอกใหญ่ | 155+123 | 155+278 | 0.155 | L | 11/02/19 | CC | 3.9 | 4.24 | 0.43 |
| 617 | 0024 | 0305 | ประโคนชัย - จรอกใหญ่ | 155+202 | 155+107 | 0.1 | R | 11/02/19 | CC | 4.78 | 4.27 | 0.47 |
| 617 | 0024 | 0305 | ประโคนชัย - จรอกใหญ่ | 155+278 | 171+893 | 16.615 | L | 11/02/19 | AC | 2.2 | 8.14 | 0.35 |
| 617 | 0024 | 0305 | ประโคนชัย - จรอกใหญ่ | 171+872 | 155+202 | 16.67 | R | 11/02/19 | AC | 2.17 | 6.69 | 0.35 |
| 617 | 0218 | 0101 | บุรีรัมย์ - โคกสูง | 1+715 | 29+500 | 27.785 | L | 12/02/19 | AC | 2.43 | 7.22 | 0.40 |
| 617 | 0218 | 0101 | บุรีรัมย์ - โคกสูง | 29+500 | 1+715 | 27.79 | R | 12/02/19 | AC | 2.4 | 8.05 | 0.40 |
| 617 | 0218 | 0102 | โคกสูง - นางรอง | 29+500 | 51+096 | 21.596 | L | 12/02/19 | AC | 2.2 | 7.49 | 0.39 |
| 617 | 0218 | 0102 | โคกสูง - นางรอง | 51+032 | 29+500 | 21.53 | R | 12/02/19 | AC | 2.17 | 6.96 | 0.40 |
| 617 | 0218 | 0102 | โคกสูง - นางรอง | 51+096 | 51+177 | 0.081 | L | 12/02/19 | CC | 3.9 | 4.7 | 0.35 |
| 617 | 0218 | 0102 | โคกสูง - นางรอง | 51+177 | 51+032 | 0.15 | R | 12/02/19 | CC | 3.93 | 3.77 | 0.44 |
| 617 | 0219 | 0301 | สตึก - หัวถนน | 128+082 | 97+604 | 30.48 | R | 13/02/19 | AC | 2.68 | 7.65 | 0.42 |
| 617 | 0219 | 0301 | สตึก - หัวถนน | 97+604 | 128+082 | 30.478 | L | 13/02/19 | AC | 2.42 | 8.28 | 0.40 |
| 617 | 0219 | 0302 | หัวถนน - บุรีรัมย์ | 128+082 | 134+266 | 6.184 | L | 13/02/19 | AC | 2.34 | 8.2 | 0.41 |
| 617 | 0219 | 0302 | หัวถนน - บุรีรัมย์ | 134+266 | 134+666 | 0.4 | L | 13/02/19 | CC | 4.26 | 6.81 | 0.36 |
| 617 | 0219 | 0302 | หัวถนน - บุรีรัมย์ | 134+266 | 128+082 | 6.18 | R | 13/02/19 | AC | 2.62 | 7.95 | 0.42 |
| 617 | 0219 | 0302 | หัวถนน - บุรีรัมย์ | 134+666 | 134+266 | 0.4 | R | 13/02/19 | CC | 3.64 | 3.47 | 0.34 |
| 617 | 0219 | 0302 | หัวถนน - บุรีรัมย์ | 134+666 | 137+897 | 3.231 | L | 13/02/19 | AC | 2.53 | 8.14 | 0.43 |
| 617 | 0219 | 0302 | หัวถนน - บุรีรัมย์ | 137+897 | 134+666 | 3.23 | R | 13/02/19 | AC | 3.03 | 9.04 | 0.42 |
| 617 | 0226 | 0201 | หนองกระทิง - ลำปลายมาศ | 78+698 | 90+853 | 12.155 | L | 09/02/19 | AC | 2.61 | 6.42 | 0.45 |
| 617 | 0226 | 0201 | หนองกระทิง - ลำปลายมาศ | 90+830 | 78+698 | 12.13 | R | 09/02/19 | AC | 2.6 | 6.84 | 0.42 |
| 617 | 0226 | 0201 | หนองกระทิง - ลำปลายมาศ | 90+853 | 91+010 | 0.157 | L | 09/02/19 | CC | 4.39 | 3.66 | 0.37 |
| 617 | 0226 | 0201 | หนองกระทิง - ลำปลายมาศ | 91+010 | 90+830 | 0.18 | R | 09/02/19 | CC | 3.91 | 4.02 | 0.30 |
| 617 | 0226 | 0202 | ลำปลายมาศ - หนองม้า | 108+098 | 91+123 | 16.98 | R | 09/02/19 | AC | 2.62 | 8.19 | 0.36 |
| 617 | 0226 | 0202 | ลำปลายมาศ - หนองม้า | 91+010 | 91+130 | 0.12 | L | 09/02/19 | CC | 4.87 | 3.8 | 0.32 |
| 617 | 0226 | 0202 | ลำปลายมาศ - หนองม้า | 91+123 | 91+010 | 0.11 | R | 09/02/19 | CC | 4.87 | 2.64 | 0.35 |
| 617 | 0226 | 0202 | ลำปลายมาศ - หนองม้า | 91+130 | 108+098 | 16.968 | L | 09/02/19 | AC | 2.26 | 6.61 | 0.36 |
| 617 | 0226 | 0203 | หนองม้า - กระสัง | 108+098 | 116+263 | 8.165 | L | 12/02/19 | AC | 1.97 | 6.2 | 0.42 |
| 617 | 0226 | 0203 | หนองม้า - กระสัง | 116+263 | 108+098 | 8.17 | R | 12/02/19 | AC | 2.25 | 8.16 | 0.38 |
| 617 | 0226 | 0204 | กระสัง - ระกา | 116+263 | 147+079 | 30.816 | L | 12/02/19 | AC | 2.56 | 7.89 | 0.38 |
| 617 | 0226 | 0204 | กระสัง - ระกา | 147+079 | 116+263 | 30.82 | R | 12/02/19 | AC | 2.46 | 7.38 | 0.38 |
| 617 | 0226 | 0205 | ระกา - ลำน้ำชี | 147+079 | 155+863 | 8.784 | L | 12/02/19 | AC | 2.34 | 8.28 | 0.37 |
| 617 | 0226 | 0205 | ระกา - ลำน้ำชี | 155+863 | 147+079 | 8.78 | R | 12/02/19 | AC | 2.27 | 8.97 | 0.33 |
| 617 | 0288 | 0100 | ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ | 0+000 | 15+440 | 15.44 | L | 11/02/19 | AC | 2.32 | 5.73 | 0.42 |
| 617 | 0288 | 0100 | ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ | 15+440 | 15+559 | 0.119 | L | 11/02/19 | CC | 4.18 | 4.94 | 0.34 |
| 617 | 0288 | 0100 | ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ | 15+454 | 0+000 | 15.45 | R | 11/02/19 | AC | 2.71 | 8.24 | 0.50 |
| 617 | 0288 | 0100 | ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ | 15+559 | 15+454 | 0.11 | R | 11/02/19 | CC | 5.19 | 5.66 | 0.31 |
| 617 | 2208 | 0101 | ประโคนชัย - ห้วยละเวี้ย | 0+000 | 4+557 | 4.557 | L | 12/02/19 | AC | 2.95 | 7.98 | 0.41 |
| 617 | 2208 | 0102 | ห้วยละเวี้ย - ระกา | 4+557 | 42+016 | 37.459 | L | 12/02/19 | AC | 2.16 | 4.51 | 0.42 |
| 617 | 2208 | 0103 | ระกา - กระสัง | 42+016 | 46+496 | 4.48 | L | 12/02/19 | AC | 2.95 | 6.9 | 0.67 |
| 617 | 2208 | 0103 | ระกา - กระสัง | 46+496 | 42+016 | 4.48 | R | 12/02/19 | AC | 2.69 | 7.15 | 0.57 |
| 617 | 2226 | 0201 | หนองนางดำ - หนองขมาร | 63+482 | 63+656 | 0.174 | L | 13/02/19 | AC | 2.82 | 5.41 | 0.39 |
| 617 | 2226 | 0201 | หนองนางดำ - หนองขมาร | 63+656 | 60+605 | 3.05 | R | 13/02/19 | AC | 1.84 | 5.91 | 0.43 |
| 617 | 2226 | 0202 | หนองขมาร - สตึก | 63+656 | 63+830 | 0.174 | L | 13/02/19 | AC | 2.74 | 5.4 | 0.37 |
| 617 | 2226 | 0202 | หนองขมาร - สตึก | 75+355 | 77+740 | 3.54 | L | 13/02/19 | AC | 2.67 | 6.32 | 0.52 |
| 617 | 2226 | 0202 | หนองขมาร - สตึก | 91+950 | 95+835 | 3.885 | L | 13/02/19 | AC | 2.56 | 5.63 | 0.43 |
| 617 | 2226 | 0202 | หนองขมาร - สตึก | 95+835 | 63+656 | 32.18 | R | 13/02/19 | AC | 2.37 | 5.17 | 0.46 |
| 617 | 2378 | 0200 | สะพานบุรีรินทร์ - ไทรงาม | 34+318 | 34+801 | 0.485 | L | 13/02/19 | AC | 2.62 | 6.54 | 0.47 |
| 617 | 2378 | 0200 | สะพานบุรีรินทร์ - ไทรงาม | 43+425 | 20+040 | 23.39 | R | 13/02/19 | AC | 2.6 | 5.32 | 0.42 |
| 617 | 2445 | 0101 | บุรีรัมย์ - แสลงโทน | 0+546 | 25+000 | 24.454 | L | 12/02/19 | AC | 2.63 | 8.46 | 0.40 |
| 617 | 2445 | 0101 | บุรีรัมย์ - แสลงโทน | 10+750 | 0+546 | 10.2 | R | 11/02/19 | AC | 2.39 | 6.24 | 0.46 |
| 617 | 2445 | 0102 | แสลงโทน - ห้วยเสว | 25+000 | 44+322 | 19.322 | L | 12/02/19 | AC | 2.32 | 7.92 | 0.38 |
| 617 | 2445 | 0102 | แสลงโทน - ห้วยเสว | 44+322 | 36+600 | 7.72 | R | 11/02/19 | AC | 2.31 | 6.37 | 0.39 |
| 617 | 2445 | 0102 | แสลงโทน - ห้วยเสว | 45+140 | 59+401 | 14.261 | L | 12/02/19 | AC | 2.49 | 6.38 | 0.65 |
| 617 | 2445 | 0102 | แสลงโทน - ห้วยเสว | 50+189 | 45+140 | 5.05 | R | 12/02/19 | AC | 3.76 | 12.6 | 1.16 |
| 617 | 2445 | 0102 | แสลงโทน - ห้วยเสว | 55+482 | 53+982 | 1.5 | R | 12/02/19 | AC | 2.95 | 5.48 | 0.65 |
| 617 | 2445 | 0103 | ห้วยเสว - นิคมบ้านกรวด | 59+401 | 69+732 | 10.331 | L | 12/02/19 | AC | 2.15 | 4.36 | 0.49 |
| 617 | 2445 | 0103 | ห้วยเสว - นิคมบ้านกรวด | 69+532 | 64+232 | 5.3 | R | 12/02/19 | AC | 2.49 | 5.18 | 0.42 |
| 617 | 2447 | 0100 | บุรีรัมย์ - บ้านพลวง | 0+000 | 7+649 | 7.649 | L | 12/02/19 | AC | 2.63 | 8.17 | 0.44 |
| 617 | 2447 | 0100 | บุรีรัมย์ - บ้านพลวง | 7+649 | 0+000 | 7.65 | R | 12/02/19 | AC | 2.73 | 9.15 | 0.46 |
| 617 | 2456 | 0100 | ทางเข้าประโคนชัย | 0+128 | 0+000 | 0.13 | R | 12/02/19 | AC | 3.83 | 4.05 | 0.48 |