| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงปราจีนบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 618 | 33 | 601 | ปากพลี - ประจันตคาม | 142+753 | 145+490 | 2.737 | L | 3 | 30/1/2019 | AC | 2.42 | 10.37 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 19.74 | 0 |
| 618 | 33 | 601 | ปากพลี - ประจันตคาม | 145+481 | 142+753 | 2.728 | R | 2 | 30/1/2019 | AC | 2.20 | 10.58 | 0.35 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| 618 | 33 | 601 | ปากพลี - ประจันตคาม | 146+000 | 171+076 | 25.076 | L | 3 | 30/1/2019 | AC | 2.62 | 7.53 | 0.40 | 2.66 | 0 | 2.57 | 0.69 | 0.06 |
| 618 | 33 | 601 | ปากพลี - ประจันตคาม | 146+115 | 146+001 | 0.114 | R | 2 | 30/1/2019 | AC | 2.54 | 2.95 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 33 | 601 | ปากพลี - ประจันตคาม | 152+800 | 152+625 | 0.175 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 4.32 | 6.88 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 23.43 |
| 618 | 33 | 601 | ปากพลี - ประจันตคาม | 171+043 | 170+983 | 0.060 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.10 | 5.15 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 33 | 601 | ปากพลี - ประจันตคาม | 171+462 | 171+740 | 0.278 | L | 3 | 30/1/2019 | AC | 3.17 | 6.33 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 33 | 601 | ปากพลี - ประจันตคาม | 171+740 | 171+429 | 0.311 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.52 | 3.74 | 0.53 | 7.56 | 27.36 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 33 | 602 | ประจันตคาม - พระปรง | 171+740 | 173+275 | 1.535 | L | 2 | 30/1/2019 | AC | 2.03 | 6.62 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 33 | 602 | ประจันตคาม - พระปรง | 173+275 | 171+740 | 1.535 | R | 2 | 30/1/2019 | AC | 1.87 | 5.68 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 33 | 602 | ประจันตคาม - พระปรง | 173+557 | 194+347 | 20.790 | L | 2 | 30/1/2019 | AC | 2.64 | 8.29 | 0.35 | 5.20 | 1.66 | 7.38 | 2.28 | 0.08 |
| 618 | 33 | 602 | ประจันตคาม - พระปรง | 194+347 | 173+557 | 20.790 | R | 2 | 30/1/2019 | AC | 2.41 | 7.25 | 0.34 | 0.79 | 0.56 | 1.11 | 5.06 | 0 |
| 618 | 33 | 602 | ประจันตคาม - พระปรง | 194+480 | 194+647 | 0.167 | L | 2 | 30/1/2019 | AC | 3.15 | 4.03 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 33 | 602 | ประจันตคาม - พระปรง | 194+647 | 194+480 | 0.167 | R | 2 | 30/1/2019 | AC | 2.84 | 3.13 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 33 | 602 | ประจันตคาม - พระปรง | 194+647 | 220+528 | 25.881 | L | 2 | 30/1/2019 | AC | 2.68 | 8.28 | 0.32 | 5.62 | 11.97 | 9.54 | 8.09 | 0.07 |
| 618 | 33 | 602 | ประจันตคาม - พระปรง | 220+528 | 194+647 | 25.881 | R | 2 | 30/1/2019 | AC | 2.52 | 6.00 | 0.36 | 3.19 | 0.49 | 2.38 | 16.83 | 0 |
| 618 | 304 | 401 | เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน | 126+416 | 126+800 | 0.384 | L | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.91 | 7.78 | 0.43 | 4.37 | 10.36 | 3.07 | 49.79 | 0 |
| 618 | 304 | 401 | เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน | 126+800 | 126+416 | 0.384 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.71 | 7.23 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 304 | 401 | เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน | 127+360 | 141+741 | 14.381 | L | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.74 | 7.04 | 0.35 | 86.15 | 17.99 | 40.84 | 15.08 | 0.05 |
| 618 | 304 | 401 | เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน | 141+741 | 127+360 | 14.381 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.75 | 8.32 | 0.38 | 11.57 | 1.98 | 4.18 | 1.48 | 3.91 |
| 618 | 304 | 401 | เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน | 142+084 | 147+425 | 5.341 | L | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.83 | 6.98 | 0.34 | 1.50 | 6.86 | 4.26 | 18.36 | 0 |
| 618 | 304 | 401 | เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน | 147+425 | 142+084 | 5.341 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 1.79 | 4.72 | 0.42 | 34.85 | 8.08 | 6.13 | 0.86 | 0.24 |
| 618 | 304 | 402 | ลาดตะเคียน - สี่แยกกบินทร์บุรี | 147+425 | 165+100 | 17.675 | L | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.73 | 7.14 | 0.36 | 20.62 | 6.22 | 16.50 | 4.42 | 0.14 |
| 618 | 304 | 402 | ลาดตะเคียน - สี่แยกกบินทร์บุรี | 165+610 | 165+860 | 0.250 | L | 2 | 1/2/2019 | AC | 4.36 | 6.54 | 0.55 | 0 | 41.12 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 304 | 402 | ลาดตะเคียน - สี่แยกกบินทร์บุรี | 165+860 | 147+425 | 18.435 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 1.90 | 5.03 | 0.46 | 2.22 | 0.92 | 7.82 | 0.18 | 0.04 |
| 618 | 304 | 403 | สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว | 165+860 | 221+222 | 55.362 | L | 5 | 2/2/2019 | AC | 2.69 | 6.56 | 0.33 | 1.37 | 0.28 | 77.56 | 1.71 | 0 |
| 618 | 304 | 403 | สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว | 186+000 | 165+860 | 20.140 | R | 2 | 2/2/2019 | AC | 3.11 | 7.04 | 0.46 | 11.36 | 12.95 | 11.64 | 11.46 | 0.53 |
| 618 | 304 | 403 | สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว | 221+222 | 186+000 | 35.222 | R | 1 | 2/2/2019 | AC | 3.03 | 5.10 | 0.37 | 0.91 | 7.66 | 62.48 | 0.65 | 0.13 |
| 618 | 319 | 101 | หนองชะอม - ปราจีนบุรี | 0+232 | 12+063 | 11.831 | L | 3 | 31/1/2019 | AC | 2.77 | 7.04 | 0.38 | 10.90 | 12.26 | 0 | 1.43 | 1.57 |
| 618 | 319 | 101 | หนองชะอม - ปราจีนบุรี | 3+618 | 0+232 | 3.386 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.72 | 4.76 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 319 | 101 | หนองชะอม - ปราจีนบุรี | 12+063 | 11+351 | 0.712 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 4.44 | 8.95 | 0.36 | 0 | 99.04 | 159.52 | 51.71 | 0 |
| 618 | 319 | 102 | ปราจีนบุรี - ไผ่ชะเลือด | 12+063 | 24+538 | 12.475 | L | 2 | 31/1/2019 | AC | 3.11 | 6.69 | 0.37 | 41.12 | 15.83 | 65.79 | 0 | 0.11 |
| 618 | 319 | 102 | ปราจีนบุรี - ไผ่ชะเลือด | 13+398 | 12+063 | 1.335 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.58 | 9.44 | 0.39 | 0 | 5.75 | 117.46 | 0 | 0 |
| 618 | 319 | 102 | ปราจีนบุรี - ไผ่ชะเลือด | 14+753 | 14+380 | 0.373 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 3.50 | 5.82 | 0.34 | 0 | 686.27 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 319 | 103 | ไผ่ชะเลือด - โคกไทย | 24+538 | 38+238 | 13.700 | L | 1 | 31/1/2019 | AC | 2.57 | 4.79 | 0.33 | 5.14 | 62.34 | 0.38 | 34.49 | 0.97 |
| 618 | 319 | 103 | ไผ่ชะเลือด - โคกไทย | 34+938 | 30+538 | 4.400 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.63 | 5.34 | 0.28 | 0 | 22.00 | 0 | 0.21 | 0.32 |
| 618 | 359 | 200 | เขามะกา - เขาหินซ้อน | 26+793 | 72+719 | 45.926 | L | 2 | 31/7/2019 | AC | 2.80 | 8.58 | 0.33 | 2.31 | 0.18 | 0.10 | 4.63 | 1.06 |
| 618 | 359 | 200 | เขามะกา - เขาหินซ้อน | 72+664 | 26+793 | 45.871 | R | 2 | 30/7/2019 | AC | 2.45 | 3.92 | 0.35 | 2.69 | 0 | 1.11 | 0.61 | 0.34 |
| 618 | 3070 | 100 | ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ | 0+000 | 13+550 | 13.550 | L | 1 | 1/2/2019 | AC | 2.29 | 3.23 | 0.36 | 2.56 | 0 | 5.94 | 0 | 0.12 |
| 618 | 3070 | 100 | ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ | 13+550 | 12+450 | 1.100 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.38 | 4.61 | 0.41 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 3076 | 200 | บางหอย - วังขอน | 22+041 | 25+786 | 3.745 | L | 1 | 31/1/2019 | AC | 2.87 | 5.79 | 0.33 | 20.49 | 44.05 | 31.59 | 9.40 | 0.82 |
| 618 | 3076 | 200 | บางหอย - วังขอน | 25+991 | 43+521 | 17.530 | L | 1 | 31/1/2019 | AC | 2.85 | 5.59 | 0.33 | 35.08 | 5.18 | 1.54 | 4.15 | 0.04 |
| 618 | 3076 | 200 | บางหอย - วังขอน | 26+680 | 26+540 | 0.140 | R | 1 | 31/1/2019 | AC | 4.78 | 4.72 | 0.34 | 2.34 | 0 | 64.53 | 52.77 | 0 |
| 618 | 3078 | 100 | ระเบาะไผ่ - ประจันตคาม | 0+000 | 12+662 | 12.662 | L | 1 | 1/2/2019 | AC | 2.38 | 5.38 | 0.31 | 41.41 | 6.92 | 15.74 | 1.45 | 0.50 |
| 618 | 3078 | 100 | ระเบาะไผ่ - ประจันตคาม | 2+162 | 0+000 | 2.162 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 3.14 | 6.14 | 0.43 | 4.32 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 3078 | 100 | ระเบาะไผ่ - ประจันตคาม | 12+662 | 11+200 | 1.462 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.60 | 5.24 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 3078 | 100 | ระเบาะไผ่ - ประจันตคาม | 15+897 | 26+887 | 10.990 | L | 1 | 31/1/2019 | AC | 2.60 | 6.27 | 0.31 | 9.17 | 20.03 | 1.07 | 18.34 | 1.14 |
| 618 | 3079 | 101 | ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ | 19+487 | 19+858 | 0.371 | L | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.60 | 4.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 3079 | 101 | ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ | 19+858 | 2+395 | 17.463 | R | 1 | 31/1/2019 | AC | 2.66 | 4.42 | 0.35 | 5.69 | 41.24 | 3.50 | 15.09 | 0.47 |
| 618 | 3079 | 102 | ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย | 20+822 | 32+860 | 12.038 | L | 1 | 1/2/2019 | AC | 2.48 | 5.33 | 0.33 | 35.25 | 38.50 | 13.60 | 0 | 0 |
| 618 | 3079 | 102 | ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย | 21+150 | 20+850 | 0.300 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.90 | 4.27 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 3079 | 102 | ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย | 30+572 | 22+873 | 7.699 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.45 | 5.52 | 0.30 | 0.54 | 1.19 | 55.89 | 0 | 0 |
| 618 | 3079 | 102 | ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย | 32+397 | 31+100 | 1.297 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.24 | 4.65 | 0.57 | 25.00 | 1.80 | 23.11 | 0 | 0 |
| 618 | 3079 | 102 | ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย | 32+860 | 44+640 | 11.780 | L | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.37 | 4.71 | 0.35 | 8.06 | 4.26 | 11.39 | 0.81 | 0 |
| 618 | 3079 | 102 | ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย | 34+306 | 33+860 | 0.446 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.23 | 5.38 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 3281 | 100 | แยกพระพรหม - คลองรั้ง | 0+000 | 1+075 | 1.075 | L | 2 | 1/2/2019 | AC | 2.84 | 4.03 | 0.35 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 3281 | 100 | แยกพระพรหม - คลองรั้ง | 1+244 | 0+000 | 1.244 | R | 1 | 1/2/2019 | AC | 3.18 | 4.98 | 0.45 | 23.14 | 0 | 5.58 | 0 | 0 |
| 618 | 3290 | 100 | โคกอุดม - คลองทราย | 0+000 | 17+461 | 17.461 | L | 1 | 1/2/2019 | AC | 2.93 | 5.78 | 0.39 | 15.77 | 9.41 | 26.09 | 3.91 | 0 |
| 618 | 3290 | 100 | โคกอุดม - คลองทราย | 7+259 | 5+409 | 1.850 | R | 2 | 1/2/2019 | AC | 3.16 | 6.21 | 0.33 | 17.34 | 1.22 | 1.06 | 2.58 | 0 |
| 618 | 3290 | 100 | โคกอุดม - คลองทราย | 9+000 | 8+000 | 1.000 | R | 3 | 1/2/2019 | AC | 3.21 | 4.27 | 0.54 | 0.43 | 0.28 | 0 | 6.36 | 0 |
| 618 | 3293 | 100 | บางพลวง - บ้านสร้าง | 1+700 | 0+000 | 1.700 | R | 1 | 31/1/2019 | AC | 2.40 | 4.75 | 0.23 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 0 |
| 618 | 3452 | 100 | ดงพระราม - ห้วยขื่อ | 1+490 | 2+850 | 1.360 | L | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.82 | 6.32 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 3452 | 100 | ดงพระราม - ห้วยขื่อ | 3+870 | 4+170 | 0.300 | L | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.84 | 5.20 | 0.37 | 0 | 86.27 | 63.40 | 0 | 0 |
| 618 | 3452 | 100 | ดงพระราม - ห้วยขื่อ | 15+857 | 1+490 | 14.367 | R | 2 | 30/1/2019 | AC | 2.80 | 4.96 | 0.34 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |
| 618 | 3481 | 300 | บางขนาก - ปราจีนบุรี | 25+734 | 42+918 | 17.184 | L | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.99 | 5.36 | 0.32 | 1.85 | 4.63 | 42.80 | 0.47 | 0 |
| 618 | 3481 | 300 | บางขนาก - ปราจีนบุรี | 26+783 | 26+342 | 0.441 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.88 | 3.42 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 3481 | 300 | บางขนาก - ปราจีนบุรี | 32+542 | 32+240 | 0.302 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 3.01 | 5.67 | 0.31 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 3481 | 300 | บางขนาก - ปราจีนบุรี | 35+550 | 35+250 | 0.300 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 3.72 | 10.37 | 0.30 | 21.47 | 117.60 | 7.93 | 0 | 0 |
| 618 | 3481 | 300 | บางขนาก - ปราจีนบุรี | 37+020 | 36+780 | 0.240 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 3.28 | 6.15 | 0.38 | 0 | 0 | 48.67 | 0 | 0 |
| 618 | 3481 | 300 | บางขนาก - ปราจีนบุรี | 39+100 | 38+800 | 0.300 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.44 | 6.63 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 3481 | 300 | บางขนาก - ปราจีนบุรี | 41+750 | 41+450 | 0.300 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.41 | 5.18 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 3481 | 300 | บางขนาก - ปราจีนบุรี | 43+352 | 63+951 | 20.599 | L | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.68 | 5.91 | 0.32 | 1.28 | 4.37 | 28.92 | 0.17 | 0 |
| 618 | 3481 | 300 | บางขนาก - ปราจีนบุรี | 44+750 | 44+450 | 0.300 | R | 2 | 31/1/2019 | AC | 2.17 | 2.69 | 0.32 | 0 | 41.00 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 3604 | 100 | มูลเหล็ก - ตลาดบ้านสร้าง | 0+000 | 1+899 | 1.899 | L | 1 | 31/1/2019 | AC | 3.49 | 7.34 | 0.34 | 3.75 | 62.20 | 7.24 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงปราจีนบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 618 | 33 | 601 | ปากพลี - ประจันตคาม | 145+490 | 146+000 | 0.510 | L | 3 | 30/1/2019 | CC | 3.34 | 3.27 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | 33 | 601 | ปากพลี - ประจันตคาม | 146+001 | 145+481 | 0.520 | R | 2 | 31/1/2019 | CC | 3.63 | 3.62 | 0.41 | 21.15 | 5.77 | 7.69 | 0 | 5.77 | 0.35 | |
| 618 | 33 | 601 | ปากพลี - ประจันตคาม | 171+076 | 171+462 | 0.386 | L | 3 | 30/1/2019 | CC | 4.24 | 5.91 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.11 | |
| 618 | 33 | 601 | ปากพลี - ประจันตคาม | 171+429 | 171+043 | 0.386 | R | 2 | 31/1/2019 | CC | 5.46 | 4.16 | 0.38 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | 33 | 602 | ประจันตคาม - พระปรง | 173+275 | 173+557 | 0.282 | L | 2 | 30/1/2019 | CC | 5.08 | 4.60 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | 33 | 602 | ประจันตคาม - พระปรง | 173+557 | 173+275 | 0.282 | R | 2 | 30/1/2019 | CC | 5.00 | 4.26 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | 33 | 602 | ประจันตคาม - พระปรง | 194+347 | 194+647 | 0.300 | L | 2 | 30/1/2019 | CC | 4.38 | 5.10 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | 33 | 602 | ประจันตคาม - พระปรง | 194+647 | 194+347 | 0.300 | R | 2 | 30/1/2019 | CC | 3.23 | 6.23 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | 304 | 401 | เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน | 126+800 | 127+360 | 0.560 | L | 2 | 1/2/2019 | CC | 4.47 | 4.93 | 0.35 | 17.86 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57 | 41.36 | |
| 618 | 304 | 401 | เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน | 127+360 | 126+800 | 0.560 | R | 2 | 1/2/2019 | CC | 4.31 | 7.36 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | 304 | 401 | เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน | 141+741 | 142+084 | 0.343 | L | 2 | 1/2/2019 | CC | 5.33 | 3.94 | 0.37 | 40.82 | 0 | 309.04 | 0 | 52.48 | 0 | |
| 618 | 304 | 401 | เขาหินซ้อน - ลาดตะเคียน | 142+084 | 141+741 | 0.343 | R | 2 | 1/2/2019 | CC | 5.28 | 3.68 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | 304 | 402 | ลาดตะเคียน - สี่แยกกบินทร์บุรี | 165+100 | 165+610 | 0.510 | L | 2 | 1/2/2019 | CC | 3.11 | 5.40 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | |
| 618 | 319 | 101 | หนองชะอม - ปราจีนบุรี | 0+000 | 0+232 | 0.232 | L | 3 | 31/1/2019 | CC | 4.51 | 3.80 | 0.34 | 163.79 | 25.86 | 0 | 163.79 | 0 | 0 | |
| 618 | 319 | 101 | หนองชะอม - ปราจีนบุรี | 0+232 | 0+000 | 0.232 | R | 2 | 31/1/2019 | CC | 3.57 | 3.99 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 0 | |
| 618 | 359 | 200 | เขามะกา - เขาหินซ้อน | 72+719 | 72+664 | 0.055 | R | 2 | 30/7/2019 | CC | 4.42 | 3.61 | 0.35 | 0 | 127.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | 3452 | 100 | ดงพระราม - ห้วยขื่อ | 15+780 | 15+857 | 0.077 | L | 2 | 31/1/2019 | CC | 4.95 | 7.21 | 0.48 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 15.58 | 0 | |
| 618 | 3452 | 100 | ดงพระราม - ห้วยขื่อ | 15+859 | 15+783 | 0.076 | R | 2 | 30/1/2019 | CC | 5.63 | 5.27 | 0.41 | 0 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | 3481 | 300 | บางขนาก - ปราจีนบุรี | 42+918 | 43+352 | 0.434 | L | 2 | 31/1/2019 | CC | 4.69 | 4.29 | 0.30 | 4.61 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | |
| 618 | 3481 | 300 | บางขนาก - ปราจีนบุรี | 43+352 | 42+918 | 0.434 | R | 2 | 31/1/2019 | CC | 4.98 | 4.11 | 0.30 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย