| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงบึงกาฬ** |
| --- |
| **รหัสแขวง** |  **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 643 | 0212 | 0201 | ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง | 111+100 | 109+500 | 1.6 | R | 05/05/19 | AC | 2.86 | 4.25 | 0.46 |
| 643 | 0212 | 0201 | ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง | 115+237 | 114+337 | 0.9 | R | 05/05/19 | AC | 2.14 | 2.52 | 0.41 |
| 643 | 0212 | 0201 | ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง | 118+215 | 117+185 | 1.03 | R | 05/05/19 | AC | 3.19 | 3.66 | 0.34 |
| 643 | 0212 | 0201 | ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง | 137+965 | 208+521 | 70.556 | L | 05/05/19 | AC | 2.27 | 2.8 | 0.39 |
| 643 | 0212 | 0201 | ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง | 141+620 | 126+575 | 15.05 | R | 05/05/19 | AC | 2.08 | 3.18 | 0.29 |
| 643 | 0212 | 0201 | ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง | 155+600 | 153+700 | 1.9 | R | 05/05/19 | AC | 1.99 | 2.93 | 0.26 |
| 643 | 0212 | 0201 | ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง | 162+000 | 159+809 | 2.19 | R | 05/05/19 | AC | 2.81 | 4.64 | 0.52 |
| 643 | 0212 | 0201 | ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง | 177+215 | 173+800 | 3.42 | R | 05/05/19 | AC | 2.37 | 4.82 | 0.27 |
| 643 | 0212 | 0201 | ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง | 208+521 | 209+032 | 0.511 | L | 05/05/19 | CC | 4.6 | 2.86 | 0.44 |
| 643 | 0212 | 0201 | ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง | 209+032 | 208+697 | 0.34 | R | 05/05/19 | CC | 4.38 | 2.26 | 0.45 |
| 643 | 0212 | 0201 | ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง | 96+885 | 137+465 | 40.458 | L | 05/05/19 | AC | 2.41 | 3 | 0.39 |
| 643 | 0212 | 0202 | ดงบัง - นาพระชัย | 209+032 | 209+292 | 0.26 | L | 05/05/19 | CC | 4.14 | 2.38 | 0.46 |
| 643 | 0212 | 0202 | ดงบัง - นาพระชัย | 209+263 | 209+032 | 0.23 | R | 05/05/19 | CC | 3.98 | 4.42 | 0.57 |
| 643 | 0212 | 0202 | ดงบัง - นาพระชัย | 209+292 | 242+550 | 33.258 | L | 05/05/19 | AC | 2.35 | 3.75 | 0.38 |
| 643 | 0212 | 0202 | ดงบัง - นาพระชัย | 209+367 | 209+263 | 0.1 | R | 05/05/19 | AC | 4.11 | 7.37 | 0.46 |
| 643 | 0212 | 0202 | ดงบัง - นาพระชัย | 222+125 | 218+030 | 4.1 | R | 05/05/19 | AC | 2.59 | 7.67 | 0.49 |
| 643 | 2094 | 0200 | ท่าก้อน - เซกา | 63+644 | 78+184 | 14.54 | L | 04/05/19 | AC | 2.5 | 3.65 | 0.46 |
| 643 | 2094 | 0200 | ท่าก้อน - เซกา | 78+434 | 81+243 | 2.809 | L | 04/05/19 | AC | 2.86 | 2.74 | 0.41 |
| 643 | 2094 | 0200 | ท่าก้อน - เซกา | 81+243 | 79+869 | 1.37 | R | 04/05/19 | AC | 2.58 | 2.02 | 0.35 |