| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 647 | 0012 | 0901 | ห้วยสีดา -ปากทางเขื่อนลำปาว | 592+652 | 620+712 | 28.06 | L | 03/03/19 | AC | 2.06 | 7.96 | 0.33 |
| 647 | 0012 | 0901 | ห้วยสีดา -ปากทางเขื่อนลำปาว | 620+712 | 592+652 | 28.06 | R | 03/03/19 | AC | 1.94 | 5.38 | 0.33 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 620+712 | 628+906 | 8.194 | L | 04/03/19 | AC | 2.5 | 4.83 | 0.33 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 628+906 | 620+712 | 8.19 | R | 04/03/19 | AC | 2.55 | 6.26 | 0.29 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 628+906 | 629+106 | 0.2 | L | 04/03/19 | CC | 4.4 | 3.49 | 0.42 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 629+106 | 631+411 | 2.305 | L | 04/03/19 | AC | 1.98 | 4.49 | 0.39 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 629+106 | 628+906 | 0.2 | R | 04/03/19 | CC | 4.5 | 3.3 | 0.41 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 631+411 | 629+106 | 2.31 | R | 04/03/19 | AC | 2.42 | 4.24 | 0.40 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 631+411 | 631+611 | 0.2 | L | 04/03/19 | CC | 4.45 | 7.18 | 0.38 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 631+611 | 632+528 | 0.917 | L | 04/03/19 | AC | 1.85 | 4.63 | 0.47 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 631+611 | 631+411 | 0.2 | R | 04/03/19 | CC | 3.89 | 3.38 | 0.44 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 632+528 | 632+728 | 0.2 | L | 04/03/19 | CC | 3.83 | 2.52 | 0.45 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 632+528 | 631+611 | 0.92 | R | 04/03/19 | AC | 1.95 | 2.73 | 0.48 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 632+728 | 632+528 | 0.2 | R | 04/03/19 | CC | 4.24 | 4.15 | 0.43 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 632+728 | 662+897 | 30.169 | L | 04/03/19 | AC | 2.46 | 6.24 | 0.34 |
| 647 | 0012 | 0902 | ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม | 662+897 | 632+728 | 30.17 | R | 04/03/19 | AC | 2.33 | 5.96 | 0.33 |
| 647 | 0012 | 0903 | หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ | 662+897 | 672+267 | 9.37 | L | 04/03/19 | AC | 2.23 | 5.25 | 0.35 |
| 647 | 0012 | 0903 | หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ | 672+267 | 662+897 | 9.37 | R | 04/03/19 | AC | 2.24 | 4.52 | 0.34 |
| 647 | 0012 | 0904 | ลำน้ำพาน - นาไคร้ | 7+867 | 0+000 | 7.87 | R | 03/03/19 | AC | 2.65 | 6.92 | 0.43 |
| 647 | 2039 | 0201 | น้ำอ้อม - ห้วยเม็ก | 49+479 | 40+634 | 8.85 | R | 03/03/19 | AC | 2.11 | 4.76 | 0.35 |
| 647 | 2039 | 0202 | ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ | 49+479 | 54+003 | 4.524 | L | 03/03/19 | AC | 2.28 | 4.75 | 0.40 |
| 647 | 2039 | 0202 | ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ | 77+479 | 49+479 | 28 | R | 03/03/19 | AC | 2.09 | 4.07 | 0.35 |
| 647 | 2116 | 0100 | สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ | 0+000 | 1+869 | 1.86 | L | 03/03/19 | AC | 2.34 | 4.21 | 0.33 |
| 647 | 2116 | 0100 | สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ | 18+642 | 18+950 | 0.308 | L | 03/03/19 | AC | 3.63 | 10.64 | 0.35 |
| 647 | 2116 | 0100 | สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ | 23+200 | 32+000 | 6.425 | L | 03/03/19 | AC | 2.79 | 7.74 | 0.45 |
| 647 | 2116 | 0100 | สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ | 45+700 | 46+900 | 1.2 | L | 03/03/19 | AC | 2.46 | 6.79 | 0.29 |
| 647 | 2116 | 0100 | สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ | 46+900 | 0+000 | 46.9 | R | 03/03/19 | AC | 2.35 | 6.41 | 0.36 |
| 647 | 2116 | 0100 | สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ | 8+400 | 12+500 | 4.1 | L | 03/03/19 | AC | 2.15 | 5.79 | 0.46 |
| 647 | 2336 | 0100 | หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ | 0+000 | 44+919 | 44.919 | L | 04/03/19 | AC | 2.47 | 5.13 | 0.38 |
| 647 | 2336 | 0100 | หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ | 11+900 | 11+050 | 0.85 | R | 04/03/19 | AC | 2.17 | 3.6 | 0.28 |
| 647 | 2336 | 0100 | หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ | 44+919 | 43+420 | 1.5 | R | 04/03/19 | AC | 3.17 | 3.89 | 0.33 |
| 647 | 2416 | 0100 | ทางเข้าเขื่อนลำปาว | 0+000 | 26+000 | 26 | L | 03/03/19 | AC | 2.29 | 4.89 | 0.34 |
| 647 | 2416 | 0100 | ทางเข้าเขื่อนลำปาว | 3+420 | 0+000 | 3.42 | R | 03/03/19 | AC | 2.38 | 7.7 | 0.30 |
| 647 | 2416 | 0100 | ทางเข้าเขื่อนลำปาว | 5+650 | 4+850 | 0.8 | R | 03/03/19 | AC | 2.25 | 5.53 | 0.30 |
| 647 | 2459 | 0100 | แสนสุข - ดงมัน | 0+000 | 6+720 | 6.72 | L | 04/03/19 | AC | 2.56 | 3.81 | 0.34 |