| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงยโสธร** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI** **(ม./กม.)** | **Rutting** **(มม.)** | **MPD** **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง** **(ม.)** |  **รอยแตก****ไม่ต่อเนื่อง** **(ตร.ม.)** | **การหลุด****ร่อน** **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม** **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ** **(ตร.ม.)** |
| 633 | 23 | 401 | เสลภูมิ - ยโสธร | 142+212 | 175+527 | 33.315 | L | 2 | 28/2/2019 | AC | 2.28 | 5.56 | 0.32 | 5.85 | 0.26 | 8.75 | 0 | 0.02 |
| 633 | 23 | 401 | เสลภูมิ - ยโสธร | 143+412 | 142+212 | 1.200 | R | 2 | 28/2/2019 | AC | 2.93 | 5.61 | 0.33 | 10.05 | 0 | 25.60 | 6.32 | 0.49 |
| 633 | 23 | 401 | เสลภูมิ - ยโสธร | 175+527 | 172+812 | 2.715 | R | 2 | 28/2/2019 | AC | 2.35 | 5.45 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 |
| 633 | 23 | 402 | ยโสธร - บ้านย่อ | 175+527 | 175+852 | 0.325 | L | 3 | 28/2/2019 | AC | 2.74 | 4.23 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 23 | 402 | ยโสธร - บ้านย่อ | 175+852 | 175+527 | 0.325 | R | 3 | 28/2/2019 | AC | 3.74 | 4.89 | 0.33 | 0 | 0 | 387.11 | 0 | 0 |
| 633 | 23 | 402 | ยโสธร - บ้านย่อ | 179+845 | 190+562 | 10.717 | L | 3 | 27/2/2019 | AC | 2.07 | 3.46 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 23 | 402 | ยโสธร - บ้านย่อ | 190+562 | 179+845 | 10.717 | R | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.17 | 3.36 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 23 | 403 | บ้านย่อ - บ้านสวน | 190+562 | 220+182 | 29.620 | L | 2 | 27/2/2019 | AC | 1.89 | 3.19 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 23 | 403 | บ้านย่อ - บ้านสวน | 220+182 | 190+562 | 29.620 | R | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.13 | 4.37 | 0.35 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2043 | 200 | ยางเฌอ - มหาชนะชัย | 31+910 | 33+943 | 2.033 | L | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.66 | 5.05 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2043 | 200 | ยางเฌอ - มหาชนะชัย | 54+100 | 55+150 | 1.050 | L | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.17 | 3.78 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2043 | 200 | ยางเฌอ - มหาชนะชัย | 63+594 | 65+450 | 1.856 | L | 2 | 27/2/2019 | AC | 3.00 | 6.69 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2043 | 200 | ยางเฌอ - มหาชนะชัย | 83+594 | 88+139 | 4.545 | L | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.59 | 3.73 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2043 | 200 | ยางเฌอ - มหาชนะชัย | 88+139 | 24+500 | 63.639 | R | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.19 | 4.13 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2083 | 200 | สะเดา - คำเขื่อนแก้ว | 42+355 | 43+205 | 0.850 | L | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.00 | 4.57 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2083 | 200 | สะเดา - คำเขื่อนแก้ว | 48+205 | 49+848 | 1.643 | L | 2 | 27/2/2019 | AC | 3.73 | 8.30 | 0.49 | 36.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2083 | 200 | สะเดา - คำเขื่อนแก้ว | 50+955 | 51+443 | 0.488 | L | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.49 | 9.37 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2083 | 200 | สะเดา - คำเขื่อนแก้ว | 54+380 | 55+805 | 1.425 | L | 2 | 27/2/2019 | AC | 3.09 | 5.35 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2083 | 200 | สะเดา - คำเขื่อนแก้ว | 59+190 | 60+673 | 1.483 | L | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.77 | 4.25 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2083 | 200 | สะเดา - คำเขื่อนแก้ว | 60+673 | 33+699 | 26.974 | R | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.27 | 5.20 | 0.40 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 633 | 2116 | 300 | โพนทอง - ห้วยคล้อ | 72+851 | 73+911 | 1.060 | L | 2 | 28/2/2019 | AC | 3.46 | 9.28 | 0.23 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 |
| 633 | 2116 | 300 | โพนทอง - ห้วยคล้อ | 79+801 | 80+651 | 0.850 | L | 2 | 28/2/2019 | AC | 4.29 | 12.06 | 0.46 | 0 | 0 | 27.74 | 6.81 | 0 |
| 633 | 2116 | 300 | โพนทอง - ห้วยคล้อ | 88+686 | 89+190 | 0.504 | L | 2 | 28/2/2019 | AC | 2.17 | 4.23 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2116 | 300 | โพนทอง - ห้วยคล้อ | 95+951 | 99+287 | 3.336 | L | 2 | 28/2/2019 | AC | 2.85 | 4.61 | 0.42 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2116 | 300 | โพนทอง - ห้วยคล้อ | 106+462 | 108+037 | 1.575 | L | 2 | 28/2/2019 | AC | 3.05 | 7.89 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2116 | 300 | โพนทอง - ห้วยคล้อ | 115+078 | 72+851 | 42.227 | R | 1 | 28/2/2019 | AC | 2.32 | 4.98 | 0.32 | 0.76 | 0.52 | 1.18 | 25.10 | 0 |
| 633 | 2169 | 100 | ยโสธร - กุดชุม | 2+234 | 37+241 | 35.007 | L | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.69 | 5.46 | 0.38 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2169 | 100 | ยโสธร - กุดชุม | 5+945 | 2+232 | 3.713 | R | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.88 | 10.99 | 0.34 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2169 | 100 | ยโสธร - กุดชุม | 18+750 | 17+600 | 1.150 | R | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.80 | 4.05 | 0.41 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2169 | 100 | ยโสธร - กุดชุม | 31+000 | 29+330 | 1.670 | R | 2 | 27/2/2019 | AC | 3.10 | 8.12 | 0.39 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2169 | 100 | ยโสธร - กุดชุม | 37+241 | 33+000 | 4.241 | R | 2 | 27/2/2019 | AC | 2.92 | 4.64 | 0.38 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 2259 | 100 | เสลภูมิ - คำโพนสูง | 0+000 | 46+191 | 46.191 | L | 1 | 28/2/2019 | AC | 2.28 | 4.80 | 0.42 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย