| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 634 | 0212 | 0501 | ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ | 481+733 | 512+000 | 30.267 | L | 26/02/19 | AC | 2.31 | 4.74 | 0.35 |
| 634 | 0212 | 0501 | ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ | 512+000 | 481+733 | 30.27 | R | 26/02/19 | AC | 2.38 | 4.95 | 0.35 |
| 634 | 0212 | 0502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 512+000 | 527+428 | 15.428 | L | 26/02/19 | AC | 2.41 | 3.41 | 0.39 |
| 634 | 0212 | 0502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 527+428 | 530+348 | 2.92 | L | 26/02/19 | CC | 3.88 | 2.53 | 0.26 |
| 634 | 0212 | 0502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 527+428 | 512+000 | 15.43 | R | 25/02/19 | AC | 2.46 | 4.43 | 0.37 |
| 634 | 0212 | 0502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 530+348 | 532+502 | 2.154 | L | 26/02/19 | AC | 2.18 | 2.13 | 0.38 |
| 634 | 0212 | 0502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 530+348 | 527+428 | 2.92 | R | 25/02/19 | CC | 3.75 | 3.03 | 0.26 |
| 634 | 0212 | 0502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 532+502 | 532+733 | 0.231 | L | 26/02/19 | CC | 4.62 | 3.08 | 0.37 |
| 634 | 0212 | 0502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 532+502 | 530+348 | 2.15 | R | 25/02/19 | AC | 2.25 | 5.84 | 0.40 |
| 634 | 0212 | 0502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 532+733 | 532+502 | 0.23 | R | 25/02/19 | CC | 4.72 | 3.43 | 0.37 |
| 634 | 2034 | 0200 | บุ่งเขียว - หนองผือ | 77+304 | 62+715 | 14.59 | R | 26/02/19 | AC | 2.27 | 6.73 | 0.47 |
| 634 | 2050 | 0201 | ตระการพืชผล - ห้วยยาง | 45+948 | 77+923 | 31.975 | L | 25/02/19 | AC | 2.2 | 3.62 | 0.40 |
| 634 | 2050 | 0201 | ตระการพืชผล - ห้วยยาง | 69+000 | 45+948 | 23.05 | R | 25/02/19 | AC | 1.85 | 2.64 | 0.41 |
| 634 | 2050 | 0202 | ห้วยยาง - เขมราฐ | 101+069 | 96+623 | 4.45 | R | 25/02/19 | AC | 3.9 | 7.92 | 0.80 |
| 634 | 2050 | 0202 | ห้วยยาง - เขมราฐ | 77+923 | 101+069 | 23.146 | L | 25/02/19 | AC | 2.96 | 5.79 | 0.74 |
| 634 | 2134 | 0101 | ลืออำนาจ - พนา | 0+000 | 0+055 | 0.055 | L | 26/02/19 | CC | 3.83 | 3.42 | 0.30 |
| 634 | 2134 | 0101 | ลืออำนาจ - พนา | 0+055 | 24+821 | 24.766 | L | 26/02/19 | AC | 2.17 | 3.74 | 0.33 |
| 634 | 2134 | 0101 | ลืออำนาจ - พนา | 0+550 | 0+000 | 0.55 | R | 25/02/19 | CC | 4.42 | 3.14 | 0.30 |
| 634 | 2134 | 0101 | ลืออำนาจ - พนา | 1+000 | 0+550 | 0.45 | R | 25/02/19 | AC | 1.69 | 2.74 | 0.45 |
| 634 | 2134 | 0101 | ลืออำนาจ - พนา | 23+520 | 23+396 | 0.12 | R | 25/02/19 | AC | 3.08 | 4.06 | 0.38 |
| 634 | 2134 | 0102 | พนา - ตระการพืชผล | 24+821 | 43+218 | 18.397 | L | 25/02/19 | AC | 2.96 | 7.4 | 0.68 |
| 634 | 2134 | 0102 | พนา - ตระการพืชผล | 41+006 | 39+671 | 1.34 | R | 25/02/19 | AC | 2.65 | 4.2 | 0.47 |
| 634 | 2134 | 0102 | พนา - ตระการพืชผล | 43+218 | 42+331 | 0.89 | R | 25/02/19 | AC | 2.9 | 5.67 | 0.93 |
| 634 | 2232 | 0100 | หนองผือ - นาไฮ | 41+345 | 0+000 | 41.35 | R | 26/02/19 | AC | 2.72 | 4.91 | 0.58 |
| 634 | 2242 | 0100 | บุ่งเขียว - เขมราฐ | 0+000 | 17+034 | 17.034 | L | 26/02/19 | AC | 2.72 | 5.11 | 0.59 |
| 634 | 2252 | 0100 | ปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น | 14+518 | 0+000 | 14.52 | R | 26/02/19 | AC | 2.68 | 4.26 | 0.45 |
| 634 | 2451 | 0100 | ทางเข้าเขมราฐ | 0+000 | 0+186 | 0.186 | L | 25/02/19 | AC | 3.57 | 1.06 | 0.36 |
| 634 | 2454 | 0101 | ทางเข้าพนา - ดอนขวัญ | 0+000 | 1+433 | 1.433 | L | 25/02/19 | AC | 3.3 | 6.21 | 0.58 |
| 634 | 2454 | 0102 | ทางเข้าพนา - ดอนขวัญ | 3+776 | 4+926 | 1.15 | L | 25/02/19 | AC | 3.81 | 5.51 | 0.56 |
| 634 | 2454 | 0102 | ทางเข้าพนา - ดอนขวัญ | 4+725 | 4+176 | 0.55 | R | 25/02/19 | AC | 3.57 | 7.26 | 0.43 |