| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 632 | 0024 | 0701 | นากระแซง - เดชอุดม | 375+800 | 394+743 | 18.943 | L | 21/02/19 | AC | 2.68 | 11.23 | 0.40 |
| 632 | 0024 | 0701 | นากระแซง - เดชอุดม | 378+589 | 378+906 | 0.317 | FL | 22/02/19 | AC | 2.14 | 28.16 | 0.47 |
| 632 | 0024 | 0701 | นากระแซง - เดชอุดม | 396+794 | 364+498 | 32.3 | R | 21/02/19 | AC | 2.31 | 9.68 | 0.41 |
| 632 | 0024 | 0702 | เดชอุดม - อุบลราชธานี | 396+794 | 419+879 | 23.085 | L | 22/02/19 | AC | 2.58 | 31.15 | 0.39 |
| 632 | 0024 | 0702 | เดชอุดม - อุบลราชธานี | 419+879 | 396+794 | 23.09 | R | 22/02/19 | AC | 2.55 | 28.31 | 0.40 |
| 632 | 0231 | 0200 | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี | 16+300 | 31+550 | 15.25 | L | 22/02/19 | AC | 2.61 | 26.17 | 0.38 |
| 632 | 0231 | 0200 | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี | 18+500 | 16+300 | 2.2 | R | 22/02/19 | AC | 2.25 | 66.68 | 0.50 |
| 632 | 2182 | 0101 | เดชอุดม - โนนเรียง | 0+289 | 35+000 | 34.711 | L | 21/02/19 | AC | 2.45 | 5.03 | 0.49 |
| 632 | 2182 | 0101 | เดชอุดม - โนนเรียง | 21+500 | 19+900 | 1.6 | R | 21/02/19 | AC | 2.17 | 10.21 | 0.37 |
| 632 | 2182 | 0101 | เดชอุดม - โนนเรียง | 3+830 | 0+365 | 3.47 | R | 21/02/19 | AC | 3.66 | 11.04 | 0.42 |
| 632 | 2182 | 0101 | เดชอุดม - โนนเรียง | 7+527 | 7+087 | 0.44 | R | 21/02/19 | AC | 2.82 | 9.17 | 0.36 |
| 632 | 2182 | 0102 | โนนเรียง - หนองแสง | 35+000 | 49+489 | 14.489 | L | 21/02/19 | AC | 3.02 | 4.89 | 0.72 |
| 632 | 2182 | 0102 | โนนเรียง - หนองแสง | 38+200 | 37+490 | 0.71 | R | 21/02/19 | AC | 2.46 | 13.63 | 0.44 |
| 632 | 2182 | 0102 | โนนเรียง - หนองแสง | 42+136 | 41+100 | 1.04 | R | 21/02/19 | AC | 3.68 | 7.52 | 0.64 |
| 632 | 2182 | 0102 | โนนเรียง - หนองแสง | 43+600 | 43+080 | 0.52 | R | 21/02/19 | AC | 2.53 | 7.52 | 0.38 |
| 632 | 2191 | 0100 | ทางเข้าเดชอุดม | 0+000 | 2+909 | 2.909 | L | 21/02/19 | AC | 2.43 | 8.57 | 0.38 |
| 632 | 2191 | 0100 | ทางเข้าเดชอุดม | 1+715 | 0+000 | 1.72 | R | 21/02/19 | AC | 2.23 | 4.31 | 0.34 |
| 632 | 2248 | 0200 | ซำหวาย - บุญฑริก | 106+262 | 41+015 | 65.25 | R | 21/02/19 | AC | 2.23 | 5.77 | 0.48 |
| 632 | 2248 | 0200 | ซำหวาย - บุญฑริก | 72+115 | 74+215 | 2.1 | L | 21/02/19 | AC | 1.84 | 5.59 | 0.49 |