| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงลำพูน** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI** **(ม./กม.)** | **Rutting** **(มม.)** | **MPD** **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง** **(ม.)** |  **รอยแตก****ไม่ต่อเนื่อง** **(ตร.ม.)** | **การหลุด****ร่อน** **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม** **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ** **(ตร.ม.)** |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 509+741 | 512+061 | 2.320 | FL | 2 | 24/8/2019 | AC | 2.18 | 4.78 | 1.00 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 511+680 | 509+775 | 1.905 | FR | 2 | 24/8/2019 | AC | 2.3 | 4.00 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 526+295 | 527+010 | 0.715 | L | 2 | 24/8/2019 | AC | 3.63 | 6.37 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 112.30 | 0 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 527+300 | 528+095 | 0.795 | FL | 2 | 24/8/2019 | AC | 3.63 | 3.88 | 0.88 | 7.78 | 0 | 0.19 | 48.29 | 0 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 528+245 | 530+200 | 1.955 | L | 2 | 24/8/2019 | AC | 3.51 | 16.86 | 1.03 | 13.51 | 0 | 0.76 | 9.45 | 0.05 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 534+225 | 534+415 | 0.190 | L | 2 | 24/8/2019 | AC | 3.66 | 11.98 | 1.19 | 137.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 534+470 | 534+545 | 0.075 | L | 2 | 24/8/2019 | AC | 4.19 | 9.53 | 0.97 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 537+580 | 538+240 | 0.660 | L | 2 | 24/8/2019 | AC | 3.00 | 8.53 | 0.89 | 3.32 | 0 | 0.23 | 0 | 0.36 |
| 524 | 106 | 201 | ห้วยหญ้าไซ - ลี้ | 28+507 | 52+000 | 23.493 | L | 1 | 16/7/2019 | AC | 2.44 | 4.63 | 1.02 | 0.68 | 4.06 | 0.01 | 19.33 | 0 |
| 524 | 106 | 201 | ห้วยหญ้าไซ - ลี้ | 32+029 | 31+669 | 0.360 | R | 2 | 16/7/2019 | AC | 2.56 | 7.69 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 123.30 | 0 |
| 524 | 106 | 201 | ห้วยหญ้าไซ - ลี้ | 36+310 | 36+000 | 0.310 | R | 2 | 16/7/2019 | AC | 2.36 | 3.49 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 106 | 201 | ห้วยหญ้าไซ - ลี้ | 46+185 | 46+000 | 0.185 | R | 2 | 16/7/2019 | AC | 2.15 | 3.70 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 106 | 201 | ห้วยหญ้าไซ - ลี้ | 51+000 | 47+505 | 3.495 | R | 1 | 16/7/2019 | AC | 2.89 | 4.58 | 0.95 | 0.22 | 7.21 | 0.06 | 38.44 | 0 |
| 524 | 106 | 202 | ลี้ - ม่วงโตน | 52+000 | 82+000 | 30.000 | L | 1 | 24/9/2019 | AC | 2.55 | 4.72 | 0.9 | 0.85 | 2.11 | 0.11 | 7.25 | 0 |
| 524 | 106 | 202 | ลี้ - ม่วงโตน | 60+840 | 55+055 | 5.785 | R | 2 | 25/9/2019 | AC | 2.05 | 6.49 | 0.91 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 106 | 202 | ลี้ - ม่วงโตน | 82+000 | 118+533 | 36.533 | L | 1 | 24/9/2019 | AC | 2.59 | 5.80 | 0.90 | 0.93 | 1.45 | 0.05 | 3.25 | 0 |
| 524 | 106 | 202 | ลี้ - ม่วงโตน | 118+533 | 110+105 | 8.428 | R | 2 | 25/9/2019 | AC | 2.63 | 5.05 | 0.93 | 0.24 | 2.62 | 0 | 1.34 | 0 |
| 524 | 106 | 203 | ม่วงโตน - ท่าจักร | 118+575 | 149+555 | 30.980 | L | 2 | 25/9/2019 | AC | 2.39 | 4.63 | 0.93 | 6.44 | 2.22 | 0.01 | 12.27 | 0.02 |
| 524 | 106 | 203 | ม่วงโตน - ท่าจักร | 119+715 | 118+575 | 1.140 | R | 2 | 25/9/2019 | AC | 1.91 | 6.90 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 106 | 204 | ท่าจักร - อุโมงค์ | 149+556 | 153+903 | 4.347 | L | 1 | 25/9/2019 | AC | 1.79 | 4.57 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 106 | 204 | ท่าจักร - อุโมงค์ | 158+554 | 167+204 | 8.650 | L | 1 | 25/9/2019 | AC | 2.68 | 4.03 | 0.97 | 12.73 | 1.63 | 0 | 0.98 | 0.03 |
| 524 | 114 | 100 | ดอยติ - ลำพูน | 4+690 | 4+854 | 0.164 | L | 1 | 26/9/2019 | AC | 4.38 | 6.66 | 1.44 | 0 | 147.44 | 0 | 94.31 | 0 |
| 524 | 114 | 100 | ดอยติ - ลำพูน | 4+854 | 4+690 | 0.164 | R | 1 | 26/9/2019 | AC | 4.84 | 7.10 | 1.37 | 34.35 | 88.41 | 0.96 | 0 | 0 |
| 524 | 116 | 101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 0+190 | 13+755 | 13.565 | L | 2 | 25/9/2019 | AC | 2.59 | 4.98 | 0.91 | 0.05 | 450.42 | 0 | 0.23 | 0 |
| 524 | 116 | 101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 2+815 | 0+215 | 2.600 | R | 2 | 25/9/2019 | AC | 2.45 | 8.34 | 1.03 | 0 | 0 | 0.16 | 2.96 | 0 |
| 524 | 116 | 101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 13+815 | 16+348 | 2.533 | L | 2 | 25/9/2019 | AC | 3.11 | 5.22 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 116 | 101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 16+348 | 15+030 | 1.318 | R | 2 | 25/9/2019 | AC | 3.71 | 8.45 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 0 |
| 524 | 116 | 102 | สะปุ๋ง - บ้านเรือน | 16+348 | 23+651 | 7.303 | L | 2 | 25/9/2019 | AC | 2.06 | 5.29 | 0.94 | 0 | 492.95 | 0 | 1.43 | 0 |
| 524 | 1010 | 200 | ร้องธาร - ม่วงโตน | 2+140 | 3+390 | 1.250 | L | 1 | 26/9/2019 | AC | 2.64 | 4.16 | 0.9 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 1010 | 200 | ร้องธาร - ม่วงโตน | 3+485 | 19+638 | 16.153 | L | 1 | 26/9/2019 | AC | 2.45 | 3.79 | 0.94 | 11.40 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 |
| 524 | 1015 | 100 | ลำพูน - สะพานศรีวิชัย | 0+000 | 4+490 | 4.490 | L | 1 | 26/9/2019 | AC | 2.72 | 6.37 | 1.00 | 68.63 | 13.30 | 0 | 8.07 | 0 |
| 524 | 1030 | 100 | ป่าเห็ว - ริมปิง | 0+000 | 12+516 | 12.516 | L | 1 | 25/9/2019 | AC | 2.63 | 4.67 | 0.98 | 15.82 | 0 | 0.42 | 1.77 | 0.02 |
| 524 | 1033 | 100 | แม่ทา - ท่าจักร | 0+000 | 33+237 | 33.237 | L | 1 | 26/9/2019 | AC | 2.93 | 5.75 | 0.97 | 1.66 | 38.51 | 0.04 | 13.33 | 0.01 |
| 524 | 1087 | 100 | ลี้ - ก้อทุ่ง | 0+000 | 20+155 | 20.155 | L | 1 | 24/9/2019 | AC | 2.73 | 4.96 | 0.93 | 0.76 | 0.95 | 0.04 | 2.81 | 0 |
| 524 | 1087 | 100 | ลี้ - ก้อทุ่ง | 20+155 | 20+165 | 0.010 | L | 1 | 24/9/2019 | AC | 7.44 | 17.01 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 1087 | 100 | ลี้ - ก้อทุ่ง | 20+165 | 37+100 | 16.935 | L | 1 | 24/9/2019 | AC | 3.71 | 8.01 | 1.06 | 12.92 | 1.51 | 0.87 | 3.42 | 0.01 |
| 524 | 1103 | 100 | ลี้ - พระบาทตะเมาะ | 0+000 | 6+000 | 6.000 | L | 1 | 25/9/2019 | AC | 2.63 | 6.57 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 |
| 524 | 1136 | 100 | เหมืองง่า - ลำพูน | 0+210 | 2+040 | 1.830 | L | 1 | 26/9/2019 | AC | 3.54 | 10.68 | 0.97 | 21.06 | 16.91 | 0 | 3.58 | 0 |
| 524 | 1147 | 100 | สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ | 0+000 | 22+300 | 22.300 | L | 1 | 26/9/2019 | AC | 2.54 | 3.96 | 1.07 | 11.95 | 0 | 0.07 | 10.11 | 0 |
| 524 | 1147 | 100 | สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ | 1+500 | 0+425 | 1.075 | R | 2 | 26/9/2019 | AC | 2.33 | 4.45 | 1.00 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
| 524 | 1156 | 100 | สบทา - ท่าลี่ | 0+000 | 25+270 | 25.270 | L | 1 | 26/9/2019 | AC | 2.19 | 3.32 | 0.94 | 2.77 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 |
| 524 | 1184 | 100 | แม่อาว - ดอนมูล | 0+000 | 42+000 | 42.000 | L | 1 | 25/9/2019 | AC | 2.43 | 6.37 | 0.97 | 1.28 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 |
| 524 | 1184 | 100 | แม่อาว - ดอนมูล | 42+000 | 73+300 | 31.300 | L | 1 | 25/9/2019 | AC | 2.41 | 5.59 | 0.92 | 0.08 | 0.59 | 0.04 | 3.01 | 0 |
| 524 | 1189 | 200 | ช่างเพี้ยน - บ้านธิ | 5+041 | 10+641 | 5.600 | L | 1 | 26/9/2019 | AC | 2.75 | 5.34 | 0.93 | 1.59 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
| 524 | 1219 | 100 | แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง | 0+000 | 16+645 | 16.645 | L | 1 | 25/9/2019 | AC | 2.64 | 4.30 | 1.03 | 1.44 | 0 | 0.06 | 2.28 | 0 |
| 524 | 1274 | 100 | ลี้ - แม่บอน | 0+000 | 29+225 | 29.225 | L | 1 | 24/9/2019 | AC | 3.03 | 6.36 | 0.96 | 10.75 | 210.09 | 0.15 | 0.02 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงลำพูน** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | **รอยบิ่น****กะเทาะ(จุด)** | **มุมแตก(จุด)** | **วัสดุยาแนวรอต่อเสียหาย(ม.)** | **รอยปะซ่อม(ตร.ม.)** |
| **ตามขวาง****(แผ่น)** | **ตามยาวและ****แนวทแยง (แผ่น)** |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 500+307 | 526+000 | 25.693 | L | 2 | 24/8/2019 | CC | 3.73 | 5.09 | 0.86 | 6.31 | 0.31 | 0 | 3.39 | 0 | 10.09 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 526+000 | 500+307 | 25.693 | R | 2 | 24/8/2019 | CC | 3.42 | 5.21 | 0.82 | 3.89 | 0.12 | 0 | 1.13 | 0 | 9.19 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 526+000 | 526+295 | 0.295 | L | 2 | 24/8/2019 | CC | 3.89 | 5.64 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 33.21 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 527+010 | 528+245 | 1.235 | L | 2 | 24/8/2019 | CC | 4.34 | 4.47 | 0.90 | 6.48 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 78.89 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 528+290 | 527+730 | 0.560 | FR | 2 | 24/8/2019 | CC | 3.77 | 4.28 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 530+200 | 534+225 | 4.025 | L | 2 | 24/8/2019 | CC | 2.84 | 3.67 | 0.78 | 24.10 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0 | 3.88 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 534+415 | 534+470 | 0.055 | L | 2 | 24/8/2019 | CC | 2.96 | 4.67 | 0.80 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 534+545 | 537+580 | 3.035 | L | 2 | 24/8/2019 | CC | 2.84 | 3.31 | 0.75 | 16.47 | 1.32 | 0 | 0.66 | 0 | 2.11 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 538+240 | 540+981 | 2.741 | L | 2 | 24/8/2019 | CC | 2.95 | 3.57 | 0.72 | 44.51 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 11 | 800 | ขุนตาน - อุโมงค์ | 540+981 | 526+000 | 14.981 | R | 2 | 21/4/2019 | CC | 3.50 | 4.26 | 0.82 | 6.94 | 0.53 | 0 | 2.34 | 0 | 22.94 |
| 524 | 114 | 100 | ดอยติ - ลำพูน | 0+000 | 4+690 | 4.690 | L | 2 | 26/9/2019 | CC | 3.76 | 3.05 | 0.82 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 114 | 100 | ดอยติ - ลำพูน | 4+690 | 0+000 | 4.690 | R | 2 | 26/9/2019 | CC | 3.89 | 3.16 | 0.80 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 116 | 101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 0+000 | 0+190 | 0.190 | L | 2 | 25/9/2019 | CC | 4.39 | 4.44 | 0.83 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 116 | 101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 0+215 | 0+000 | 0.215 | R | 2 | 25/9/2019 | CC | 4.55 | 5.64 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 116 | 101 | ป่าสัก - สะปุ๋ง | 13+755 | 13+815 | 0.060 | L | 2 | 25/9/2019 | CC | 4.69 | 3.24 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 1010 | 200 | ร้องธาร - ม่วงโตน | 3+390 | 3+485 | 0.095 | L | 1 | 26/9/2019 | CC | 6.37 | 4.36 | 0.85 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 1136 | 100 | เหมืองง่า - ลำพูน | 0+000 | 0+210 | 0.210 | L | 1 | 26/9/2019 | CC | 3.13 | 2.84 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 1156 | 100 | สบทา - ท่าลี่ | 25+270 | 25+321 | 0.051 | L | 1 | 26/9/2019 | CC | 5.84 | 4.61 | 0.89 | 39.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย