| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 14+714 | 7+825 | 6.89 | R | 19/08/19 | CC | 3.46 | 7.01 | 0.85 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 14+739 | 31+000 | 16.261 | L | 22/08/19 | AC | 2.17 | 5.42 | 0.88 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 14+739 | 14+714 | 0.03 | R | 19/08/19 | AC | 5.11 | 4.98 | 0.96 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 21+700 | 16+500 | 5.2 | R | 19/08/19 | AC | 2.49 | 7.34 | 0.82 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 31+000 | 23+500 | 7.5 | R | 19/08/19 | AC | 2.22 | 5.46 | 0.86 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 31+000 | 34+017 | 3.017 | L | 22/08/19 | AC | 2.64 | 7.48 | 0.95 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 34+017 | 31+000 | 3.02 | R | 31/07/19 | AC | 2.03 | 8.77 | 0.79 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 34+017 | 34+332 | 0.315 | L | 22/08/19 | CC | 4.58 | 4.84 | 0.88 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 34+332 | 49+415 | 15.083 | L | 22/08/19 | AC | 1.51 | 5.78 | 0.89 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 34+332 | 34+017 | 0.32 | R | 31/07/19 | CC | 5.12 | 5.64 | 0.84 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 4+149 | 14+739 | 10.59 | L | 22/08/19 | CC | 3.32 | 5.57 | 0.86 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 49+385 | 34+332 | 15.05 | R | 31/07/19 | AC | 1.97 | 8.88 | 0.86 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 49+415 | 49+615 | 0.2 | L | 22/08/19 | CC | 3.25 | 3.92 | 0.77 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 49+615 | 49+385 | 0.23 | R | 31/07/19 | CC | 3.27 | 4.5 | 0.67 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 7+790 | 4+149 | 3.64 | R | 19/08/19 | CC | 3.66 | 5.96 | 0.85 |
| 521 | 0108 | 0101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 7+825 | 7+790 | 0.04 | R | 19/08/19 | AC | 4.09 | 7.36 | 1.03 |
| 521 | 0108 | 0102 | ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง | 49+615 | 49+850 | 0.235 | L | 23/03/19 | CC | 3.72 | 0.8 | 0.46 |
| 521 | 0108 | 0102 | ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง | 49+850 | 58+550 | 8.7 | L | 23/03/19 | AC | 2.17 | 1.44 | 0.54 |
| 521 | 0108 | 0102 | ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง | 58+550 | 62+395 | 3.845 | L | 25/03/19 | AC | 2.54 | 1.72 | 0.54 |
| 521 | 0108 | 0102 | ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง | 62+395 | 58+550 | 3.85 | R | 25/03/19 | AC | 2.98 | 3.1 | 0.57 |
| 521 | 0108 | 0103 | สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว | 110+000 | 126+000 | 16 | L | 27/03/19 | AC | 3.17 | 1.39 | 0.63 |
| 521 | 0108 | 0103 | สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว | 62+395 | 88+800 | 26.405 | L | 25/03/19 | AC | 2.7 | 1.9 | 0.57 |
| 521 | 0108 | 0103 | สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว | 88+000 | 110+000 | 22 | L | 26/03/19 | AC | 4.21 | 2.61 | 0.81 |
| 521 | 0108 | 0103 | สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว | 88+800 | 62+395 | 26.41 | R | 25/03/19 | AC | 2.84 | 1.99 | 0.57 |
| 521 | 0108 | 0104 | บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่ริด | 126+000 | 142+000 | 16 | L | 27/03/19 | AC | 3.36 | 1.59 | 0.79 |
| 521 | 0108 | 0104 | บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่ริด | 142+000 | 156+600 | 14.6 | L | 28/03/19 | AC | 4.15 | 2.59 | 0.82 |
| 521 | 0116 | 0200 | บ้านเรือน - ท่าวังพร้าว | 23+651 | 26+557 | 2.906 | L | 25/03/19 | AC | 3.55 | 2.14 | 0.75 |
| 521 | 1009 | 0100 | จอมทอง - ดอยอินทนนท์ | 0+000 | 46+700 | 46.7 | L | 28/09/19 | AC | 3.09 | 5.9 | 1.06 |
| 521 | 1009 | 0100 | จอมทอง - ดอยอินทนนท์ | 0+810 | 0+000 | 0.81 | R | 28/09/19 | AC | 1.69 | 4.9 | 0.93 |
| 521 | 1009 | 0100 | จอมทอง - ดอยอินทนนท์ | 1+505 | 0+000 | 1.51 | R | 28/09/19 | AC | 1.78 | 3.4 | 0.91 |
| 521 | 1010 | 0100 | ปากทางท่าลี่ - ร้องธาร | 0+000 | 2+140 | 2.14 | L | 25/03/19 | AC | 2.78 | 0.58 | 0.46 |
| 521 | 1012 | 0100 | ฮอด - วังลุง | 0+000 | 1+125 | 1.125 | L | 26/03/19 | AC | 3.69 | 2.39 | 0.85 |
| 521 | 1012 | 0100 | ฮอด - วังลุง | 1+125 | 14+900 | 13.775 | L | 26/03/19 | AC | 3.79 | 1.22 | 0.80 |
| 521 | 1012 | 0100 | ฮอด - วังลุง | 1+125 | 0+000 | 1.13 | R | 26/03/19 | AC | 3.72 | 4.36 | 0.85 |
| 521 | 1013 | 0100 | สันป่าตอง - บ้านกาด | 0+000 | 8+330 | 8.33 | L | 25/03/19 | AC | 3.19 | 2.32 | 0.71 |
| 521 | 1015 | 0200 | สะพานศรีวิชัย - สันป่าตอง | 4+490 | 13+763 | 9.273 | L | 25/03/19 | AC | 2.71 | 2.24 | 0.54 |
| 521 | 1088 | 0101 | ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง | 0+000 | 32+000 | 32 | L | 26/03/19 | AC | 4.02 | 2.41 | 0.76 |
| 521 | 1088 | 0102 | สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา | 47+142 | 99+660 | 52.518 | L | 26/03/19 | AC | 3.74 | 2.32 | 0.76 |
| 521 | 1103 | 0200 | พระบาทตะเมาะ - ฮอด | 6+000 | 67+784 | 61.784 | L | 26/03/19 | AC | 3.47 | 1.9 | 0.90 |
| 521 | 1192 | 0100 | อินทนนท์ - แม่แจ่ม | 0+000 | 20+880 | 20.88 | L | 25/03/19 | AC | 4.82 | 2.53 | 0.68 |
| 521 | 1362 | 0100 | นิคมดอยเต่า - ท่าน้ำ | 0+000 | 3+843 | 3.843 | L | 26/03/19 | AC | 3.62 | 1.06 | 0.82 |