| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI** **(ม./กม.)** | **Rutting** **(มม.)** | **MPD** **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง** **(ม.)** |  **รอยแตก****ไม่ต่อเนื่อง** **(ตร.ม.)** | **การหลุด****ร่อน** **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม** **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ** **(ตร.ม.)** |
| 526 | 105 | 200 | แม่เงา - แม่สะเรียง | 190+318 | 230+497 | 40.179 | L | 1 | 28/3/2019 | AC | 3.78 | 1.8 | 0.76 | 13.42 | 0 | 0 | 2.46 | 0 |
| 526 | 108 | 201 | สะพานแม่ริด - ห้วยงู | 156+600 | 192+000 | 35.400 | L | 1 | 28/3/2019 | AC | 3.17 | 1.83 | 0.75 | 0.93 | 0 | 0.88 | 3.46 | 0 |
| 526 | 108 | 201 | สะพานแม่ริด - ห้วยงู | 192+000 | 206+975 | 14.975 | L | 1 | 29/3/2019 | AC | 3.51 | 1.71 | 0.83 | 17.41 | 0 | 0.26 | 0.18 | 0 |
| 526 | 108 | 202 | ห้วยงู - หนองแห้ง | 206+975 | 258+100 | 51.125 | L | 1 | 29/3/2019 | AC | 3.26 | 1.78 | 0.71 | 4.06 | 0 | 0 | 0.36 | 0 |
| 526 | 108 | 203 | หนองแห้ง - แม่สุริน | 258+100 | 272+000 | 13.900 | L | 1 | 29/7/2019 | AC | 3.08 | 5.61 | 0.95 | 8.66 | 388.49 | 0.83 | 57.03 | 0.02 |
| 526 | 108 | 203 | หนองแห้ง - แม่สุริน | 272+000 | 285+000 | 13.000 | L | 1 | 30/7/2019 | AC | 3.13 | 5.46 | 0.96 | 1.12 | 93.08 | 0.24 | 14.13 | 0 |
| 526 | 108 | 203 | หนองแห้ง - แม่สุริน | 285+000 | 307+900 | 22.900 | L | 1 | 30/7/2019 | AC | 2.89 | 6.8 | 0.99 | 2.34 | 145.41 | 0.07 | 12.27 | 0.01 |
| 526 | 108 | 204 | แม่สุริน - ปางหมู | 307+900 | 353+508 | 45.608 | L | 1 | 29/3/2019 | AC | 3.51 | 2.15 | 0.71 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 526 | 128 | 100 | ทางเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน | 0+000 | 8+363 | 8.363 | L | 1 | 30/3/2019 | AC | 2.55 | 2.61 | 0.74 | 3.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | 1095 | 201 | กิ่วคอหมา - แม่นะ | 64+684 | 93+000 | 28.316 | L | 1 | 13/12/2019 | AC | 3.41 | 5.01 | 0.94 | 13.73 | 2804.07 | 2.79 | 15.89 | 0.03 |
| 526 | 1095 | 201 | กิ่วคอหมา - แม่นะ | 93+000 | 107+384 | 14.384 | L | 1 | 13/12/2019 | AC | 3.04 | 3.08 | 0.83 | 4.46 | 1556.59 | 0.14 | 2.60 | 0.01 |
| 526 | 1095 | 202 | แม่นะ - ท่าไคร้ | 107+384 | 148+873 | 41.489 | L | 1 | 13/12/2019 | AC | 3.69 | 5.99 | 0.92 | 4.93 | 653.43 | 0.58 | 17.73 | 0.01 |
| 526 | 1095 | 203 | ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน | 148+873 | 204+023 | 55.150 | L | 1 | 13/12/2019 | AC | 3.09 | 5.82 | 0.86 | 42.79 | 672.53 | 2.60 | 3.25 | 0.11 |
| 526 | 1095 | 203 | ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน | 199+975 | 199+555 | 0.420 | R | 2 | 13/12/2019 | AC | 2.72 | 4.02 | 0.77 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | 1194 | 100 | แม่สะเรียง - แม่สามแลบ | 0+000 | 46+652 | 46.652 | L | 1 | 28/3/2019 | AC | 4.11 | 2.29 | 0.73 | 4.84 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 526 | 1226 | 100 | จ่าโบ่ - ปางคาม | 0+000 | 24+793 | 24.793 | L | 1 | 29/7/2019 | AC | 4.43 | 9.97 | 1.36 | 25.96 | 560.24 | 13.10 | 3.33 | 0.21 |
| 526 | 1250 | 100 | ไม้แงะ - ท่าโป่งแดง | 0+221 | 2+300 | 2.079 | L | 1 | 30/3/2019 | AC | 3.86 | 1.89 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |
| 526 | 1263 | 100 | ขุนยวม - ปางอุ๋ง | 0+000 | 20+525 | 20.525 | L | 1 | 1/4/2019 | AC | 3.34 | 1.20 | 0.72 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 526 | 1265 | 100 | ปาย - วัดจันทร์ | 0+000 | 43+619 | 43.619 | L | 1 | 31/3/2019 | AC | 3.54 | 1.69 | 0.69 | 0.93 | 0 | 0.19 | 3.09 | 0.06 |
| 526 | 1266 | 100 | แม่ลาน้อย - ละอุบ | 37+800 | 0+000 | 37.800 | R | 1 | 27/3/2019 | AC | 4.39 | 3.10 | 1.10 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 526 | 1285 | 100 | ทุ่งมะส้าน - ห้วยผึ้ง | 0+000 | 15+000 | 15.000 | L | 1 | 30/3/2019 | AC | 3.63 | 1.56 | 0.89 | 9.65 | 0 | 0.47 | 0.07 | 0 |
| 526 | 1337 | 100 | หางปอน - ประตูเมือง | 0+000 | 20+000 | 20.000 | L | 1 | 30/7/2019 | AC | 3.91 | 8.28 | 1.07 | 24.35 | 194.50 | 2.54 | 3.13 | 0.02 |
| 526 | 1337 | 100 | หางปอน - ประตูเมือง | 20+000 | 42+650 | 22.650 | L | 1 | 30/7/2019 | AC | 3.94 | 8.23 | 1.13 | 17.25 | 407.95 | 1.75 | 10.80 | 0.10 |
| 526 | 1340 | 100 | ทางเข้าแม่ละนา | 0+000 | 1+231 | 1.231 | L | 1 | 30/3/2019 | AC | 5.73 | 3.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | 1395 | 100 | ทางเข้าปาย | 0+000 | 1+625 | 1.625 | L | 1 | 31/3/2019 | AC | 3.83 | 1.35 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | 1395 | 100 | ทางเข้าปาย | 4+300 | 3+643 | 0.657 | R | 1 | 31/3/2019 | AC | 2.96 | 0.53 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | 1399 | 100 | ทางเข้าผาบ่อง | 0+000 | 1+507 | 1.507 | L | 1 | 1/4/2019 | AC | 3.01 | 0.75 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย