| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 526 | 0105 | 0200 | แม่เงา - แม่สะเรียง | 190+318 | 230+497 | 40.179 | L | 28/03/19 | AC | 3.78 | 1.8 | 0.76 |
| 526 | 0108 | 0201 | สะพานแม่ริด - ห้วยงู | 156+600 | 192+000 | 35.4 | L | 28/03/19 | AC | 3.17 | 1.83 | 0.75 |
| 526 | 0108 | 0201 | สะพานแม่ริด - ห้วยงู | 192+000 | 206+975 | 14.975 | L | 29/03/19 | AC | 3.51 | 1.71 | 0.83 |
| 526 | 0108 | 0202 | ห้วยงู - หนองแห้ง | 206+975 | 258+100 | 51.125 | L | 29/03/19 | AC | 3.26 | 1.78 | 0.71 |
| 526 | 0108 | 0203 | หนองแห้ง - แม่สุริน | 258+100 | 272+000 | 13.9 | L | 29/07/19 | AC | 3.08 | 5.61 | 0.95 |
| 526 | 0108 | 0203 | หนองแห้ง - แม่สุริน | 272+000 | 285+000 | 13 | L | 30/07/19 | AC | 3.13 | 5.46 | 0.96 |
| 526 | 0108 | 0203 | หนองแห้ง - แม่สุริน | 285+000 | 307+900 | 22.9 | L | 30/07/19 | AC | 2.89 | 6.8 | 0.99 |
| 526 | 0108 | 0204 | แม่สุริน - ปางหมู | 307+900 | 353+508 | 45.608 | L | 29/03/19 | AC | 3.51 | 2.15 | 0.71 |
| 526 | 0128 | 0100 | ทางเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน | 0+000 | 8+363 | 8.363 | L | 30/03/19 | AC | 2.55 | 2.61 | 0.74 |
| 526 | 1095 | 0201 | กิ่วคอหมา - แม่นะ | 64+684 | 93+000 | 28.316 | L | 13/12/19 | AC | 3.41 | 5.01 | 0.94 |
| 526 | 1095 | 0201 | กิ่วคอหมา - แม่นะ | 93+000 | 107+384 | 14.384 | L | 13/12/19 | AC | 3.04 | 3.08 | 0.83 |
| 526 | 1095 | 0202 | แม่นะ - ท่าไคร้ | 107+384 | 148+873 | 41.489 | L | 13/12/19 | AC | 3.69 | 5.99 | 0.92 |
| 526 | 1095 | 0203 | ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน | 148+873 | 204+023 | 55.15 | L | 13/12/19 | AC | 3.09 | 5.82 | 0.86 |
| 526 | 1095 | 0203 | ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน | 199+975 | 199+555 | 0.42 | R | 13/12/19 | AC | 2.72 | 4.02 | 0.77 |
| 526 | 1194 | 0100 | แม่สะเรียง - แม่สามแลบ | 0+000 | 46+652 | 46.652 | L | 28/03/19 | AC | 4.11 | 2.29 | 0.73 |
| 526 | 1226 | 0100 | จ่าโบ่ - ปางคาม | 0+000 | 24+793 | 24.793 | L | 29/07/19 | AC | 4.43 | 9.97 | 1.36 |
| 526 | 1250 | 0100 | ไม้แงะ - ท่าโป่งแดง | 0+221 | 2+300 | 2.079 | L | 30/03/19 | AC | 3.86 | 1.89 | 0.65 |
| 526 | 1263 | 0100 | ขุนยวม - ปางอุ๋ง | 0+000 | 20+525 | 20.525 | L | 01/04/19 | AC | 3.34 | 1.2 | 0.72 |
| 526 | 1265 | 0100 | ปาย - วัดจันทร์ | 0+000 | 43+619 | 43.619 | L | 31/03/19 | AC | 3.54 | 1.69 | 0.69 |
| 526 | 1266 | 0100 | แม่ลาน้อย - ละอุบ | 37+800 | 0+000 | 37.8 | R | 27/03/19 | AC | 4.39 | 3.1 | 1.10 |
| 526 | 1285 | 0100 | ทุ่งมะส้าน - ห้วยผึ้ง | 0+000 | 15+000 | 15 | L | 30/03/19 | AC | 3.63 | 1.56 | 0.89 |
| 526 | 1337 | 0100 | หางปอน - ประตูเมือง | 0+000 | 20+000 | 20 | L | 30/07/19 | AC | 3.91 | 8.28 | 1.07 |
| 526 | 1337 | 0100 | หางปอน - ประตูเมือง | 20+000 | 42+650 | 22.65 | L | 30/07/19 | AC | 3.94 | 8.23 | 1.13 |
| 526 | 1340 | 0100 | ทางเข้าแม่ละนา | 0+000 | 1+231 | 1.231 | L | 30/03/19 | AC | 5.73 | 3.84 | 1.05 |
| 526 | 1395 | 0100 | ทางเข้าปาย | 0+000 | 1+625 | 1.625 | L | 31/03/19 | AC | 3.83 | 1.35 | 0.61 |
| 526 | 1395 | 0100 | ทางเข้าปาย | 4+300 | 3+643 | 0.66 | R | 31/03/19 | AC | 2.96 | 0.53 | 0.54 |
| 526 | 1399 | 0100 | ทางเข้าผาบ่อง | 0+000 | 1+507 | 1.507 | L | 01/04/19 | AC | 3.01 | 0.75 | 0.71 |