| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงพะเยา** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 535 | 0001 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 814+777 | 835+915 | 21.138 | L | 10/03/19 | AC | 2.76 | 3 | 0.57 |
| 535 | 0001 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 835+915 | 836+202 | 0.287 | L | 10/03/19 | CC | 4.14 | 1.87 | 0.56 |
| 535 | 0001 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 835+915 | 814+777 | 21.14 | R | 10/03/19 | AC | 2.48 | 2.15 | 0.58 |
| 535 | 0001 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 836+202 | 838+860 | 2.658 | L | 10/03/19 | AC | 2.62 | 1.58 | 0.60 |
| 535 | 0001 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 836+202 | 835+915 | 0.29 | R | 10/03/19 | CC | 3.93 | 1.86 | 0.57 |
| 535 | 0001 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 838+860 | 839+617 | 0.757 | L | 10/03/19 | CC | 4.35 | 1.73 | 0.58 |
| 535 | 0001 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 839+452 | 836+202 | 3.22 | R | 10/03/19 | AC | 2.44 | 1.11 | 0.56 |
| 535 | 0001 | 1301 | แม่กา - แยกประตูชัย | 839+617 | 838+860 | 0.76 | R | 10/03/19 | CC | 4.3 | 1.31 | 0.71 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 839+617 | 839+767 | 0.15 | L | 10/03/19 | CC | 3.63 | 0.72 | 0.61 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 839+767 | 844+737 | 4.97 | L | 10/03/19 | AC | 2.98 | 2.13 | 0.55 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 839+767 | 839+617 | 0.15 | R | 10/03/19 | CC | 3.62 | 0.75 | 0.68 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 844+737 | 839+767 | 4.97 | R | 10/03/19 | AC | 2.62 | 2.18 | 0.61 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 844+737 | 845+077 | 0.34 | L | 10/03/19 | CC | 3.62 | 1.3 | 0.44 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 845+077 | 861+800 | 16.723 | L | 10/03/19 | AC | 2.7 | 1.57 | 0.71 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 845+077 | 844+737 | 0.34 | R | 10/03/19 | CC | 2.77 | 0.77 | 0.48 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 861+800 | 862+414 | 0.614 | L | 10/03/19 | CC | 4.21 | 2.24 | 0.60 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 862+000 | 845+077 | 16.92 | R | 10/03/19 | AC | 2.65 | 1.59 | 0.75 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 862+400 | 862+000 | 0.4 | R | 10/03/19 | CC | 4.67 | 2 | 0.59 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 862+419 | 863+894 | 1.475 | L | 10/03/19 | AC | 2.62 | 1.99 | 0.60 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 863+775 | 862+440 | 1.34 | R | 10/03/19 | AC | 2.32 | 1.07 | 0.59 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 863+899 | 864+421 | 0.522 | L | 10/03/19 | CC | 4.36 | 2.04 | 0.63 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 864+400 | 863+775 | 0.63 | R | 10/03/19 | CC | 4.21 | 0.99 | 0.57 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 864+400 | 865+564 | 1.164 | L | 10/03/19 | AC | 2.52 | 1.81 | 0.67 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 865+569 | 865+669 | 0.1 | L | 10/03/19 | CC | 4.06 | 1.88 | 0.49 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 865+674 | 886+098 | 20.424 | L | 10/03/19 | AC | 2.81 | 2.83 | 0.65 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 886+060 | 864+400 | 21.66 | R | 10/03/19 | AC | 2.71 | 1.92 | 0.85 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 886+342 | 886+060 | 0.28 | R | 10/03/19 | CC | 5.27 | 2.37 | 0.68 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 886+342 | 886+449 | 0.107 | L | 10/03/19 | CC | 4.56 | 1.47 | 0.73 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 886+449 | 890+370 | 3.921 | L | 10/03/19 | AC | 2.62 | 2.24 | 0.81 |
| 535 | 0001 | 1302 | แยกประตูชัย - พาน | 890+370 | 886+342 | 4.03 | R | 10/03/19 | AC | 2.66 | 2.41 | 0.90 |
| 535 | 0120 | 0100 | พะเยา - ปากบอก | 0+000 | 20+200 | 20.2 | L | 10/03/19 | AC | 2.55 | 1.19 | 0.83 |
| 535 | 1021 | 0101 | แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ | 0+000 | 0+090 | 0.09 | L | 09/03/19 | CC | 5.49 | 1.95 | 0.58 |
| 535 | 1021 | 0101 | แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ | 0+090 | 12+000 | 11.91 | L | 09/03/19 | AC | 2.78 | 1.54 | 0.69 |
| 535 | 1021 | 0101 | แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ | 0+320 | 0+000 | 0.32 | R | 09/03/19 | CC | 3.54 | 2.27 | 0.56 |
| 535 | 1021 | 0101 | แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ | 12+000 | 27+750 | 15.75 | L | 09/03/19 | AC | 3.4 | 2.3 | 0.94 |
| 535 | 1021 | 0101 | แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ | 12+000 | 0+320 | 11.68 | R | 09/03/19 | AC | 2.76 | 1.64 | 0.64 |
| 535 | 1021 | 0102 | บ้านใหม่ - น้ำแวน | 27+750 | 42+887 | 15.137 | L | 09/03/19 | AC | 2.97 | 1.36 | 0.65 |
| 535 | 1021 | 0102 | บ้านใหม่ - น้ำแวน | 42+887 | 44+487 | 1.6 | L | 09/03/19 | AC | 2.96 | 1.51 | 0.50 |
| 535 | 1021 | 0102 | บ้านใหม่ - น้ำแวน | 44+487 | 42+887 | 1.6 | R | 09/03/19 | AC | 2.73 | 1.6 | 0.48 |
| 535 | 1021 | 0102 | บ้านใหม่ - น้ำแวน | 44+487 | 68+274 | 23.787 | L | 09/03/19 | AC | 3.06 | 1.21 | 0.89 |
| 535 | 1021 | 0103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 68+274 | 71+590 | 3.316 | L | 09/03/19 | AC | 2.77 | 1.09 | 0.92 |
| 535 | 1021 | 0103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 71+950 | 72+055 | 0.105 | L | 09/03/19 | CC | 4.17 | 1.37 | 0.57 |
| 535 | 1021 | 0103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 72+055 | 74+838 | 2.783 | L | 09/03/19 | AC | 3.29 | 2.14 | 1.00 |
| 535 | 1021 | 0103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 72+055 | 71+950 | 0.11 | R | 09/03/19 | CC | 4.32 | 1.34 | 0.54 |
| 535 | 1021 | 0103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 74+838 | 75+313 | 0.475 | L | 09/03/19 | AC | 3.21 | 2.86 | 0.66 |
| 535 | 1021 | 0103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 75+313 | 77+766 | 2.453 | L | 09/03/19 | AC | 3.02 | 2.55 | 0.58 |
| 535 | 1021 | 0103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 75+313 | 74+838 | 0.48 | R | 09/03/19 | AC | 3.08 | 6.65 | 0.53 |
| 535 | 1021 | 0103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 77+766 | 78+619 | 0.853 | L | 09/03/19 | AC | 2.62 | 2.13 | 0.68 |
| 535 | 1021 | 0103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 78+619 | 77+766 | 0.85 | R | 09/03/19 | AC | 2.95 | 3.37 | 0.83 |
| 535 | 1021 | 0103 | น้ำแวน - สะแล่ง | 78+619 | 87+538 | 8.919 | L | 09/03/19 | AC | 2.76 | 1.07 | 0.83 |
| 535 | 1091 | 0101 | จุน - ห้วยคอกหมู | 0+000 | 1+400 | 1.4 | L | 08/03/19 | AC | 4.21 | 3.68 | 0.82 |
| 535 | 1091 | 0101 | จุน - ห้วยคอกหมู | 1+400 | 0+000 | 1.4 | R | 08/03/19 | AC | 4.24 | 3.31 | 0.86 |
| 535 | 1091 | 0101 | จุน - ห้วยคอกหมู | 1+400 | 22+000 | 20.6 | L | 08/03/19 | AC | 2.51 | 0.83 | 0.65 |
| 535 | 1091 | 0102 | ห้วยคอกหมู - ป่าแดง | 22+000 | 27+910 | 5.91 | L | 08/03/19 | AC | 2.5 | 0.87 | 0.61 |
| 535 | 1091 | 0102 | ห้วยคอกหมู - ป่าแดง | 27+910 | 28+125 | 0.215 | L | 08/03/19 | AC | 4.91 | 3.45 | 0.71 |
| 535 | 1091 | 0102 | ห้วยคอกหมู - ป่าแดง | 28+125 | 37+000 | 8.875 | L | 08/03/19 | AC | 2.59 | 0.67 | 0.84 |
| 535 | 1091 | 0102 | ห้วยคอกหมู - ป่าแดง | 28+125 | 27+910 | 0.22 | R | 08/03/19 | AC | 3.79 | 3.63 | 0.66 |
| 535 | 1091 | 0103 | ป่าแดง - ปงสนุก | 37+000 | 69+827 | 32.827 | L | 08/03/19 | AC | 3.36 | 1.27 | 1.02 |
| 535 | 1092 | 0100 | ปง - ปัวดอย | 0+000 | 10+000 | 10 | L | 09/03/19 | AC | 2.97 | 0.87 | 0.70 |
| 535 | 1126 | 0200 | บ้านวัง - ห้วยงิ้ว | 45+795 | 62+554 | 16.759 | L | 09/03/19 | AC | 2.77 | 1.47 | 0.80 |
| 535 | 1179 | 0100 | ฝายกวาง - ดอนเงิน | 0+000 | 31+087 | 31.087 | L | 09/03/19 | AC | 2.98 | 1.73 | 0.85 |
| 535 | 1186 | 0100 | น้ำแวน - ทุ่งหล่ม | 0+000 | 6+521 | 6.521 | L | 09/03/19 | AC | 2.65 | 1.06 | 0.68 |
| 535 | 1188 | 0100 | ปง - ห้วยกอก | 0+090 | 0+140 | 0.05 | L | 09/12/19 | AC | 6.94 | 15.56 | 1.06 |
| 535 | 1188 | 0100 | ปง - ห้วยกอก | 12+230 | 0+000 | 12.23 | R | 09/12/19 | AC | 2.83 | 9.87 | 1.05 |
| 535 | 1188 | 0100 | ปง - ห้วยกอก | 12+355 | 12+230 | 0.13 | R | 09/12/19 | CC | 4.97 | 11.24 | 0.97 |
| 535 | 1188 | 0100 | ปง - ห้วยกอก | 12+545 | 12+355 | 0.19 | R | 09/12/19 | AC | 3.83 | 16.44 | 1.16 |
| 535 | 1188 | 0100 | ปง - ห้วยกอก | 12+625 | 12+545 | 0.08 | R | 09/12/19 | CC | 5 | 14.08 | 1.07 |
| 535 | 1188 | 0100 | ปง - ห้วยกอก | 35+360 | 12+625 | 22.74 | R | 09/12/19 | AC | 3.01 | 14.49 | 1.14 |
| 535 | 1202 | 0100 | พะเยา - สันต้นแหน | 0+000 | 0+085 | 0.085 | L | 10/03/19 | CC | 5.79 | 1.43 | 0.46 |
| 535 | 1202 | 0100 | พะเยา - สันต้นแหน | 0+085 | 2+400 | 2.315 | L | 10/03/19 | AC | 3.39 | 1.22 | 0.56 |
| 535 | 1202 | 0100 | พะเยา - สันต้นแหน | 2+400 | 4+640 | 2.24 | L | 10/03/19 | AC | 2.58 | 1.28 | 0.56 |
| 535 | 1202 | 0100 | พะเยา - สันต้นแหน | 26+000 | 33+922 | 7.922 | L | 10/03/19 | AC | 3.09 | 0.72 | 0.72 |
| 535 | 1202 | 0100 | พะเยา - สันต้นแหน | 4+640 | 26+000 | 21.36 | L | 10/03/19 | AC | 2.74 | 1.72 | 0.88 |
| 535 | 1202 | 0100 | พะเยา - สันต้นแหน | 4+640 | 2+400 | 2.24 | R | 10/03/19 | AC | 2.77 | 1.36 | 0.64 |
| 535 | 1292 | 0100 | ห้วยข้าวก่ำ - น้ำจุน | 0+867 | 13+658 | 12.791 | L | 09/03/19 | AC | 2.76 | 0.92 | 0.62 |
| 535 | 1298 | 0100 | บ้านใหม่ - หนองลาว | 0+000 | 3+971 | 3.971 | L | 09/03/19 | AC | 3.33 | 4.01 | 1.15 |