| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 890+370 | 909+117 | 18.747 | L | 12/07/19 | AC | 2.62 | 7.61 | 0.87 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 909+117 | 890+370 | 18.75 | R | 12/07/19 | AC | 2.42 | 10.25 | 0.86 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 909+917 | 910+117 | 0.2 | L | 12/07/19 | CC | 4.03 | 3.41 | 0.94 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 910+117 | 909+917 | 0.2 | R | 12/07/19 | CC | 3.55 | 3.52 | 0.88 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 910+117 | 916+075 | 5.958 | L | 12/07/19 | AC | 2 | 10.71 | 0.87 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 916+000 | 919+467 | 3.467 | L | 12/07/19 | AC | 2.17 | 10.2 | 0.93 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 919+467 | 919+867 | 0.4 | L | 12/07/19 | CC | 4.63 | 3.77 | 0.85 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 919+467 | 910+117 | 9.35 | R | 12/07/19 | AC | 2.59 | 10.99 | 0.89 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 919+867 | 919+467 | 0.4 | R | 12/07/19 | CC | 3.96 | 4.75 | 0.96 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 919+867 | 923+830 | 3.963 | L | 12/07/19 | AC | 2.21 | 9.83 | 0.91 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 923+125 | 919+867 | 3.26 | R | 12/07/19 | AC | 2.51 | 14.62 | 0.85 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 923+830 | 924+065 | 0.235 | L | 12/07/19 | CC | 4.04 | 3.35 | 0.87 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 924+035 | 923+125 | 0.91 | R | 14/07/19 | AC | 2.49 | 15.43 | 0.97 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 924+065 | 924+300 | 0.235 | L | 12/07/19 | AC | 2.09 | 4.75 | 0.99 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 924+245 | 924+035 | 0.21 | R | 14/07/19 | CC | 4.42 | 3.42 | 0.89 |
| 533 | 0001 | 1401 | พาน - ร่องขุ่น | 924+300 | 924+095 | 0.21 | R | 14/07/19 | AC | 3.37 | 7.73 | 1.14 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 924+300 | 926+395 | 2.095 | L | 12/07/19 | AC | 1.98 | 6.39 | 0.94 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 926+395 | 924+300 | 2.1 | R | 14/07/19 | AC | 2.65 | 8.4 | 0.97 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 926+395 | 926+975 | 0.58 | L | 12/07/19 | CC | 3.89 | 2.49 | 0.77 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 926+975 | 928+817 | 1.842 | L | 12/07/19 | AC | 1.94 | 4.58 | 0.90 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 926+985 | 926+395 | 0.59 | R | 14/07/19 | CC | 3.83 | 2.43 | 0.77 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 928+817 | 929+117 | 0.3 | L | 12/07/19 | CC | 3.84 | 2.63 | 0.93 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 928+817 | 926+985 | 1.83 | R | 14/07/19 | AC | 2.47 | 6.63 | 0.91 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 929+117 | 928+817 | 0.3 | R | 14/07/19 | CC | 4.72 | 3.79 | 0.85 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 929+117 | 931+190 | 2.073 | L | 12/07/19 | AC | 2.07 | 3.62 | 0.99 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 931+190 | 929+117 | 2.07 | R | 14/07/19 | AC | 2.35 | 4.59 | 1.06 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 931+190 | 932+090 | 0.9 | L | 12/07/19 | CC | 3.78 | 2.48 | 0.88 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 932+090 | 931+190 | 0.9 | R | 14/07/19 | CC | 4.06 | 2.85 | 0.86 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 932+090 | 934+509 | 2.419 | L | 12/07/19 | AC | 3.36 | 3.74 | 0.96 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 934+509 | 932+090 | 2.42 | R | 14/07/19 | AC | 3.15 | 5.3 | 1.03 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 934+509 | 934+850 | 0.341 | L | 12/07/19 | CC | 4.98 | 3.39 | 0.89 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 934+850 | 935+873 | 1.023 | L | 12/07/19 | AC | 2.03 | 9.81 | 0.94 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 934+850 | 934+509 | 0.34 | R | 14/07/19 | CC | 3.62 | 2.85 | 0.97 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 935+873 | 934+850 | 1.02 | R | 14/07/19 | AC | 1.92 | 8.94 | 1.00 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 935+873 | 936+482 | 0.609 | L | 12/07/19 | CC | 3.52 | 2.89 | 0.86 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 936+482 | 938+633 | 2.151 | L | 12/07/19 | AC | 2.3 | 7 | 0.94 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 936+482 | 935+873 | 0.61 | R | 14/07/19 | CC | 3.75 | 2.95 | 0.90 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 938+633 | 936+482 | 2.15 | R | 14/07/19 | AC | 2.38 | 9.16 | 0.99 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 938+633 | 938+891 | 0.258 | L | 12/07/19 | CC | 3.81 | 3.19 | 0.88 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 938+891 | 938+633 | 0.26 | R | 14/07/19 | CC | 4.41 | 3.54 | 0.89 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 938+891 | 940+600 | 1.709 | L | 12/07/19 | AC | 2.62 | 7.78 | 0.95 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 940+600 | 940+978 | 0.378 | L | 12/07/19 | CC | 3.96 | 3.31 | 0.87 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 940+600 | 938+891 | 1.71 | R | 14/07/19 | AC | 2.43 | 6.97 | 0.91 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 940+978 | 940+600 | 0.38 | R | 14/07/19 | CC | 3.91 | 3.29 | 0.81 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 940+978 | 943+763 | 2.785 | L | 12/07/19 | AC | 2.14 | 5.04 | 0.91 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 943+763 | 944+053 | 0.29 | L | 12/07/19 | CC | 4.2 | 2.94 | 1.00 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 943+763 | 940+978 | 2.79 | R | 14/07/19 | AC | 2.7 | 7.47 | 1.00 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 944+053 | 944+100 | 0.047 | L | 12/07/19 | AC | 5.01 | 13.38 | 0.99 |
| 533 | 0001 | 1402 | ร่องขุ่น - แยกแม่กรณ์ | 944+100 | 943+763 | 0.34 | R | 14/07/19 | CC | 4.03 | 3.06 | 0.94 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 944+100 | 948+255 | 4.155 | L | 12/07/19 | AC | 1.74 | 8.45 | 0.88 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 948+255 | 949+250 | 0.995 | L | 12/07/19 | CC | 3.45 | 2.54 | 0.80 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 948+255 | 944+100 | 4.16 | R | 14/07/19 | AC | 2.7 | 4.91 | 1.14 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 949+250 | 955+010 | 5.76 | L | 12/07/19 | AC | 2.2 | 9.09 | 1.04 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 949+250 | 948+255 | 1 | R | 14/07/19 | CC | 3.21 | 2.39 | 0.71 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 955+000 | 959+215 | 4.215 | L | 12/07/19 | AC | 2.01 | 7.5 | 1.01 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 955+010 | 949+250 | 5.76 | R | 14/07/19 | AC | 3.21 | 4.63 | 0.96 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 959+215 | 959+645 | 0.43 | L | 12/07/19 | CC | 4.26 | 3.12 | 0.86 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 959+295 | 955+000 | 4.3 | R | 12/07/19 | AC | 2.46 | 4.1 | 1.06 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 959+645 | 960+317 | 0.672 | L | 12/07/19 | AC | 1.65 | 3.77 | 0.88 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 959+730 | 959+295 | 0.44 | R | 12/07/19 | CC | 3.77 | 2.66 | 0.90 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 960+317 | 959+730 | 0.59 | R | 12/07/19 | AC | 1.57 | 4.5 | 1.00 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 960+317 | 960+717 | 0.4 | L | 12/07/19 | CC | 4.1 | 3 | 0.83 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 960+717 | 960+317 | 0.4 | R | 12/07/19 | CC | 4.54 | 3.77 | 0.95 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 960+717 | 961+367 | 0.65 | L | 12/07/19 | AC | 2.59 | 3.85 | 0.86 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 961+367 | 961+720 | 0.353 | L | 12/07/19 | CC | 4.69 | 3.63 | 0.88 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 961+490 | 960+717 | 0.77 | R | 12/07/19 | AC | 2.07 | 3.42 | 1.02 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 961+720 | 963+363 | 1.643 | L | 12/07/19 | AC | 2.37 | 7.54 | 0.91 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 961+720 | 961+490 | 0.23 | R | 12/07/19 | CC | 3.87 | 2.87 | 0.89 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 963+363 | 963+892 | 0.529 | L | 12/07/19 | CC | 4.53 | 2.88 | 0.77 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 963+363 | 961+720 | 1.64 | R | 12/07/19 | AC | 1.79 | 7.37 | 0.98 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 963+892 | 963+363 | 0.53 | R | 12/07/19 | CC | 4.48 | 2.31 | 0.84 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 963+892 | 972+000 | 8.108 | L | 12/07/19 | AC | 2.04 | 8.11 | 1.00 |
| 533 | 0001 | 1403 | แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู | 972+000 | 963+892 | 8.11 | R | 12/07/19 | AC | 2.05 | 7.23 | 1.08 |
| 533 | 0001 | 1404 | ห้วยพลู - แม่คำ | 972+000 | 973+955 | 1.955 | L | 12/07/19 | AC | 2.36 | 3.88 | 0.86 |
| 533 | 0001 | 1404 | ห้วยพลู - แม่คำ | 973+955 | 974+235 | 0.28 | L | 12/07/19 | CC | 6.33 | 4.19 | 0.85 |
| 533 | 0001 | 1404 | ห้วยพลู - แม่คำ | 974+060 | 972+000 | 2.06 | R | 12/07/19 | AC | 2.32 | 5.05 | 0.99 |
| 533 | 0001 | 1404 | ห้วยพลู - แม่คำ | 974+235 | 991+560 | 17.325 | L | 12/07/19 | AC | 1.78 | 6.21 | 0.95 |
| 533 | 0001 | 1404 | ห้วยพลู - แม่คำ | 974+340 | 974+060 | 0.28 | R | 12/07/19 | CC | 4.71 | 3.37 | 0.93 |
| 533 | 0001 | 1404 | ห้วยพลู - แม่คำ | 991+560 | 991+880 | 0.32 | L | 12/07/19 | CC | 5.19 | 2.97 | 0.86 |
| 533 | 0001 | 1404 | ห้วยพลู - แม่คำ | 991+685 | 974+340 | 17.35 | R | 12/07/19 | AC | 1.88 | 6.79 | 1.04 |
| 533 | 0001 | 1404 | ห้วยพลู - แม่คำ | 991+880 | 994+749 | 2.869 | L | 12/07/19 | AC | 2.18 | 4.38 | 1.08 |
| 533 | 0001 | 1404 | ห้วยพลู - แม่คำ | 992+005 | 991+685 | 0.32 | R | 12/07/19 | CC | 4.95 | 3.29 | 0.89 |
| 533 | 0001 | 1404 | ห้วยพลู - แม่คำ | 994+749 | 992+005 | 2.74 | R | 12/07/19 | AC | 2.37 | 5.06 | 0.99 |
| 533 | 0107 | 0300 | เมืองงาม - แม่จัน | 205+121 | 239+550 | 34.429 | L | 12/07/19 | AC | 2.48 | 4.59 | 0.99 |
| 533 | 0107 | 0300 | เมืองงาม - แม่จัน | 239+550 | 240+301 | 0.751 | L | 12/07/19 | CC | 4.25 | 2.91 | 0.88 |
| 533 | 0107 | 0300 | เมืองงาม - แม่จัน | 239+550 | 237+569 | 1.98 | R | 12/07/19 | AC | 3.27 | 7.21 | 0.98 |
| 533 | 0107 | 0300 | เมืองงาม - แม่จัน | 240+301 | 239+550 | 0.75 | R | 12/07/19 | CC | 3.84 | 2.57 | 0.75 |
| 533 | 0118 | 0201 | ดอยนางแก้ว - แม่สรวย | 52+750 | 52+875 | 0.125 | L | 11/07/19 | AC | 1.74 | 3.76 | 0.86 |
| 533 | 0118 | 0201 | ดอยนางแก้ว - แม่สรวย | 53+040 | 62+675 | 9.635 | L | 11/07/19 | AC | 2.65 | 4.97 | 0.80 |
| 533 | 0118 | 0201 | ดอยนางแก้ว - แม่สรวย | 53+445 | 53+050 | 0.4 | R | 11/07/19 | AC | 2.82 | 4.17 | 0.88 |
| 533 | 0118 | 0201 | ดอยนางแก้ว - แม่สรวย | 54+122 | 53+628 | 0.49 | R | 11/07/19 | AC | 2.08 | 4.71 | 0.89 |
| 533 | 0118 | 0201 | ดอยนางแก้ว - แม่สรวย | 55+425 | 54+400 | 1.03 | R | 11/07/19 | AC | 1.98 | 4.1 | 0.88 |
| 533 | 0118 | 0201 | ดอยนางแก้ว - แม่สรวย | 63+230 | 83+000 | 19.77 | L | 11/07/19 | AC | 2.44 | 4.7 | 0.88 |
| 533 | 0118 | 0201 | ดอยนางแก้ว - แม่สรวย | 78+000 | 63+700 | 14.3 | R | 11/07/19 | AC | 2.56 | 5.54 | 0.95 |
| 533 | 0118 | 0201 | ดอยนางแก้ว - แม่สรวย | 83+000 | 113+115 | 30.115 | L | 11/07/19 | AC | 2.79 | 4.75 | 0.93 |
| 533 | 0118 | 0201 | ดอยนางแก้ว - แม่สรวย | 91+339 | 78+000 | 13.34 | R | 11/07/19 | AC | 2.11 | 3.25 | 0.86 |
| 533 | 0118 | 0201 | ดอยนางแก้ว - แม่สรวย | 96+600 | 93+300 | 3.3 | R | 11/07/19 | AC | 3.07 | 4.63 | 0.96 |
| 533 | 0118 | 0202 | แม่สรวย - ดงมะดะ | 113+000 | 121+000 | 8 | L | 11/07/19 | AC | 2.3 | 7.53 | 0.84 |
| 533 | 0118 | 0202 | แม่สรวย - ดงมะดะ | 120+770 | 119+555 | 1.22 | R | 11/07/19 | AC | 2.03 | 3.57 | 0.87 |
| 533 | 0118 | 0202 | แม่สรวย - ดงมะดะ | 121+000 | 135+000 | 14 | L | 11/07/19 | AC | 2.31 | 5.7 | 0.89 |
| 533 | 0118 | 0202 | แม่สรวย - ดงมะดะ | 130+400 | 128+000 | 2.4 | R | 11/07/19 | AC | 2.89 | 9.55 | 1.05 |
| 533 | 0118 | 0202 | แม่สรวย - ดงมะดะ | 132+250 | 131+100 | 1.15 | R | 11/07/19 | AC | 3.03 | 3.1 | 0.89 |
| 533 | 0118 | 0202 | แม่สรวย - ดงมะดะ | 134+400 | 133+850 | 0.55 | R | 11/07/19 | AC | 2.03 | 3.18 | 0.85 |
| 533 | 0118 | 0202 | แม่สรวย - ดงมะดะ | 135+000 | 158+510 | 23.51 | L | 11/07/19 | AC | 1.92 | 4.55 | 0.94 |
| 533 | 0118 | 0202 | แม่สรวย - ดงมะดะ | 154+930 | 154+580 | 0.35 | R | 11/07/19 | AC | 2.3 | 3.66 | 0.89 |
| 533 | 0118 | 0202 | แม่สรวย - ดงมะดะ | 158+475 | 157+600 | 0.88 | R | 11/07/19 | AC | 2.46 | 4.63 | 0.81 |
| 533 | 0118 | 0202 | แม่สรวย - ดงมะดะ | 158+500 | 158+475 | 0.03 | R | 11/07/19 | CC | 4.22 | 3.4 | 0.79 |
| 533 | 0120 | 0300 | แม่เฮียว - แม่ขะจาน | 55+950 | 60+541 | 4.591 | L | 11/07/19 | AC | 2.18 | 4.7 | 0.94 |
| 533 | 0120 | 0300 | แม่เฮียว - แม่ขะจาน | 60+541 | 60+348 | 0.19 | R | 11/07/19 | AC | 2.68 | 2.34 | 0.94 |
| 533 | 1020 | 0100 | เชียงราย - โป่งเกลือ | 0+000 | 0+080 | 0.08 | L | 13/07/19 | CC | 4.67 | 4.29 | 0.90 |
| 533 | 1020 | 0100 | เชียงราย - โป่งเกลือ | 0+080 | 1+645 | 1.565 | L | 13/07/19 | AC | 2.26 | 9.32 | 0.91 |
| 533 | 1020 | 0100 | เชียงราย - โป่งเกลือ | 0+080 | 0+000 | 0.08 | R | 13/07/19 | CC | 4.68 | 3.22 | 0.91 |
| 533 | 1020 | 0100 | เชียงราย - โป่งเกลือ | 1+645 | 0+080 | 1.57 | R | 13/07/19 | AC | 3.11 | 8.9 | 0.95 |
| 533 | 1020 | 0100 | เชียงราย - โป่งเกลือ | 1+645 | 2+770 | 1.125 | L | 13/07/19 | CC | 5.36 | 7.45 | 0.79 |
| 533 | 1020 | 0100 | เชียงราย - โป่งเกลือ | 14+240 | 14+610 | 0.37 | L | 13/07/19 | CC | 4.54 | 3.29 | 0.88 |
| 533 | 1020 | 0100 | เชียงราย - โป่งเกลือ | 14+610 | 27+849 | 13.239 | L | 13/07/19 | AC | 2.18 | 5.08 | 1.04 |
| 533 | 1020 | 0100 | เชียงราย - โป่งเกลือ | 14+700 | 14+225 | 0.48 | R | 13/07/19 | CC | 4.61 | 3.56 | 0.78 |
| 533 | 1020 | 0100 | เชียงราย - โป่งเกลือ | 2+770 | 1+645 | 1.13 | R | 13/07/19 | CC | 5.19 | 2.85 | 0.78 |
| 533 | 1020 | 0100 | เชียงราย - โป่งเกลือ | 2+770 | 14+240 | 11.47 | L | 13/07/19 | AC | 2.13 | 7.33 | 0.96 |
| 533 | 1020 | 0100 | เชียงราย - โป่งเกลือ | 7+500 | 2+770 | 4.73 | R | 13/07/19 | AC | 2.21 | 5.57 | 0.87 |
| 533 | 1208 | 0100 | ร่องขุ่น - สวนดอก | 0+000 | 0+078 | 0.078 | L | 12/07/19 | CC | 4.85 | 3.34 | 0.76 |
| 533 | 1208 | 0100 | ร่องขุ่น - สวนดอก | 0+078 | 4+767 | 4.689 | L | 12/07/19 | AC | 1.52 | 3.41 | 0.76 |
| 533 | 1211 | 0101 | หนองเหียง - สวนดอก | 0+800 | 14+000 | 13.2 | L | 12/07/19 | AC | 2.64 | 3.49 | 0.85 |
| 533 | 1211 | 0101 | หนองเหียง - สวนดอก | 4+000 | 0+800 | 3.2 | R | 12/07/19 | AC | 2.48 | 4.19 | 0.90 |
| 533 | 1211 | 0101 | หนองเหียง - สวนดอก | 4+350 | 4+230 | 0.12 | R | 12/07/19 | AC | 2.2 | 2.83 | 0.85 |
| 533 | 1211 | 0101 | หนองเหียง - สวนดอก | 4+535 | 4+350 | 0.19 | R | 12/07/19 | CC | 5.11 | 4.58 | 0.71 |
| 533 | 1211 | 0101 | หนองเหียง - สวนดอก | 4+690 | 4+535 | 0.16 | R | 12/07/19 | AC | 2.48 | 3.12 | 0.75 |
| 533 | 1211 | 0102 | สวนดอก - ดงมะดะ | 14+000 | 30+509 | 16.509 | L | 12/07/19 | AC | 2.35 | 4.02 | 0.93 |
| 533 | 1211 | 0102 | สวนดอก - ดงมะดะ | 30+509 | 30+329 | 0.18 | R | 11/07/19 | AC | 3.45 | 3.24 | 1.06 |
| 533 | 1354 | 0100 | ทางเข้าพาน | 0+000 | 2+480 | 2.48 | L | 12/07/19 | AC | 2.35 | 3.06 | 0.92 |
| 533 | 1354 | 0100 | ทางเข้าพาน | 2+480 | 0+000 | 2.48 | R | 12/07/19 | AC | 2.34 | 2.94 | 0.87 |
| 533 | 1384 | 0100 | บ้านใหม่ - น้ำตกขุนกรณ์ | 0+000 | 11+350 | 11.35 | L | 12/07/19 | AC | 2.48 | 2.36 | 0.86 |