| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงแพร่** |
| --- |
| **รหัสแขวง** |  **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 531 | 0011 | 0601 | หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ | 351+740 | 370+574 | 18.834 | L | 21/02/19 | AC | 3.06 | 3.31 | 0.69 |
| 531 | 0011 | 0601 | หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ | 370+574 | 382+066 | 11.492 | L | 21/02/19 | AC | 2.13 | 2.31 | 0.76 |
| 531 | 0011 | 0601 | หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ | 370+574 | 351+740 | 18.83 | R | 21/02/19 | AC | 2.7 | 2.91 | 0.74 |
| 531 | 0011 | 0602 | ปางเคาะ - ปางมะโอ | 382+066 | 419+486 | 37.42 | L | 21/02/19 | AC | 2.73 | 2.19 | 0.68 |
| 531 | 0011 | 0602 | ปางเคาะ - ปางมะโอ | 419+486 | 420+066 | 0.58 | L | 21/02/19 | AC | 2.72 | 1.79 | 0.54 |
| 531 | 0011 | 0602 | ปางเคาะ - ปางมะโอ | 420+066 | 419+486 | 0.58 | R | 21/02/19 | AC | 2.41 | 2.67 | 0.60 |
| 531 | 0101 | 0401 | แม่สิน - ปางเคาะ | 190+947 | 215+931 | 24.984 | L | 22/02/19 | AC | 2.26 | 1.33 | 0.80 |
| 531 | 0101 | 0402 | แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ | 227+118 | 228+272 | 1.154 | L | 22/02/19 | AC | 2.59 | 2.99 | 0.54 |
| 531 | 0101 | 0402 | แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ | 228+272 | 245+241 | 16.969 | L | 22/02/19 | CC | 4.47 | 1.51 | 0.62 |
| 531 | 0101 | 0402 | แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ | 228+272 | 227+118 | 1.15 | R | 22/02/19 | AC | 3.02 | 3.01 | 0.49 |
| 531 | 0101 | 0402 | แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ | 245+241 | 248+042 | 2.801 | L | 22/02/19 | CC | 3.91 | 1.92 | 0.58 |
| 531 | 0101 | 0402 | แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ | 245+241 | 228+272 | 16.97 | R | 22/02/19 | CC | 4.48 | 1.48 | 0.69 |
| 531 | 0101 | 0402 | แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ | 245+333 | 245+241 | 0.09 | R | 22/02/19 | CC | 4.13 | 1.31 | 0.56 |
| 531 | 0101 | 0402 | แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ | 245+677 | 245+333 | 0.34 | R | 22/02/19 | CC | 5.06 | 0.81 | 0.60 |
| 531 | 0101 | 0402 | แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ | 245+847 | 245+677 | 0.17 | R | 22/02/19 | AC | 3.39 | 2.57 | 0.46 |
| 531 | 0101 | 0402 | แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ | 248+042 | 245+847 | 2.2 | R | 22/02/19 | CC | 4.34 | 1.13 | 0.62 |
| 531 | 0101 | 0403 | แยกนาแหลม - หนองห้า | 251+107 | 255+022 | 3.915 | L | 16/07/19 | AC | 1.94 | 4.45 | 0.93 |
| 531 | 0101 | 0403 | แยกนาแหลม - หนองห้า | 254+950 | 251+107 | 3.84 | R | 16/07/19 | AC | 2.04 | 4.16 | 0.94 |
| 531 | 0101 | 0403 | แยกนาแหลม - หนองห้า | 255+022 | 255+787 | 0.765 | L | 16/07/19 | CC | 4.05 | 4.78 | 0.86 |
| 531 | 0101 | 0403 | แยกนาแหลม - หนองห้า | 255+250 | 254+950 | 0.3 | R | 16/07/19 | CC | 4.87 | 3.94 | 0.91 |
| 531 | 0101 | 0403 | แยกนาแหลม - หนองห้า | 255+787 | 259+627 | 3.84 | L | 16/07/19 | AC | 1.93 | 7.17 | 0.97 |
| 531 | 0101 | 0403 | แยกนาแหลม - หนองห้า | 259+605 | 255+250 | 4.36 | R | 16/07/19 | AC | 1.96 | 15.21 | 0.95 |
| 531 | 0101 | 0403 | แยกนาแหลม - หนองห้า | 259+627 | 259+802 | 0.175 | L | 16/07/19 | CC | 3.22 | 4.04 | 0.93 |
| 531 | 0101 | 0403 | แยกนาแหลม - หนองห้า | 259+785 | 259+605 | 0.18 | R | 16/07/19 | CC | 3.79 | 4.01 | 0.88 |
| 531 | 0101 | 0403 | แยกนาแหลม - หนองห้า | 259+802 | 264+000 | 4.198 | L | 16/07/19 | AC | 1.44 | 11.37 | 0.99 |
| 531 | 0101 | 0403 | แยกนาแหลม - หนองห้า | 264+000 | 259+785 | 4.22 | R | 16/07/19 | AC | 2.11 | 10.35 | 0.99 |
| 531 | 0101 | 0404 | หนองห้า - สวนป่า | 264+000 | 264+150 | 0.15 | L | 16/07/19 | AC | 1.84 | 13.44 | 0.97 |
| 531 | 0101 | 0404 | หนองห้า - สวนป่า | 264+150 | 264+255 | 0.105 | L | 16/07/19 | CC | 4.11 | 3.56 | 0.80 |
| 531 | 0101 | 0404 | หนองห้า - สวนป่า | 264+255 | 274+445 | 10.19 | L | 16/07/19 | AC | 1.98 | 10.95 | 0.94 |
| 531 | 0101 | 0404 | หนองห้า - สวนป่า | 274+410 | 264+000 | 10.41 | R | 16/07/19 | AC | 1.74 | 7.08 | 0.94 |
| 531 | 0101 | 0404 | หนองห้า - สวนป่า | 274+445 | 274+730 | 0.285 | L | 16/07/19 | CC | 3.41 | 4.05 | 0.96 |
| 531 | 0101 | 0404 | หนองห้า - สวนป่า | 274+695 | 274+410 | 0.29 | R | 16/07/19 | CC | 3.36 | 4.2 | 0.92 |
| 531 | 0101 | 0404 | หนองห้า - สวนป่า | 274+730 | 280+000 | 5.27 | L | 16/07/19 | AC | 1.56 | 5.12 | 0.93 |
| 531 | 0101 | 0404 | หนองห้า - สวนป่า | 280+000 | 274+695 | 5.31 | R | 16/07/19 | AC | 1.65 | 5.92 | 0.85 |
| 531 | 0101 | 0404 | หนองห้า - สวนป่า | 280+000 | 308+000 | 28 | L | 16/07/19 | AC | 2.04 | 4.79 | 0.94 |
| 531 | 0101 | 0404 | หนองห้า - สวนป่า | 300+000 | 280+000 | 20 | R | 16/07/19 | AC | 1.97 | 4.2 | 0.92 |
| 531 | 0129 | 0101 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 0+000 | 0+476 | 0.476 | L | 22/02/19 | CC | 4.76 | 0.99 | 0.52 |
| 531 | 0129 | 0101 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 0+476 | 2+676 | 2.2 | L | 22/02/19 | AC | 2.38 | 1.54 | 0.51 |
| 531 | 0129 | 0101 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 0+485 | 0+029 | 0.46 | R | 22/02/19 | CC | 4.39 | 1.1 | 0.58 |
| 531 | 0129 | 0101 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 2+670 | 3+792 | 1.116 | L | 22/02/19 | CC | 3.78 | 1.09 | 0.54 |
| 531 | 0129 | 0101 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 2+780 | 0+480 | 2.3 | R | 22/02/19 | AC | 2.27 | 3.48 | 0.53 |
| 531 | 0129 | 0101 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 3+792 | 3+965 | 0.173 | L | 22/02/19 | AC | 2.87 | 2.23 | 0.68 |
| 531 | 0129 | 0101 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 3+930 | 2+776 | 1.15 | R | 22/02/19 | CC | 3.8 | 0.87 | 0.54 |
| 531 | 0129 | 0101 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 4+000 | 3+930 | 0.07 | R | 22/02/19 | AC | 3.49 | 1.47 | 0.42 |
| 531 | 0129 | 0102 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 10+382 | 10+418 | 0.036 | L | 22/02/19 | CC | 4.43 | 2.32 | 0.43 |
| 531 | 0129 | 0102 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 10+382 | 8+165 | 2.22 | R | 22/02/19 | AC | 2.13 | 3.42 | 0.50 |
| 531 | 0129 | 0102 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 10+418 | 10+382 | 0.04 | R | 22/02/19 | CC | 4.88 | 2.79 | 0.76 |
| 531 | 0129 | 0102 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 4+000 | 7+870 | 3.87 | L | 22/02/19 | AC | 1.93 | 2.19 | 0.55 |
| 531 | 0129 | 0102 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 7+870 | 8+165 | 0.295 | L | 22/02/19 | CC | 4.74 | 1.49 | 0.50 |
| 531 | 0129 | 0102 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 7+870 | 4+000 | 3.87 | R | 22/02/19 | AC | 2.16 | 5.08 | 0.50 |
| 531 | 0129 | 0102 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 8+165 | 10+382 | 2.217 | L | 22/02/19 | AC | 2.05 | 3.78 | 0.43 |
| 531 | 0129 | 0102 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 8+165 | 7+870 | 0.3 | R | 22/02/19 | CC | 4.45 | 1.53 | 0.57 |
| 531 | 1022 | 0101 | แยกสนามบิน - แยกนาจักร | 2+364 | 2+666 | 0.302 | L | 24/02/19 | CC | 3.92 | 1.6 | 0.47 |
| 531 | 1022 | 0101 | แยกสนามบิน - แยกนาจักร | 2+666 | 4+000 | 1.334 | L | 24/02/19 | AC | 2.25 | 0.86 | 0.62 |
| 531 | 1022 | 0101 | แยกสนามบิน - แยกนาจักร | 4+000 | 2+666 | 1.33 | R | 24/02/19 | AC | 2.03 | 1 | 0.54 |
| 531 | 1022 | 0102 | แยกนาจักร - น้ำกาย | 4+000 | 8+400 | 4.4 | L | 24/02/19 | AC | 2.37 | 0.73 | 0.65 |
| 531 | 1022 | 0102 | แยกนาจักร - น้ำกาย | 8+400 | 4+000 | 4.4 | R | 24/02/19 | AC | 2.44 | 0.96 | 0.67 |
| 531 | 1022 | 0102 | แยกนาจักร - น้ำกาย | 8+400 | 23+753 | 15.353 | L | 24/02/19 | AC | 2.81 | 1.11 | 0.61 |
| 531 | 1023 | 0101 | แพร่ - แยกแม่แขม | 1+660 | 5+710 | 4.05 | L | 24/02/19 | AC | 2.3 | 0.83 | 1.37 |
| 531 | 1023 | 0101 | แพร่ - แยกแม่แขม | 38+400 | 40+620 | 2.22 | L | 24/02/19 | AC | 2.86 | 2.38 | 0.72 |
| 531 | 1023 | 0101 | แพร่ - แยกแม่แขม | 40+620 | 51+750 | 11.13 | L | 24/02/19 | AC | 2.28 | 0.71 | 0.54 |
| 531 | 1023 | 0101 | แพร่ - แยกแม่แขม | 40+620 | 38+400 | 2.22 | R | 24/02/19 | AC | 2.9 | 2.23 | 0.69 |
| 531 | 1023 | 0101 | แพร่ - แยกแม่แขม | 5+710 | 8+000 | 2.29 | L | 24/02/19 | AC | 1.96 | 0.95 | 1.39 |
| 531 | 1023 | 0101 | แพร่ - แยกแม่แขม | 5+710 | 1+660 | 4.05 | R | 24/02/19 | AC | 2.3 | 0.87 | 1.38 |
| 531 | 1023 | 0101 | แพร่ - แยกแม่แขม | 51+750 | 53+000 | 1.25 | L | 24/02/19 | AC | 3.18 | 3.23 | 0.89 |
| 531 | 1023 | 0101 | แพร่ - แยกแม่แขม | 53+000 | 56+627 | 3.627 | L | 24/02/19 | AC | 2.55 | 1.22 | 0.73 |
| 531 | 1023 | 0101 | แพร่ - แยกแม่แขม | 53+000 | 51+750 | 1.25 | R | 24/02/19 | AC | 3.03 | 3.63 | 0.81 |
| 531 | 1023 | 0101 | แพร่ - แยกแม่แขม | 8+000 | 38+400 | 30.4 | L | 24/02/19 | AC | 2.7 | 0.91 | 0.65 |
| 531 | 1023 | 0102 | แยกแม่แขม - วังชิ้น | 56+627 | 76+550 | 19.923 | L | 24/02/19 | AC | 2.78 | 1.47 | 0.80 |
| 531 | 1023 | 0102 | แยกแม่แขม - วังชิ้น | 76+550 | 77+349 | 0.799 | L | 24/02/19 | AC | 3.49 | 2.23 | 0.68 |
| 531 | 1023 | 0102 | แยกแม่แขม - วังชิ้น | 77+349 | 76+550 | 0.8 | R | 24/02/19 | AC | 2.82 | 1.8 | 0.57 |
| 531 | 1101 | 0100 | ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง | 0+000 | 1+336 | 1.336 | L | 22/02/19 | AC | 2.63 | 1.9 | 0.61 |
| 531 | 1101 | 0100 | ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง | 1+336 | 0+000 | 1.34 | R | 22/02/19 | AC | 2.72 | 1.65 | 0.60 |
| 531 | 1101 | 0100 | ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง | 1+336 | 9+789 | 8.453 | L | 22/02/19 | AC | 2.69 | 1.18 | 0.56 |
| 531 | 1124 | 0200 | ปางกุ่ม - วังชิ้น | 16+707 | 28+000 | 11.293 | L | 24/02/19 | AC | 3.34 | 2.24 | 0.87 |
| 531 | 1124 | 0200 | ปางกุ่ม - วังชิ้น | 28+000 | 29+525 | 1.525 | L | 24/02/19 | AC | 3.1 | 1.59 | 0.65 |
| 531 | 1124 | 0200 | ปางกุ่ม - วังชิ้น | 29+525 | 30+200 | 0.675 | L | 24/02/19 | AC | 3.88 | 3.92 | 0.69 |
| 531 | 1124 | 0200 | ปางกุ่ม - วังชิ้น | 30+200 | 32+000 | 1.8 | L | 24/02/19 | AC | 2.12 | 1.71 | 0.85 |
| 531 | 1124 | 0200 | ปางกุ่ม - วังชิ้น | 30+200 | 29+525 | 0.68 | R | 24/02/19 | AC | 3.46 | 1.47 | 0.63 |
| 531 | 1124 | 0200 | ปางกุ่ม - วังชิ้น | 32+000 | 49+000 | 17 | L | 24/02/19 | AC | 2.93 | 2.11 | 0.78 |
| 531 | 1124 | 0200 | ปางกุ่ม - วังชิ้น | 49+000 | 51+000 | 2 | L | 24/02/19 | AC | 2.78 | 2.02 | 0.76 |
| 531 | 1124 | 0200 | ปางกุ่ม - วังชิ้น | 51+000 | 49+000 | 2 | R | 24/02/19 | AC | 2.88 | 2.57 | 0.78 |
| 531 | 1124 | 0200 | ปางกุ่ม - วังชิ้น | 51+000 | 52+327 | 1.327 | L | 24/02/19 | AC | 3.7 | 2.96 | 0.91 |
| 531 | 1125 | 0100 | นาปลากั้ง - วังชิ้น | 0+000 | 31+500 | 31.5 | L | 22/02/19 | AC | 2.81 | 1.58 | 0.92 |
| 531 | 1379 | 0100 | ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย | 0+000 | 0+505 | 0.505 | L | 22/02/19 | AC | 2.66 | 1.3 | 0.70 |
| 531 | 1405 | 0100 | ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ | 0+000 | 0+165 | 0.165 | L | 22/02/19 | CC | 4.43 | 1.28 | 0.54 |
| 531 | 1405 | 0100 | ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ | 0+098 | 0+007 | 0.09 | R | 22/02/19 | CC | 4.88 | 1.3 | 0.46 |
| 531 | 1405 | 0100 | ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ | 0+165 | 2+031 | 1.866 | L | 22/02/19 | AC | 3.09 | 2.77 | 0.60 |
| 531 | 1405 | 0100 | ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ | 2+033 | 0+098 | 1.94 | R | 22/02/19 | AC | 3.39 | 1.67 | 0.70 |
| 531 | 1419 | 0100 | ทางเข้าเด่นชัย | 0+000 | 5+860 | 5.86 | L | 15/12/19 | AC | 2.7 | 4.03 | 1.11 |
| 531 | 1419 | 0100 | ทางเข้าเด่นชัย | 5+860 | 6+315 | 0.455 | L | 15/12/19 | CC | 4.84 | 3.89 | 0.99 |
| 531 | 1419 | 0100 | ทางเข้าเด่นชัย | 5+860 | 0+000 | 5.86 | R | 15/12/19 | AC | 2.57 | 4.5 | 1.12 |
| 531 | 1419 | 0100 | ทางเข้าเด่นชัย | 6+315 | 5+860 | 0.46 | R | 15/12/19 | CC | 5.08 | 4.37 | 0.93 |
| 531 | 1422 | 0100 | ทางเข้าแม่หล่าย | 0+000 | 0+195 | 0.195 | L | 22/02/19 | AC | 3.53 | 2.15 | 0.36 |
| 531 | 1422 | 0100 | ทางเข้าแม่หล่าย | 2+195 | 2+396 | 0.201 | L | 22/02/19 | AC | 4.47 | 3.2 | 0.50 |
| 531 | 1424 | 0100 | ทางเข้าหัวสนามบิน | 0+000 | 0+186 | 0.186 | L | 22/02/19 | AC | 3.89 | 3.69 | 0.64 |
| 531 | 1424 | 0100 | ทางเข้าหัวสนามบิน | 0+186 | 0+000 | 0.19 | R | 22/02/19 | AC | 3.29 | 2.33 | 0.79 |