| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงกำแพงเพชร** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 517 | 1 | 901 | โนนปอแดง - ปากดง | 386+176 | 389+196 | 3.020 | L | 2 | 6/12/2019 | AC | 1.73 | 6.14 | 1.10 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1 | 901 | โนนปอแดง - ปากดง | 389+195 | 386+176 | 3.019 | R | 2 | 7/12/2019 | AC | 2.65 | 8.18 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1 | 901 | โนนปอแดง - ปากดง | 389+435 | 391+040 | 1.605 | FL | 1 | 7/12/2019 | AC | 3.37 | 8.60 | 1.23 | 8.86 | 2872.27 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1 | 901 | โนนปอแดง - ปากดง | 390+806 | 416+976 | 26.170 | L | 2 | 6/12/2019 | AC | 1.90 | 8.10 | 1.16 | 0.06 | 314.86 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1 | 901 | โนนปอแดง - ปากดง | 390+940 | 389+580 | 1.360 | FR | 1 | 7/12/2019 | AC | 2.88 | 11.77 | 1.23 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 517 | 1 | 901 | โนนปอแดง - ปากดง | 416+956 | 390+805 | 26.151 | R | 2 | 7/12/2019 | AC | 1.74 | 6.49 | 1.27 | 0.03 | 34.03 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1 | 901 | โนนปอแดง - ปากดง | 418+841 | 438+576 | 19.735 | L | 2 | 6/12/2019 | AC | 1.98 | 7.67 | 1.17 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 517 | 1 | 901 | โนนปอแดง - ปากดง | 438+576 | 418+840 | 19.736 | R | 2 | 7/12/2019 | AC | 2.03 | 7.48 | 1.27 | 0.01 | 64.86 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1 | 902 | ปากดง - นครชุม | 438+576 | 448+990 | 10.414 | L | 2 | 26/4/2019 | AC | 2.67 | 3.00 | 0.63 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1 | 902 | ปากดง - นครชุม | 448+975 | 438+576 | 10.399 | R | 2 | 24/9/2019 | AC | 2.57 | 8.26 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 |
| 517 | 1 | 902 | ปากดง - นครชุม | 449+765 | 453+576 | 3.811 | L | 2 | 26/4/2019 | AC | 2.20 | 2.04 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1 | 902 | ปากดง - นครชุม | 453+576 | 449+770 | 3.806 | R | 2 | 24/9/2019 | AC | 1.58 | 5.09 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1 | 903 | นครชุม - วังเจ้า | 458+936 | 465+405 | 6.469 | L | 2 | 26/4/2019 | AC | 1.99 | 2.47 | 0.66 | 21.33 | 0 | 21.80 | 86.88 | 0.31 |
| 517 | 1 | 903 | นครชุม - วังเจ้า | 465+308 | 458+898 | 6.410 | R | 2 | 26/4/2019 | AC | 2.78 | 5.71 | 0.62 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1 | 903 | นครชุม - วังเจ้า | 466+390 | 492+631 | 26.241 | L | 2 | 26/4/2019 | AC | 2.06 | 2.88 | 0.68 | 4.19 | 0 | 0.84 | 6.44 | 0 |
| 517 | 1 | 903 | นครชุม - วังเจ้า | 492+631 | 466+403 | 26.228 | R | 2 | 26/4/2019 | AC | 2.37 | 2.14 | 0.63 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 101 | 100 | นครชุม-น้ำดิบ | 0+195 | 3+253 | 3.058 | L | 2 | 27/4/2019 | AC | 2.93 | 1.76 | 0.59 | 1.27 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 101 | 100 | นครชุม-น้ำดิบ | 3+253 | 0+143 | 3.110 | R | 3 | 27/4/2019 | AC | 2.88 | 0.96 | 0.51 | 3.70 | 0 | 1.62 | 0 | 0 |
| 517 | 101 | 100 | นครชุม-น้ำดิบ | 3+253 | 4+823 | 1.570 | L | 2 | 27/4/2019 | AC | 3.11 | 1.44 | 0.45 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 101 | 100 | นครชุม-น้ำดิบ | 4+823 | 4+004 | 0.819 | R | 1 | 27/4/2019 | AC | 2.95 | 0.90 | 0.43 | 9.35 | 0 | 21.71 | 0 | 0 |
| 517 | 101 | 100 | นครชุม-น้ำดิบ | 4+823 | 16+163 | 11.340 | L | 2 | 27/4/2019 | AC | 2.59 | 1.82 | 0.70 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1074 | 102 | ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน | 23+094 | 44+515 | 21.421 | L | 2 | 7/12/2019 | AC | 2.13 | 4.73 | 0.99 | 0.15 | 782.41 | 0.01 | 0.51 | 0 |
| 517 | 1074 | 102 | ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน | 23+533 | 23+094 | 0.439 | R | 2 | 7/12/2019 | AC | 2.68 | 4.02 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 48+188 | 52+268 | 4.080 | L | 1 | 25/8/2019 | AC | 2.58 | 2.85 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 52+538 | 85+100 | 32.562 | L | 2 | 25/8/2019 | AC | 2.47 | 6.57 | 1.00 | 0.81 | 33.17 | 0.10 | 4.49 | 0 |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 56+773 | 52+513 | 4.260 | R | 2 | 25/8/2019 | AC | 2.01 | 5.09 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 66+400 | 65+560 | 0.840 | R | 2 | 26/8/2019 | AC | 1.69 | 2.77 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 79+990 | 74+600 | 5.390 | R | 2 | 26/8/2019 | AC | 2.56 | 5.66 | 0.91 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 85+000 | 109+040 | 24.040 | L | 1 | 25/8/2019 | AC | 2.31 | 6.80 | 0.98 | 0.79 | 0 | 0.02 | 10.85 | 0 |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 94+141 | 93+716 | 0.425 | R | 2 | 26/8/2019 | AC | 3.23 | 5.62 | 1.11 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 101+100 | 98+500 | 2.600 | R | 2 | 26/8/2019 | AC | 2.99 | 11.29 | 0.83 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 109+000 | 114+990 | 5.990 | L | 1 | 26/8/2019 | AC | 2.19 | 4.62 | 0.88 | 0 | 555.93 | 0 | 2.57 | 0 |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 109+000 | 108+300 | 0.700 | R | 2 | 26/8/2019 | AC | 2.34 | 2.55 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 115+031 | 112+400 | 2.631 | R | 2 | 26/8/2019 | AC | 2.14 | 4.39 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 115+125 | 115+516 | 0.391 | L | 1 | 26/8/2019 | AC | 2.73 | 3.45 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 115+516 | 115+186 | 0.330 | R | 2 | 26/8/2019 | AC | 3.30 | 6.99 | 0.87 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1280 | 100 | ทุ่งมหาชัย-ระหาน | 0+000 | 42+469 | 42.469 | L | 1 | 7/12/2019 | AC | 2.29 | 7.47 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1280 | 100 | ทุ่งมหาชัย-ระหาน | 0+220 | 0+000 | 0.220 | R | 2 | 7/12/2019 | AC | 2.60 | 3.56 | 0.91 | 0 | 9.77 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1280 | 100 | ทุ่งมหาชัย-ระหาน | 17+605 | 17+255 | 0.350 | R | 2 | 7/12/2019 | AC | 1.78 | 2.77 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1280 | 100 | ทุ่งมหาชัย-ระหาน | 31+950 | 30+570 | 1.380 | R | 2 | 7/12/2019 | AC | 2.54 | 4.99 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1280 | 100 | ทุ่งมหาชัย-ระหาน | 42+469 | 38+975 | 3.494 | R | 2 | 7/12/2019 | AC | 3.23 | 6.30 | 0.98 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 1375 | 100 | หนองกระทุ่ม - ดงเย็น | 0+000 | 11+050 | 11.050 | L | 1 | 27/4/2019 | AC | 3.00 | 1.95 | 0.63 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงกำแพงเพชร** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 517 | 1 | 901 | โนนปอแดง - ปากดง | 389+196 | 390+806 | 1.610 | L | 3 | 6/12/2019 | CC | 3.33 | 4.25 | 0.88 | 8.07 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 1 | 901 | โนนปอแดง - ปากดง | 389+580 | 389+420 | 0.160 | FR | 1 | 7/12/2019 | CC | 3.01 | 4.55 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 1 | 901 | โนนปอแดง - ปากดง | 390+805 | 389+195 | 1.610 | R | 3 | 7/12/2019 | CC | 3.44 | 4.13 | 1.06 | 2.48 | 0 | 1.86 | 2.48 | 0 | 0 | |
| 517 | 1 | 901 | โนนปอแดง - ปากดง | 416+976 | 418+841 | 1.865 | L | 3 | 6/12/2019 | CC | 2.86 | 3.61 | 0.82 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 1 | 901 | โนนปอแดง - ปากดง | 418+840 | 416+970 | 1.870 | R | 3 | 7/12/2019 | CC | 3.29 | 3.89 | 0.99 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 1 | 902 | ปากดง - นครชุม | 448+990 | 449+765 | 0.775 | L | 2 | 26/4/2019 | CC | 3.56 | 1.49 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 1 | 902 | ปากดง - นครชุม | 449+770 | 448+975 | 0.795 | R | 2 | 24/9/2019 | CC | 3.51 | 3.79 | 0.81 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 1 | 902 | ปากดง - นครชุม | 453+576 | 458+419 | 4.843 | L | 2 | 26/4/2019 | CC | 4.00 | 2.03 | 0.60 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 1 | 902 | ปากดง - นครชุม | 458+419 | 453+576 | 4.843 | R | 2 | 24/9/2019 | CC | 3.45 | 3.87 | 0.83 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 1 | 903 | นครชุม - วังเจ้า | 458+419 | 458+936 | 0.517 | L | 2 | 26/4/2019 | CC | 4.77 | 1.95 | 0.74 | 46.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 1 | 903 | นครชุม - วังเจ้า | 458+898 | 458+419 | 0.479 | R | 2 | 26/4/2019 | CC | 3.44 | 2.01 | 0.60 | 0 | 150.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 1 | 903 | นครชุม - วังเจ้า | 465+405 | 466+390 | 0.985 | L | 2 | 26/4/2019 | CC | 3.67 | 1.70 | 0.54 | 43.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 1 | 903 | นครชุม - วังเจ้า | 466+403 | 465+308 | 1.095 | R | 2 | 26/4/2019 | CC | 3.68 | 4.28 | 0.57 | 21.00 | 134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 101 | 100 | นครชุม-น้ำดิบ | 0+000 | 0+195 | 0.195 | L | 3 | 27/4/2019 | CC | 4.15 | 1.70 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 101 | 100 | นครชุม-น้ำดิบ | 0+143 | 0+000 | 0.143 | R | 3 | 27/4/2019 | CC | 3.62 | 0.60 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 52+268 | 52+538 | 0.270 | L | 2 | 25/8/2019 | CC | 4.50 | 3.73 | 0.80 | 3.70 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 52+513 | 52+373 | 0.140 | R | 2 | 25/8/2019 | CC | 4.25 | 4.00 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 114+990 | 115+125 | 0.135 | L | 2 | 26/8/2019 | CC | 4.91 | 4.10 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | |
| 517 | 1084 | 200 | หาดชะอม - กำแพงเพชร | 115+186 | 115+031 | 0.155 | R | 2 | 26/8/2019 | CC | 4.70 | 2.87 | 0.81 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย