| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงพิจิตร** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI** **(ม./กม.)** | **Rutting** **(มม.)** | **MPD** **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง** **(ม.)** |  **รอยแตก****ไม่ต่อเนื่อง** **(ตร.ม.)** | **การหลุด****ร่อน** **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม** **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ** **(ตร.ม.)** |
| 519 | 11 | 301 | หนองกลับ - เขาทราย | 116+345 | 131+500 | 15.155 | L | 1 | 9/2/2019 | AC | 2.29 | 1.81 | 0.75 | 16.66 | 0 | 1.15 | 0.47 | 0 |
| 519 | 11 | 301 | หนองกลับ - เขาทราย | 118+550 | 118+370 | 0.180 | R | 2 | 25/7/2019 | AC | 2.52 | 2.83 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 11 | 301 | หนองกลับ - เขาทราย | 131+598 | 119+200 | 12.398 | R | 1 | 25/7/2019 | AC | 2.44 | 5.29 | 0.96 | 1.43 | 367.80 | 0.14 | 6.16 | 0 |
| 519 | 11 | 302 | เขาทราย - สากเหล็ก | 131+798 | 177+341 | 45.543 | L | 2 | 9/2/2019 | AC | 2.23 | 2.49 | 0.66 | 9.58 | 0.08 | 0.85 | 18.16 | 0.20 |
| 519 | 11 | 302 | เขาทราย - สากเหล็ก | 177+341 | 131+798 | 45.543 | R | 2 | 9/2/2019 | AC | 2.22 | 10.13 | 0.71 | 0.79 | 0 | 0 | 8.25 | 0 |
| 519 | 113 | 201 | ดงขุย - เขาทราย | 54+253 | 56+603 | 2.350 | L | 1 | 7/12/2019 | AC | 2.07 | 5.06 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 113 | 201 | ดงขุย - เขาทราย | 56+603 | 54+253 | 2.350 | R | 2 | 7/12/2019 | AC | 4.05 | 3.81 | 1.11 | 0 | 0.43 | 0.85 | 0 | 0 |
| 519 | 113 | 201 | ดงขุย - เขาทราย | 57+003 | 57+803 | 0.800 | L | 1 | 7/12/2019 | AC | 2.77 | 6.07 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 113 | 201 | ดงขุย - เขาทราย | 57+803 | 57+003 | 0.800 | R | 2 | 7/12/2019 | AC | 3.09 | 3.84 | 1.13 | 5.63 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
| 519 | 113 | 202 | เขาทราย - ฆะมัง | 57+803 | 96+209 | 38.406 | L | 2 | 9/2/2019 | AC | 2.39 | 3.78 | 0.59 | 10.22 | 0 | 0.88 | 9.30 | 0 |
| 519 | 113 | 202 | เขาทราย - ฆะมัง | 96+209 | 57+803 | 38.406 | R | 2 | 9/2/2019 | AC | 2.25 | 3.02 | 0.61 | 19.00 | 0 | 0.01 | 13.48 | 0 |
| 519 | 113 | 203 | ฆะมัง - พิจิตร | 96+209 | 103+892 | 7.683 | L | 2 | 9/2/2019 | AC | 2.32 | 4.10 | 0.78 | 14.33 | 0 | 2.54 | 35.47 | 0 |
| 519 | 113 | 203 | ฆะมัง - พิจิตร | 103+690 | 96+209 | 7.481 | R | 2 | 9/2/2019 | AC | 2.45 | 3.88 | 0.83 | 20.77 | 0 | 0 | 53.37 | 0 |
| 519 | 117 | 201 | คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง | 38+628 | 47+503 | 8.875 | L | 2 | 8/2/2019 | AC | 2.02 | 4.67 | 0.85 | 18.29 | 0 | 1.51 | 13.04 | 0 |
| 519 | 117 | 201 | คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง | 47+585 | 38+628 | 8.957 | R | 2 | 8/2/2019 | AC | 2.02 | 3.01 | 0.72 | 80.85 | 0.24 | 0 | 63.05 | 0 |
| 519 | 117 | 201 | คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง | 47+923 | 63+358 | 15.435 | L | 2 | 8/2/2019 | AC | 2.12 | 2.86 | 0.68 | 5.62 | 0 | 3.03 | 0.22 | 0 |
| 519 | 117 | 201 | คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง | 63+390 | 47+980 | 15.410 | R | 2 | 8/2/2019 | AC | 1.96 | 3.43 | 0.72 | 30.33 | 0 | 5.80 | 13.48 | 0 |
| 519 | 117 | 201 | คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง | 64+118 | 70+000 | 5.882 | L | 2 | 8/2/2019 | AC | 2.27 | 5.07 | 0.70 | 2.92 | 0 | 0 | 1.80 | 0 |
| 519 | 117 | 201 | คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง | 70+000 | 64+155 | 5.845 | R | 2 | 8/2/2019 | AC | 2.18 | 5.13 | 0.77 | 63.02 | 0 | 0 | 26.17 | 0 |
| 519 | 117 | 202 | เนินสว่าง - หนองนา | 70+000 | 77+907 | 7.907 | L | 2 | 8/2/2019 | AC | 2.49 | 5.24 | 0.64 | 53.66 | 0 | 13.72 | 44.98 | 0 |
| 519 | 117 | 202 | เนินสว่าง - หนองนา | 77+907 | 70+000 | 7.907 | R | 2 | 8/2/2019 | AC | 2.64 | 5.38 | 0.73 | 178.21 | 0 | 11.20 | 116.70 | 0 |
| 519 | 1073 | 200 | คลองชะแวด - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม | 40+680 | 45+395 | 4.715 | L | 1 | 7/2/2019 | AC | 3.62 | 8.83 | 0.56 | 77.47 | 0 | 0 | 6.23 | 0 |
| 519 | 1073 | 200 | คลองชะแวด - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม | 45+395 | 45+607 | 0.212 | L | 1 | 7/2/2019 | AC | 3.23 | 2.85 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 1073 | 200 | คลองชะแวด - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม | 45+607 | 45+395 | 0.212 | R | 2 | 7/2/2019 | AC | 3.36 | 3.12 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 1074 | 200 | บึงบ้าน - สี่แยกหนองหัวปลวก | 44+515 | 59+800 | 15.285 | L | 1 | 9/2/2019 | AC | 2.67 | 3.82 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 1074 | 200 | บึงบ้าน - สี่แยกหนองหัวปลวก | 59+774 | 59+629 | 0.145 | R | 2 | 9/2/2019 | AC | 2.87 | 3.32 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 1221 | 100 | พิจิตร -ท่านา | 0+000 | 8+865 | 8.865 | L | 1 | 9/2/2019 | AC | 2.46 | 2.55 | 0.74 | 25.52 | 0 | 0 | 37.85 | 0 |
| 519 | 1312 | 100 | สามง่าม - กำแพงดิน | 0+000 | 9+150 | 9.150 | L | 1 | 9/2/2019 | AC | 3.53 | 4.09 | 0.71 | 51.61 | 0 | 0.53 | 11.51 | 0 |
| 519 | 1312 | 100 | สามง่าม - กำแพงดิน | 1+142 | 0+000 | 1.142 | R | 2 | 9/2/2019 | AC | 2.32 | 2.22 | 0.62 | 81.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 1374 | 102 | คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก | 335+007 | 345+902 | 10.895 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.28 | 6.49 | 0.34 | 43.78 | 63.02 | 0 | 17.35 | 4.85 |
| 519 | 1374 | 102 | คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก | 343+671 | 346+602 | 2.931 | FL | 2 | 26/5/2019 | AC | 2.89 | 3.30 | 0.29 | 44.38 | 63.30 | 0 | 15.35 | 4.91 |
| 519 | 1374 | 102 | คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก | 345+902 | 335+007 | 10.895 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.13 | 6.06 | 0.35 | 21.89 | 31.51 | 0 | 8.67 | 2.42 |
| 519 | 1374 | 102 | คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก | 346+602 | 343+671 | 2.931 | FR | 2 | 26/5/2019 | AC | 3.10 | 2.77 | 0.32 | 44.38 | 63.30 | 0 | 15.35 | 4.91 |
| 519 | 1374 | 102 | คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก | 346+602 | 346+367 | 0.235 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 1.77 | 4.05 | 0.34 | 22.17 | 29.15 | 0 | 0 | 5.11 |
| 519 | 1374 | 102 | คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก | 346+602 | 346+821 | 0.219 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 1.94 | 4.35 | 0.36 | 60.55 | 62.56 | 0 | 0 | 10.96 |
| 519 | 1374 | 102 | คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก | 347+396 | 354+212 | 6.816 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.41 | 6.14 | 0.39 | 38.17 | 54.79 | 0 | 14.52 | 4.23 |
| 519 | 1374 | 102 | คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก | 354+212 | 347+396 | 6.816 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.37 | 6.46 | 0.36 | 19.08 | 27.39 | 0 | 7.26 | 2.11 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงพิจิตร** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | **รอยบิ่น****กะเทาะ(จุด)** | **มุมแตก(จุด)** | **วัสดุยาแนวรอต่อเสียหาย(ม.)** | **รอยปะซ่อม(ตร.ม.)** |
| **ตามขวาง****(แผ่น)** | **ตามยาวและ****แนวทแยง (แผ่น)** |
| 519 | 11 | 301 | หนองกลับ - เขาทราย | 119+200 | 118+550 | 0.650 | R | 3 | 25/7/2019 | CC | 4.53 | 3.61 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 11 | 301 | หนองกลับ - เขาทราย | 131+598 | 131+798 | 0.200 | L | 2 | 9/2/2019 | CC | 4.12 | 1.23 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 113 | 201 | ดงขุย - เขาทราย | 56+603 | 57+003 | 0.400 | L | 2 | 7/12/2019 | CC | 3.73 | 3.16 | 0.81 | 7.50 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 113 | 201 | ดงขุย - เขาทราย | 57+003 | 56+603 | 0.400 | R | 2 | 7/12/2019 | CC | 3.83 | 4.25 | 0.92 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 113 | 203 | ฆะมัง - พิจิตร | 103+892 | 107+209 | 3.317 | L | 2 | 9/2/2019 | CC | 4.42 | 3.19 | 0.52 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 113 | 203 | ฆะมัง - พิจิตร | 107+209 | 103+892 | 3.317 | R | 2 | 9/2/2019 | CC | 3.50 | 2.01 | 0.51 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 117 | 201 | คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง | 47+503 | 47+923 | 0.420 | L | 2 | 8/2/2019 | CC | 3.37 | 2.12 | 0.50 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 117 | 201 | คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง | 47+980 | 47+585 | 0.395 | R | 2 | 8/2/2019 | CC | 3.11 | 1.78 | 0.60 | 7.59 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 199.92 |
| 519 | 117 | 201 | คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง | 63+358 | 64+118 | 0.760 | L | 2 | 8/2/2019 | CC | 3.18 | 2.64 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 117 | 201 | คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง | 64+155 | 63+390 | 0.765 | R | 2 | 8/2/2019 | CC | 2.91 | 1.84 | 0.57 | 5.23 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 138.34 |
| 519 | 117 | 202 | เนินสว่าง - หนองนา | 77+907 | 101+550 | 23.643 | L | 2 | 8/2/2019 | CC | 3.38 | 1.99 | 0.66 | 4.86 | 6.22 | 0 | 0.63 | 0 | 23.14 |
| 519 | 117 | 202 | เนินสว่าง - หนองนา | 101+550 | 77+907 | 23.643 | R | 2 | 8/2/2019 | CC | 3.64 | 1.87 | 0.62 | 11.21 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 108.74 |
| 519 | 1074 | 200 | บึงบ้าน - สี่แยกหนองหัวปลวก | 59+800 | 60+088 | 0.288 | L | 2 | 9/2/2019 | CC | 5.21 | 2.84 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 1074 | 200 | บึงบ้าน - สี่แยกหนองหัวปลวก | 59+864 | 59+774 | 0.090 | R | 2 | 9/2/2019 | CC | 5.86 | 2.71 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 1374 | 102 | คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก | 345+902 | 346+602 | 0.700 | L | 2 | 22/5/2019 | CC | 3.50 | 1.37 | 0.34 | 14.29 | 22.86 | 8.57 | 11.43 | 8.57 | 3.43 |
| 519 | 1374 | 102 | คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก | 346+367 | 345+902 | 0.465 | R | 2 | 22/5/2019 | CC | 3.95 | 1.74 | 0.37 | 10.75 | 17.20 | 6.45 | 8.60 | 6.45 | 2.58 |
| 519 | 1374 | 102 | คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก | 346+821 | 347+396 | 0.575 | L | 2 | 22/5/2019 | CC | 4.63 | 2.41 | 0.32 | 38.26 | 73.04 | 24.35 | 27.83 | 24.35 | 12.52 |
| 519 | 1374 | 102 | คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก | 346+821 | 346+602 | 0.219 | R | 2 | 22/5/2019 | CC | 4.27 | 1.84 | 0.35 | 13.70 | 13.70 | 4.57 | 9.13 | 4.57 | 0 |
| 519 | 1374 | 102 | คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก | 347+396 | 346+821 | 0.575 | R | 2 | 22/5/2019 | CC | 5.18 | 2.33 | 0.37 | 15.65 | 29.57 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 6.26 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย