| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1** |
| --- |
| **รหัสแขวง** |  **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** |
| 511 | 0012 | 0401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 194+769 | 224+585 | 29.816 | L | 15/08/19 | AC | 2.02 | 9.15 | 0.91 |
| 511 | 0012 | 0401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 224+580 | 194+769 | 29.81 | R | 14/08/19 | AC | 1.87 | 8.67 | 0.88 |
| 511 | 0012 | 0401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 224+585 | 224+885 | 0.3 | L | 15/08/19 | CC | 3.98 | 4.05 | 0.77 |
| 511 | 0012 | 0401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 224+880 | 224+580 | 0.3 | R | 14/08/19 | CC | 3.92 | 4.72 | 0.84 |
| 511 | 0012 | 0401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 224+885 | 225+075 | 0.19 | L | 15/08/19 | AC | 3.14 | 5.43 | 0.97 |
| 511 | 0012 | 0401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 225+070 | 224+880 | 0.19 | R | 14/08/19 | AC | 2.61 | 3.33 | 0.88 |
| 511 | 0012 | 0401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 225+075 | 225+119 | 0.044 | L | 15/08/19 | CC | 4.05 | 5.75 | 0.80 |
| 511 | 0012 | 0401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 225+119 | 225+070 | 0.05 | R | 14/08/19 | CC | 5.14 | 5.66 | 1.00 |
| 511 | 0012 | 0402 | พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ | 225+119 | 238+855 | 13.736 | L | 15/08/19 | CC | 3.37 | 4.02 | 0.78 |
| 511 | 0012 | 0402 | พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ | 238+855 | 225+119 | 13.74 | R | 14/08/19 | CC | 3.48 | 4 | 0.81 |
| 511 | 0117 | 0301 | หนองนา - พิษณุโลก | 101+550 | 129+643 | 28.093 | L | 15/08/19 | CC | 3.59 | 4.77 | 0.78 |
| 511 | 0117 | 0301 | หนองนา - พิษณุโลก | 129+643 | 101+550 | 28.09 | R | 15/08/19 | CC | 3.53 | 4.51 | 0.77 |
| 511 | 0126 | 0101 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 0+000 | 0+085 | 0.085 | L | 13/08/19 | CC | 3.84 | 3.67 | 0.84 |
| 511 | 0126 | 0101 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 0+085 | 7+296 | 7.211 | L | 13/08/19 | AC | 2.44 | 7.17 | 0.88 |
| 511 | 0126 | 0101 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 0+095 | 0+000 | 0.1 | R | 13/08/19 | CC | 4.88 | 5.63 | 0.87 |
| 511 | 0126 | 0101 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 7+296 | 0+095 | 7.2 | R | 13/08/19 | AC | 2.2 | 9.43 | 0.92 |
| 511 | 0126 | 0102 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 21+297 | 7+296 | 14 | R | 13/08/19 | AC | 2.45 | 7.75 | 0.94 |
| 511 | 0126 | 0102 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 7+296 | 21+297 | 14.001 | L | 13/08/19 | AC | 2.14 | 6.34 | 0.97 |
| 511 | 0126 | 0103 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 30+203 | 46+500 | 16.297 | L | 15/08/19 | AC | 2.15 | 6.75 | 0.85 |
| 511 | 0126 | 0103 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 46+500 | 30+203 | 16.3 | R | 15/08/19 | AC | 2.55 | 9.37 | 1.02 |
| 511 | 0126 | 0103 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 46+500 | 46+906 | 0.406 | L | 15/08/19 | CC | 3.28 | 4.44 | 0.76 |
| 511 | 0126 | 0103 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 46+906 | 46+500 | 0.41 | R | 15/08/19 | CC | 3.36 | 4.06 | 0.81 |
| 511 | 0126 | 0104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 46+906 | 47+375 | 0.469 | L | 15/08/19 | CC | 3.07 | 3.89 | 0.72 |
| 511 | 0126 | 0104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 47+375 | 48+686 | 1.311 | L | 15/08/19 | AC | 3.25 | 9.15 | 0.83 |
| 511 | 0126 | 0104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 47+375 | 46+906 | 0.47 | R | 15/08/19 | CC | 3.08 | 4.25 | 0.74 |
| 511 | 0126 | 0104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 48+686 | 49+275 | 0.589 | L | 15/08/19 | CC | 3.79 | 3.47 | 0.81 |
| 511 | 0126 | 0104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 48+686 | 47+375 | 1.31 | R | 15/08/19 | AC | 3.21 | 8.8 | 1.00 |
| 511 | 0126 | 0104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 49+275 | 48+686 | 0.59 | R | 15/08/19 | CC | 4.25 | 3.76 | 0.81 |
| 511 | 0126 | 0104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 49+275 | 50+700 | 1.425 | L | 15/08/19 | AC | 1.72 | 9.83 | 0.87 |
| 511 | 0126 | 0104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 50+700 | 51+054 | 0.354 | L | 15/08/19 | CC | 3.32 | 4.1 | 0.73 |
| 511 | 0126 | 0104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 50+700 | 49+275 | 1.43 | R | 15/08/19 | AC | 2.77 | 10 | 1.00 |
| 511 | 0126 | 0104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 51+054 | 50+700 | 0.35 | R | 15/08/19 | CC | 3.47 | 3.8 | 0.75 |
| 511 | 1055 | 0100 | กงไกรลาศ - หนองตูม | 1+825 | 12+098 | 10.273 | L | 14/08/19 | AC | 2.54 | 6.43 | 0.92 |
| 511 | 1063 | 0100 | พิษณุโลก - บางกระทุ่ม | 3+250 | 7+212 | 3.962 | L | 15/08/19 | AC | 1.95 | 5.15 | 0.95 |
| 511 | 1063 | 0100 | พิษณุโลก - บางกระทุ่ม | 38+460 | 38+522 | 0.062 | L | 15/08/19 | CC | 4.42 | 5.41 | 0.82 |
| 511 | 1063 | 0100 | พิษณุโลก - บางกระทุ่ม | 7+212 | 7+830 | 0.618 | L | 15/08/19 | CC | 3.46 | 5.35 | 0.79 |
| 511 | 1063 | 0100 | พิษณุโลก - บางกระทุ่ม | 7+245 | 3+250 | 4 | R | 15/08/19 | AC | 2.19 | 4.91 | 0.93 |
| 511 | 1063 | 0100 | พิษณุโลก - บางกระทุ่ม | 7+830 | 38+460 | 30.63 | L | 15/08/19 | AC | 2.21 | 5.89 | 1.00 |
| 511 | 1063 | 0100 | พิษณุโลก - บางกระทุ่ม | 7+850 | 7+245 | 0.61 | R | 15/08/19 | CC | 3.25 | 5.83 | 0.76 |
| 511 | 1065 | 0101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 0+000 | 0+160 | 0.16 | L | 14/08/19 | CC | 3.69 | 3.35 | 0.91 |
| 511 | 1065 | 0101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 0+160 | 0+000 | 0.16 | R | 14/08/19 | CC | 3.82 | 2.76 | 0.83 |
| 511 | 1065 | 0101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 0+160 | 37+000 | 36.84 | L | 14/08/19 | AC | 1.95 | 6.51 | 0.90 |
| 511 | 1065 | 0101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 0+250 | 0+150 | 0.1 | R | 14/08/19 | AC | 3.15 | 3.46 | 0.83 |
| 511 | 1065 | 0101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 10+235 | 8+405 | 1.83 | R | 14/08/19 | AC | 2.16 | 4.64 | 0.86 |
| 511 | 1065 | 0101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 24+955 | 22+825 | 2.13 | R | 14/08/19 | AC | 2.17 | 4.54 | 0.91 |
| 511 | 1065 | 0101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 37+000 | 38+390 | 1.39 | R | 14/08/19 | AC | 2.32 | 8.53 | 0.95 |
| 511 | 1065 | 0102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 37+000 | 67+160 | 30.16 | L | 14/08/19 | AC | 2.16 | 7.21 | 0.99 |
| 511 | 1065 | 0102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 38+390 | 37+000 | 1.39 | R | 14/08/19 | AC | 2.44 | 5.78 | 0.93 |
| 511 | 1065 | 0102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 49+880 | 49+200 | 0.68 | R | 14/08/19 | AC | 2.34 | 7.38 | 0.99 |
| 511 | 1065 | 0102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 66+960 | 56+460 | 10.5 | R | 20/08/19 | AC | 2.32 | 6.7 | 0.89 |
| 511 | 1065 | 0102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 67+150 | 56+780 | 10.37 | R | 20/08/19 | CC | 3.31 | 4.19 | 0.75 |
| 511 | 1065 | 0102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 67+160 | 67+840 | 0.68 | L | 14/08/19 | CC | 3.32 | 4.18 | 0.70 |
| 511 | 1065 | 0102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 67+840 | 70+611 | 2.771 | L | 14/08/19 | AC | 2.09 | 5.74 | 0.83 |
| 511 | 1065 | 0102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 67+850 | 67+150 | 0.7 | R | 20/08/19 | AC | 2.71 | 4.02 | 0.65 |
| 511 | 1086 | 0100 | พิษณุโลก - มะขามสูง | 0+000 | 0+380 | 0.38 | L | 16/08/19 | CC | 6.85 | 5.37 | 1.59 |
| 511 | 1086 | 0100 | พิษณุโลก - มะขามสูง | 0+380 | 0+000 | 0.38 | R | 15/08/19 | CC | 7.34 | 3.6 | 0.92 |
| 511 | 1086 | 0100 | พิษณุโลก - มะขามสูง | 0+380 | 13+764 | 13.384 | L | 16/08/19 | AC | 2.37 | 4.87 | 0.91 |
| 511 | 1086 | 0100 | พิษณุโลก - มะขามสูง | 13+320 | 0+380 | 12.94 | R | 15/08/19 | AC | 2.44 | 5.31 | 0.98 |
| 511 | 1114 | 0100 | สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม | 0+000 | 24+221 | 24.221 | L | 15/08/19 | AC | 2.22 | 4.87 | 0.92 |
| 511 | 1221 | 0200 | ท่านา - ท่ามะขาม | 8+865 | 13+949 | 5.084 | L | 15/08/19 | AC | 2.3 | 6.09 | 1.01 |
| 511 | 1275 | 0100 | มะขามสูง - พญาแมน | 0+000 | 38+840 | 38.84 | L | 16/08/19 | AC | 2.05 | 5.02 | 0.93 |
| 511 | 1275 | 0100 | มะขามสูง - พญาแมน | 11+090 | 9+200 | 1.89 | R | 16/08/19 | AC | 1.49 | 5.09 | 0.96 |
| 511 | 1275 | 0100 | มะขามสูง - พญาแมน | 22+275 | 21+609 | 0.67 | R | 16/08/19 | AC | 2.97 | 6.51 | 0.88 |
| 511 | 1275 | 0100 | มะขามสูง - พญาแมน | 5+950 | 0+198 | 5.75 | R | 16/08/19 | AC | 2.32 | 6.6 | 0.88 |
| 511 | 1278 | 0100 | วังพิกุล - ลานกระบือ | 0+000 | 13+161 | 13.161 | L | 14/08/19 | AC | 1.95 | 4.87 | 0.88 |
| 511 | 1278 | 0100 | วังพิกุล - ลานกระบือ | 13+161 | 12+400 | 0.76 | R | 14/08/19 | AC | 2.24 | 5.55 | 0.89 |
| 511 | 1281 | 0100 | บางระกำ - บ่อทอง | 0+000 | 15+043 | 15.043 | L | 14/08/19 | AC | 2.4 | 5.83 | 0.88 |
| 511 | 1281 | 0100 | บางระกำ - บ่อทอง | 6+400 | 4+770 | 1.63 | R | 14/08/19 | AC | 2.1 | 4.87 | 0.84 |
| 511 | 1293 | 0200 | ท่าฉนวน - บางระกำ | 25+025 | 57+087 | 32.062 | L | 14/08/19 | AC | 2.25 | 4.94 | 0.89 |
| 511 | 1293 | 0200 | ท่าฉนวน - บางระกำ | 47+730 | 47+235 | 0.5 | R | 14/08/19 | AC | 3.45 | 6.09 | 1.02 |
| 511 | 1303 | 0100 | ปลายนา - หนองตูม | 0+000 | 21+118 | 21.118 | L | 14/08/19 | AC | 2.13 | 5.36 | 1.00 |
| 511 | 1303 | 0100 | ปลายนา - หนองตูม | 0+600 | 0+000 | 0.6 | R | 14/08/19 | AC | 2.74 | 6.4 | 0.86 |
| 511 | 1312 | 0200 | กำแพงดิน - สามแยกกำแพงดิน | 10+827 | 13+332 | 2.505 | L | 15/08/19 | AC | 2.5 | 6.09 | 0.94 |
| 511 | 1372 | 0100 | หนองบัว - ไร่สีทอง | 0+000 | 6+381 | 6.381 | L | 14/08/19 | AC | 2.08 | 7.18 | 0.87 |