| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 557 | 0011 | 0501 | นาอิน - ชัยมงคล | 271+352 | 287+327 | 15.975 | L | 21/02/19 | AC | 2.17 | 2.32 | 0.64 |
| 557 | 0011 | 0501 | นาอิน - ชัยมงคล | 287+332 | 287+717 | 0.385 | L | 21/02/19 | CC | 3.93 | 1.51 | 0.55 |
| 557 | 0011 | 0501 | นาอิน - ชัยมงคล | 287+503 | 271+352 | 16.15 | R | 21/02/19 | AC | 2.44 | 1.41 | 0.74 |
| 557 | 0011 | 0501 | นาอิน - ชัยมงคล | 287+722 | 299+965 | 12.243 | L | 21/02/19 | AC | 2.43 | 2.19 | 0.63 |
| 557 | 0011 | 0501 | นาอิน - ชัยมงคล | 287+854 | 287+503 | 0.35 | R | 21/02/19 | CC | 4.16 | 1.19 | 0.51 |
| 557 | 0011 | 0501 | นาอิน - ชัยมงคล | 300+000 | 287+854 | 12.15 | R | 21/02/19 | AC | 2.63 | 2.24 | 0.71 |
| 557 | 0011 | 0502 | ชัยมงคล- บึงหลัก | 300+000 | 300+055 | 0.055 | L | 21/02/19 | AC | 3.62 | 0.92 | 0.55 |
| 557 | 0011 | 0502 | ชัยมงคล- บึงหลัก | 300+055 | 300+511 | 0.456 | L | 21/02/19 | CC | 4.25 | 1.67 | 0.48 |
| 557 | 0011 | 0502 | ชัยมงคล- บึงหลัก | 300+055 | 300+000 | 0.06 | R | 21/02/19 | AC | 5.21 | 1.75 | 0.76 |
| 557 | 0011 | 0502 | ชัยมงคล- บึงหลัก | 300+511 | 317+000 | 16.489 | L | 21/02/19 | AC | 2.21 | 1.8 | 0.62 |
| 557 | 0011 | 0502 | ชัยมงคล- บึงหลัก | 300+521 | 300+055 | 0.47 | R | 21/02/19 | CC | 4.49 | 1.27 | 0.58 |
| 557 | 0011 | 0502 | ชัยมงคล- บึงหลัก | 317+000 | 300+521 | 16.48 | R | 21/02/19 | AC | 2.31 | 1.62 | 0.66 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 317+000 | 317+494 | 0.494 | L | 21/02/19 | AC | 2.61 | 1.59 | 0.54 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 317+485 | 317+000 | 0.49 | R | 21/02/19 | AC | 2.35 | 0.93 | 0.65 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 317+494 | 317+802 | 0.308 | L | 21/02/19 | CC | 4.28 | 1.47 | 0.54 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 317+802 | 320+274 | 2.472 | L | 21/02/19 | AC | 3.77 | 4.06 | 0.73 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 317+808 | 317+485 | 0.32 | R | 21/02/19 | CC | 3.91 | 1.15 | 0.68 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 320+264 | 317+808 | 2.46 | R | 21/02/19 | AC | 3.39 | 1.83 | 0.71 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 320+274 | 320+715 | 0.441 | L | 21/02/19 | CC | 3.77 | 1.13 | 0.51 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 320+706 | 320+264 | 0.44 | R | 21/02/19 | CC | 3.81 | 1.03 | 0.52 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 320+715 | 321+623 | 0.908 | L | 21/02/19 | AC | 3.27 | 3.07 | 0.68 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 321+623 | 321+823 | 0.2 | L | 21/02/19 | CC | 5.08 | 3.07 | 0.75 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 321+648 | 320+706 | 0.94 | R | 21/02/19 | AC | 2.67 | 2.41 | 0.56 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 321+823 | 324+550 | 2.727 | L | 21/02/19 | AC | 2.93 | 3.84 | 0.71 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 321+889 | 321+648 | 0.24 | R | 21/02/19 | CC | 5.65 | 1.43 | 0.93 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 324+546 | 321+889 | 2.66 | R | 21/02/19 | AC | 3.42 | 2.38 | 0.77 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 324+550 | 324+920 | 0.37 | L | 21/02/19 | CC | 5.08 | 2.24 | 0.67 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 324+917 | 324+546 | 0.37 | R | 21/02/19 | CC | 4.87 | 0.77 | 0.61 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 324+920 | 325+725 | 0.805 | L | 21/02/19 | AC | 3.01 | 2.59 | 0.60 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 325+719 | 324+917 | 0.8 | R | 21/02/19 | AC | 3.2 | 2.39 | 0.70 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 325+725 | 326+136 | 0.411 | L | 21/02/19 | CC | 4.85 | 1.75 | 0.59 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 326+110 | 325+719 | 0.39 | R | 21/02/19 | CC | 4.71 | 1.88 | 0.62 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 326+136 | 327+736 | 1.6 | L | 21/02/19 | AC | 2.99 | 1.11 | 0.65 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 327+724 | 326+110 | 1.61 | R | 21/02/19 | AC | 3.08 | 1.44 | 0.80 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 327+736 | 327+865 | 0.129 | L | 21/02/19 | CC | 4.74 | 1.47 | 0.48 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 327+850 | 327+724 | 0.13 | R | 21/02/19 | CC | 3.81 | 0.88 | 0.51 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 327+865 | 328+171 | 0.306 | L | 21/02/19 | AC | 3.93 | 2.06 | 0.59 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 328+171 | 328+352 | 0.181 | L | 21/02/19 | CC | 4.55 | 2.53 | 0.48 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 328+182 | 327+850 | 0.33 | R | 21/02/19 | AC | 3.28 | 1.69 | 0.61 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 328+352 | 351+740 | 23.388 | L | 21/02/19 | AC | 3.04 | 2.97 | 0.70 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 328+362 | 328+182 | 0.18 | R | 21/02/19 | CC | 4.29 | 1.18 | 0.54 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 344+000 | 328+362 | 15.64 | R | 21/02/19 | AC | 3.24 | 2.75 | 0.81 |
| 557 | 0011 | 0503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 351+740 | 344+000 | 7.74 | R | 21/02/19 | AC | 3.22 | 2.45 | 0.71 |