| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI** **(ม./กม.)** | **Rutting** **(มม.)** | **MPD** **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง** **(ม.)** |  **รอยแตก****ไม่ต่อเนื่อง** **(ตร.ม.)** | **การหลุด****ร่อน** **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม** **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ** **(ตร.ม.)** |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 9+848 | 20+288 | 10.440 | L | 2 | 20/5/2019 | AC | 2.67 | 8.11 | 0.34 | 21.80 | 31.39 | 0 | 8.62 | 2.41 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 20+283 | 9+848 | 10.435 | R | 2 | 20/5/2019 | AC | 2.53 | 7.17 | 0.40 | 21.82 | 31.40 | 0 | 8.62 | 2.41 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 20+988 | 38+250 | 17.262 | L | 2 | 20/5/2019 | AC | 2.42 | 5.67 | 0.38 | 21.98 | 31.44 | 0 | 8.86 | 2.43 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 38+250 | 20+983 | 17.267 | R | 2 | 20/5/2019 | AC | 3.03 | 9.15 | 0.44 | 21.97 | 31.44 | 0 | 8.86 | 2.43 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 38+872 | 40+056 | 1.184 | L | 2 | 20/5/2019 | AC | 2.45 | 4.79 | 0.35 | 22.71 | 32.24 | 0 | 7.60 | 3.04 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 40+056 | 38+872 | 1.184 | R | 2 | 20/5/2019 | AC | 2.84 | 10.56 | 0.27 | 22.71 | 32.24 | 0 | 7.60 | 2.20 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 40+225 | 43+990 | 3.765 | FL | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.13 | 3.04 | 0.35 | 21.92 | 30.93 | 0 | 8.37 | 2.55 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 40+372 | 43+856 | 3.484 | L | 2 | 20/5/2019 | AC | 2.44 | 3.78 | 0.35 | 21.78 | 31.46 | 0 | 9.04 | 2.41 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 43+856 | 40+372 | 3.484 | R | 2 | 20/5/2019 | AC | 2.68 | 4.54 | 0.39 | 21.78 | 31.46 | 0 | 9.04 | 2.41 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 43+950 | 40+225 | 3.725 | FR | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.29 | 3.36 | 0.36 | 21.77 | 31.27 | 0 | 8.46 | 2.58 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 44+050 | 44+418 | 0.368 | FL | 2 | 22/5/2019 | AC | 3.39 | 4.13 | 0.51 | 21.03 | 28.15 | 0 | 0 | 3.26 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 44+266 | 44+418 | 0.152 | L | 2 | 20/5/2019 | AC | 1.79 | 3.59 | 0.30 | 13.22 | 35.53 | 0 | 0 | 1.32 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 44+418 | 44+025 | 0.393 | FR | 2 | 22/5/2019 | AC | 3.09 | 5.23 | 0.52 | 19.69 | 26.36 | 0 | 0 | 3.05 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 44+418 | 44+266 | 0.152 | R | 2 | 20/5/2019 | AC | 1.86 | 3.91 | 0.38 | 13.22 | 35.53 | 0 | 0 | 1.32 |
| 629 | 210 | 202 | หนองบัวลำภู - นาคำไฮ | 44+418 | 54+870 | 10.452 | L | 2 | 20/5/2019 | AC | 2.38 | 5.79 | 0.29 | 21.97 | 31.98 | 0 | 9.04 | 2.43 |
| 629 | 210 | 202 | หนองบัวลำภู - นาคำไฮ | 44+418 | 44+495 | 0.077 | FL | 2 | 22/5/2019 | AC | 3.08 | 1.90 | 0.36 | 0 | 40.26 | 0 | 0 | 2.60 |
| 629 | 210 | 202 | หนองบัวลำภู - นาคำไฮ | 44+495 | 44+418 | 0.077 | FR | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.71 | 2.12 | 0.39 | 67.66 | 88.96 | 0 | 0 | 15.58 |
| 629 | 210 | 202 | หนองบัวลำภู - นาคำไฮ | 45+933 | 44+418 | 1.515 | R | 2 | 20/5/2019 | AC | 2.55 | 4.46 | 0.30 | 21.47 | 31.01 | 0 | 8.91 | 2.51 |
| 629 | 210 | 202 | หนองบัวลำภู - นาคำไฮ | 60+602 | 47+442 | 13.160 | R | 2 | 20/5/2019 | AC | 2.01 | 6.59 | 0.32 | 21.57 | 31.35 | 0 | 8.89 | 2.39 |
| 629 | 210 | 203 | นาคำไฮ - วังสำราญ | 65+862 | 94+048 | 28.186 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.03 | 2.49 | 0.38 | 21.22 | 30.75 | 0 | 8.78 | 2.35 |
| 629 | 210 | 203 | นาคำไฮ - วังสำราญ | 71+701 | 60+602 | 11.099 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.27 | 5.54 | 0.34 | 22.08 | 31.66 | 0 | 8.92 | 2.49 |
| 629 | 210 | 203 | นาคำไฮ - วังสำราญ | 80+200 | 79+500 | 0.700 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 4.08 | 8.08 | 0.37 | 22.93 | 32.16 | 0 | 6.43 | 3.43 |
| 629 | 210 | 203 | นาคำไฮ - วังสำราญ | 84+350 | 81+271 | 3.079 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.45 | 5.02 | 0.44 | 19.76 | 27.66 | 0 | 7.31 | 2.34 |
| 629 | 228 | 201 | ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง | 49+884 | 50+184 | 0.300 | L | 2 | 21/5/2019 | AC | 2.37 | 3.45 | 0.31 | 25.80 | 34.53 | 0 | 0 | 4.00 |
| 629 | 228 | 201 | ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง | 52+934 | 53+984 | 1.050 | L | 2 | 21/5/2019 | AC | 3.06 | 5.36 | 0.44 | 22.56 | 34.97 | 0 | 8.57 | 2.48 |
| 629 | 228 | 201 | ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง | 55+705 | 56+884 | 1.179 | L | 2 | 21/5/2019 | AC | 2.53 | 5.76 | 0.46 | 20.09 | 31.15 | 0 | 7.63 | 2.21 |
| 629 | 228 | 201 | ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง | 56+884 | 38+729 | 18.155 | R | 2 | 21/5/2019 | AC | 2.61 | 4.82 | 0.34 | 21.49 | 31.22 | 0 | 8.92 | 2.39 |
| 629 | 228 | 202 | ศรีบุญเรือง - วังหมื่น | 56+884 | 59+374 | 2.490 | L | 2 | 21/5/2019 | AC | 2.59 | 5.10 | 0.35 | 21.77 | 32.69 | 0 | 9.04 | 2.49 |
| 629 | 228 | 202 | ศรีบุญเรือง - วังหมื่น | 83+279 | 56+884 | 26.395 | R | 2 | 21/5/2019 | AC | 2.28 | 4.86 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | 228 | 202 | ศรีบุญเรือง - วังหมื่น | 84+499 | 83+279 | 1.220 | R | 2 | 21/5/2019 | AC | 2.64 | 3.84 | 0.46 | 22.04 | 31.29 | 0 | 7.38 | 2.95 |
| 629 | 228 | 202 | ศรีบุญเรือง - วังหมื่น | 84+594 | 84+704 | 0.110 | L | 2 | 21/5/2019 | AC | 3.94 | 3.58 | 0.47 | 0 | 28.18 | 0 | 0 | 1.82 |
| 629 | 228 | 203 | วังหมืน - หนองบัวลำภู | 85+379 | 87+884 | 2.505 | L | 2 | 21/5/2019 | AC | 3.11 | 4.25 | 0.32 | 21.64 | 31.26 | 0 | 8.98 | 2.48 |
| 629 | 228 | 203 | วังหมืน - หนองบัวลำภู | 87+884 | 85+359 | 2.525 | R | 2 | 21/5/2019 | AC | 2.91 | 4.53 | 0.34 | 21.47 | 31.01 | 0 | 8.91 | 2.46 |
| 629 | 2038 | 200 | ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ | 10+446 | 30+566 | 20.120 | L | 2 | 21/5/2019 | AC | 2.68 | 5.81 | 0.42 | 21.65 | 31.40 | 0 | 8.95 | 2.40 |
| 629 | 2038 | 200 | ห้วยน้ำเงิน - เมืองใหม่ | 30+000 | 10+446 | 19.554 | R | 2 | 21/5/2019 | AC | 2.85 | 4.82 | 0.40 | 21.62 | 31.51 | 0 | 8.98 | 2.40 |
| 629 | 2097 | 100 | นาคำไฮ - หนองแวง | 0+000 | 31+500 | 31.500 | L | 2 | 20/5/2019 | AC | 2.61 | 5.32 | 0.40 | 21.68 | 31.42 | 0 | 9.00 | 2.41 |
| 629 | 2097 | 100 | นาคำไฮ - หนองแวง | 0+111 | 0+000 | 0.111 | R | 2 | 20/5/2019 | AC | 3.92 | 5.54 | 0.58 | 0 | 27.93 | 0 | 0 | 1.80 |
| 629 | 2133 | 100 | ศรีบุญเรือง - ภูเวียง | 0+000 | 36+030 | 36.030 | L | 2 | 21/5/2019 | AC | 2.41 | 6.17 | 0.38 | 21.66 | 31.44 | 0 | 8.99 | 2.40 |
| 629 | 2133 | 100 | ศรีบุญเรือง - ภูเวียง | 0+200 | 0+000 | 0.200 | R | 2 | 21/5/2019 | AC | 3.47 | 2.98 | 0.35 | 26.05 | 34.25 | 0 | 0 | 1.00 |
| 629 | 2133 | 100 | ศรีบุญเรือง - ภูเวียง | 18+815 | 18+235 | 0.580 | R | 2 | 21/5/2019 | AC | 3.25 | 3.87 | 0.36 | 18.69 | 27.00 | 0 | 7.76 | 2.07 |
| 629 | 2133 | 100 | ศรีบุญเรือง - ภูเวียง | 36+030 | 35+830 | 0.200 | R | 2 | 21/5/2019 | AC | 3.00 | 3.59 | 0.39 | 33.15 | 34.25 | 0 | 0 | 6.00 |
| 629 | 2263 | 201 | บ้านเพีย - ทุ่งตาลเลียน | 37+700 | 21+412 | 16.288 | R | 1 | 20/5/2019 | AC | 2.64 | 4.62 | 0.40 | 22.44 | 32.36 | 0 | 9.12 | 2.50 |
| 629 | 2314 | 100 | หนองวัวซอ - กุดจับ | 23+700 | 24+753 | 1.053 | L | 2 | 20/5/2019 | AC | 2.43 | 2.38 | 0.38 | 20.59 | 29.74 | 0 | 8.55 | 2.28 |
| 629 | 2314 | 100 | หนองวัวซอ - กุดจับ | 24+753 | 0+000 | 24.753 | R | 2 | 20/5/2019 | AC | 2.30 | 4.08 | 0.33 | 21.77 | 31.42 | 0 | 8.91 | 2.42 |
| 629 | 2352 | 100 | นาด่าน - สุวรรณคูหา | 0+000 | 19+700 | 19.700 | L | 1 | 20/5/2019 | AC | 2.83 | 3.58 | 0.42 | 21.80 | 31.35 | 0 | 8.91 | 2.44 |
| 629 | 2420 | 100 | ศรีบุญเรือง - นากลาง | 0+000 | 44+493 | 44.493 | L | 1 | 21/5/2019 | AC | 2.30 | 4.06 | 0.36 | 21.68 | 31.30 | 0 | 8.90 | 2.40 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | **รอยบิ่น****กะเทาะ(จุด)** | **มุมแตก(จุด)** | **วัสดุยาแนวรอต่อเสียหาย(ม.)** | **รอยปะซ่อม(ตร.ม.)** |
| **ตามขวาง****(แผ่น)** | **ตามยาวและ****แนวทแยง (แผ่น)** |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 20+288 | 20+988 | 0.700 | L | 2 | 20/5/2019 | CC | 3.40 | 2.68 | 0.30 | 7.14 | 11.43 | 4.29 | 5.71 | 4.29 | 1.71 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 20+983 | 20+283 | 0.700 | R | 2 | 20/5/2019 | CC | 3.35 | 2.35 | 0.33 | 7.14 | 11.43 | 4.29 | 5.71 | 4.29 | 1.71 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 38+250 | 38+872 | 0.622 | L | 2 | 20/5/2019 | CC | 4.26 | 3.83 | 0.31 | 6.43 | 12.86 | 3.22 | 4.82 | 3.22 | 1.93 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 38+872 | 38+250 | 0.622 | R | 2 | 20/5/2019 | CC | 4.10 | 3.00 | 0.29 | 6.43 | 12.86 | 3.22 | 4.82 | 3.22 | 1.93 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 40+056 | 40+372 | 0.316 | L | 2 | 20/5/2019 | CC | 5.59 | 3.74 | 0.46 | 9.49 | 12.66 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 3.80 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 40+372 | 40+056 | 0.316 | R | 2 | 20/5/2019 | CC | 5.75 | 3.27 | 0.54 | 9.49 | 12.66 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 3.80 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 43+856 | 44+266 | 0.410 | L | 2 | 20/5/2019 | CC | 4.36 | 3.00 | 0.35 | 7.32 | 12.20 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 2.93 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 43+990 | 44+050 | 0.060 | FL | 2 | 22/5/2019 | CC | 4.14 | 4.93 | 0.35 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 44+025 | 43+950 | 0.075 | FR | 2 | 22/5/2019 | CC | 3.67 | 3.33 | 0.34 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | 210 | 201 | นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู | 44+266 | 43+856 | 0.410 | R | 2 | 20/5/2019 | CC | 4.35 | 2.18 | 0.44 | 7.32 | 12.20 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 2.93 |
| 629 | 210 | 202 | หนองบัวลำภู - นาคำไฮ | 54+870 | 60+602 | 5.732 | L | 2 | 20/5/2019 | CC | 3.07 | 2.13 | 0.22 | 5.76 | 11.51 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 2.30 |
| 629 | 210 | 203 | นาคำไฮ - วังสำราญ | 60+602 | 65+862 | 5.260 | L | 2 | 22/5/2019 | CC | 3.68 | 1.49 | 0.26 | 6.27 | 11.98 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 2.28 |
| 629 | 228 | 202 | ศรีบุญเรือง - วังหมื่น | 84+704 | 85+034 | 0.330 | L | 2 | 21/5/2019 | CC | 4.03 | 2.50 | 0.29 | 9.09 | 15.15 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 3.64 |
| 629 | 228 | 202 | ศรีบุญเรือง - วังหมื่น | 85+034 | 84+499 | 0.535 | R | 2 | 21/5/2019 | CC | 3.16 | 1.76 | 0.25 | 5.61 | 9.35 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 2.24 |
| 629 | 228 | 203 | วังหมืน - หนองบัวลำภู | 85+034 | 85+379 | 0.345 | L | 2 | 21/5/2019 | CC | 4.46 | 1.51 | 0.33 | 8.70 | 14.49 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 3.48 |
| 629 | 228 | 203 | วังหมืน - หนองบัวลำภู | 85+359 | 85+034 | 0.325 | R | 2 | 21/5/2019 | CC | 3.66 | 1.60 | 0.32 | 9.23 | 12.31 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 3.69 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย