| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 552 | 0021 | 0401 | คลองกระจัง - ศรีเทพ | 101+100 | 99+550 | 1.55 | FR | 30/05/19 | AC | 2.48 | 4.16 | 0.36 |
| 552 | 0021 | 0401 | คลองกระจัง - ศรีเทพ | 101+825 | 87+062 | 14.76 | R | 29/05/19 | AC | 2.06 | 5.87 | 0.37 |
| 552 | 0021 | 0401 | คลองกระจัง - ศรีเทพ | 101+922 | 102+417 | 0.495 | L | 29/05/19 | CC | 4.48 | 3.62 | 0.32 |
| 552 | 0021 | 0401 | คลองกระจัง - ศรีเทพ | 102+330 | 101+825 | 0.51 | R | 29/05/19 | CC | 4.15 | 3.01 | 0.30 |
| 552 | 0021 | 0401 | คลองกระจัง - ศรีเทพ | 102+417 | 106+300 | 3.883 | L | 29/05/19 | AC | 2.14 | 6.09 | 0.52 |
| 552 | 0021 | 0401 | คลองกระจัง - ศรีเทพ | 106+300 | 102+330 | 3.97 | R | 29/05/19 | AC | 1.87 | 7.66 | 0.41 |
| 552 | 0021 | 0401 | คลองกระจัง - ศรีเทพ | 87+062 | 101+922 | 14.86 | L | 29/05/19 | AC | 2.2 | 6.57 | 0.40 |
| 552 | 0021 | 0401 | คลองกระจัง - ศรีเทพ | 99+550 | 101+100 | 1.55 | FL | 30/05/19 | AC | 2.83 | 4.37 | 0.41 |
| 552 | 0021 | 0402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 106+300 | 125+250 | 18.95 | L | 29/05/19 | AC | 2.06 | 7.75 | 0.43 |
| 552 | 0021 | 0402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 115+200 | 118+300 | 3.2 | FL | 30/05/19 | AC | 2.42 | 4.7 | 0.37 |
| 552 | 0021 | 0402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 118+516 | 115+300 | 3.22 | FR | 30/05/19 | AC | 2.59 | 3.88 | 0.40 |
| 552 | 0021 | 0402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 125+250 | 125+600 | 0.35 | L | 29/05/19 | CC | 4.47 | 2.27 | 0.32 |
| 552 | 0021 | 0402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 125+325 | 106+300 | 19.03 | R | 30/05/19 | AC | 1.96 | 6.34 | 0.33 |
| 552 | 0021 | 0402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 125+600 | 136+000 | 10.4 | L | 29/05/19 | AC | 1.99 | 7.64 | 0.37 |
| 552 | 0021 | 0402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 125+670 | 125+325 | 0.35 | R | 30/05/19 | CC | 4.06 | 1.63 | 0.38 |
| 552 | 0021 | 0402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 126+134 | 125+400 | 0.73 | FR | 30/05/19 | AC | 2.51 | 3.9 | 0.36 |
| 552 | 0021 | 0402 | ศรีเทพ - ซับสมอทอด | 136+000 | 125+670 | 10.33 | R | 30/05/19 | AC | 1.65 | 8.32 | 0.37 |
| 552 | 0021 | 0403 | ซับสมอทอด - หนองไผ่ | 136+000 | 140+809 | 4.809 | L | 29/05/19 | AC | 2.38 | 8.64 | 0.44 |
| 552 | 0021 | 0403 | ซับสมอทอด - หนองไผ่ | 139+000 | 142+800 | 3.5 | FL | 30/05/19 | AC | 2.23 | 4.08 | 0.32 |
| 552 | 0021 | 0403 | ซับสมอทอด - หนองไผ่ | 140+809 | 140+989 | 0.18 | L | 29/05/19 | CC | 4 | 2.69 | 0.41 |
| 552 | 0021 | 0403 | ซับสมอทอด - หนองไผ่ | 140+989 | 146+117 | 5.128 | L | 29/05/19 | AC | 2.8 | 10.25 | 0.47 |
| 552 | 0021 | 0403 | ซับสมอทอด - หนองไผ่ | 140+994 | 140+809 | 0.19 | R | 29/05/19 | CC | 4.5 | 2.14 | 0.36 |
| 552 | 0021 | 0403 | ซับสมอทอด - หนองไผ่ | 142+800 | 139+300 | 3.5 | FR | 30/05/19 | AC | 2.1 | 3.53 | 0.31 |
| 552 | 0021 | 0403 | ซับสมอทอด - หนองไผ่ | 146+117 | 146+617 | 0.5 | L | 29/05/19 | CC | 4.21 | 2.68 | 0.29 |
| 552 | 0021 | 0403 | ซับสมอทอด - หนองไผ่ | 146+179 | 140+994 | 5.19 | R | 29/05/19 | AC | 2.71 | 7.9 | 0.53 |
| 552 | 0021 | 0403 | ซับสมอทอด - หนองไผ่ | 146+679 | 146+179 | 0.5 | R | 29/05/19 | CC | 4.04 | 2.5 | 0.32 |
| 552 | 0021 | 0403 | ซับสมอทอด - หนองไผ่ | 153+000 | 152+100 | 0.9 | FR | 30/05/19 | CC | 4.9 | 3.29 | 0.42 |
| 552 | 0021 | 0403 | ซับสมอทอด - หนองไผ่ | 154+000 | 146+679 | 7.32 | R | 29/05/19 | AC | 2.26 | 6.6 | 0.38 |
| 552 | 0021 | 0404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 154+000 | 165+486 | 11.486 | L | 29/05/19 | AC | 2.01 | 6.75 | 0.38 |
| 552 | 0021 | 0404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 164+100 | 166+900 | 2.8 | FL | 30/05/19 | AC | 2.3 | 4.74 | 0.30 |
| 552 | 0021 | 0404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 165+355 | 154+000 | 11.36 | R | 29/05/19 | AC | 1.97 | 5.81 | 0.35 |
| 552 | 0021 | 0404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 165+486 | 165+892 | 0.406 | L | 29/05/19 | CC | 3.86 | 2.79 | 0.30 |
| 552 | 0021 | 0404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 165+755 | 165+355 | 0.4 | R | 29/05/19 | CC | 3.89 | 2.18 | 0.35 |
| 552 | 0021 | 0404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 165+892 | 179+000 | 13.108 | L | 29/05/19 | AC | 2.26 | 6.36 | 0.48 |
| 552 | 0021 | 0404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 166+900 | 164+100 | 2.8 | FR | 30/05/19 | AC | 2.04 | 7.29 | 0.33 |
| 552 | 0021 | 0404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 176+200 | 177+100 | 0.9 | FL | 30/05/19 | AC | 2.99 | 3.46 | 0.34 |
| 552 | 0021 | 0404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 177+100 | 176+200 | 0.9 | FR | 30/05/19 | AC | 2.8 | 3.39 | 0.39 |
| 552 | 0021 | 0404 | หนองไผ่ - นาเฉลียง | 179+000 | 165+755 | 13.25 | R | 29/05/19 | AC | 1.85 | 6.14 | 0.39 |
| 552 | 0021 | 0405 | นาเฉลียง - วังชมภู | 179+000 | 201+896 | 22.896 | L | 29/05/19 | AC | 2.12 | 6.82 | 0.37 |
| 552 | 0021 | 0405 | นาเฉลียง - วังชมภู | 201+896 | 179+000 | 22.9 | R | 29/05/19 | AC | 2.13 | 7.66 | 0.36 |
| 552 | 2219 | 0300 | หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย | 60+625 | 76+425 | 15.8 | L | 29/05/19 | AC | 2.64 | 5.98 | 0.39 |
| 552 | 2219 | 0300 | หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย | 76+425 | 76+645 | 0.22 | L | 29/05/19 | CC | 5.34 | 2.92 | 0.38 |
| 552 | 2219 | 0300 | หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย | 76+645 | 83+000 | 6.355 | L | 29/05/19 | AC | 2.33 | 6.19 | 0.43 |
| 552 | 2219 | 0300 | หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย | 77+162 | 74+485 | 2.68 | R | 29/05/19 | AC | 2.16 | 6.24 | 0.33 |
| 552 | 2219 | 0300 | หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย | 77+387 | 77+162 | 0.23 | R | 29/05/19 | CC | 4.38 | 3.49 | 0.42 |
| 552 | 2219 | 0300 | หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย | 77+487 | 77+387 | 0.1 | R | 29/05/19 | AC | 2.41 | 4.91 | 0.26 |
| 552 | 2219 | 0300 | หนองมะค่า - ศรีเทพน้อย | 83+000 | 89+925 | 6.925 | L | 29/05/19 | AC | 2.02 | 3.22 | 0.39 |
| 552 | 3004 | 0300 | วังพิกุล - ซับสมอทอด | 103+800 | 105+400 | 1.6 | L | 29/05/19 | AC | 2 | 4.47 | 0.34 |
| 552 | 3004 | 0300 | วังพิกุล - ซับสมอทอด | 111+889 | 91+666 | 20.22 | R | 29/05/19 | AC | 2.02 | 5.11 | 0.43 |
| 552 | 3004 | 0300 | วังพิกุล - ซับสมอทอด | 91+666 | 93+691 | 2.025 | L | 29/05/19 | AC | 2.27 | 4.42 | 0.39 |