| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 1** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI** **(ม./กม.)** | **Rutting** **(มม.)** | **MPD** **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง** **(ม.)** |  **รอยแตก****ไม่ต่อเนื่อง** **(ตร.ม.)** | **การหลุด****ร่อน** **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม** **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ** **(ตร.ม.)** |
| 554 | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 398+300 | 399+750 | 1.450 | L | 2 | 25/5/2019 | AC | 2.03 | 3.93 | 0.29 | 44.86 | 63.14 | 0 | 12.41 | 4.97 |
| 554 | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 403+175 | 403+675 | 0.500 | L | 2 | 25/5/2019 | AC | 2.35 | 3.26 | 0.30 | 43.36 | 62.64 | 0 | 18.00 | 4.80 |
| 554 | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 408+250 | 412+613 | 4.363 | L | 2 | 25/5/2019 | AC | 2.62 | 4.11 | 0.34 | 21.65 | 31.09 | 0 | 8.25 | 2.48 |
| 554 | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 412+645 | 392+874 | 19.771 | R | 3 | 25/5/2019 | AC | 2.51 | 4.03 | 0.36 | 43.44 | 62.47 | 0 | 17.75 | 4.86 |
| 554 | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 266+456 | 272+407 | 5.951 | L | 2 | 24/5/2019 | AC | 2.62 | 5.70 | 0.28 | 43.72 | 62.75 | 0 | 16.64 | 4.84 |
| 554 | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 268+981 | 266+563 | 2.418 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 2.80 | 5.69 | 0.32 | 44.83 | 63.77 | 0 | 14.89 | 4.96 |
| 554 | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 272+407 | 272+257 | 0.150 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 3.29 | 5.69 | 0.56 | 0 | 72.00 | 0 | 0 | 2.67 |
| 554 | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 273+157 | 298+157 | 25.000 | L | 2 | 24/5/2019 | AC | 2.32 | 4.75 | 0.36 | 44.23 | 63.89 | 0 | 18.36 | 4.90 |
| 554 | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 274+711 | 273+157 | 1.554 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 1.70 | 4.32 | 0.32 | 41.85 | 60.46 | 0 | 17.37 | 4.63 |
| 554 | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 289+432 | 286+571 | 2.861 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 2.46 | 3.98 | 0.33 | 41.53 | 59.52 | 0 | 15.73 | 5.03 |
| 554 | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 297+306 | 295+971 | 1.335 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 3.24 | 6.91 | 0.40 | 44.07 | 62.44 | 0 | 13.48 | 5.39 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 298+157 | 300+564 | 2.407 | L | 1 | 24/5/2019 | AC | 2.16 | 3.95 | 0.39 | 45.04 | 64.06 | 0 | 14.96 | 4.99 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 300+564 | 300+376 | 0.188 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 2.77 | 2.12 | 0.35 | 21.38 | 57.45 | 0 | 0 | 2.13 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 300+900 | 301+600 | 0.700 | FL | 2 | 23/5/2019 | AC | 3.96 | 3.43 | 0.34 | 30.97 | 44.74 | 0 | 12.86 | 3.43 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 301+511 | 301+007 | 0.504 | FR | 2 | 23/5/2019 | AC | 4.16 | 2.52 | 0.36 | 43.02 | 62.14 | 0 | 17.86 | 4.76 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 301+650 | 306+250 | 4.600 | L | 1 | 24/5/2019 | AC | 2.40 | 4.56 | 0.41 | 42.42 | 61.28 | 0 | 17.61 | 4.70 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 302+361 | 301+650 | 0.711 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 3.18 | 9.23 | 0.29 | 52.26 | 73.19 | 0 | 12.66 | 6.75 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 307+225 | 319+345 | 12.120 | L | 1 | 24/5/2019 | AC | 2.03 | 4.25 | 0.36 | 42.93 | 62.02 | 0 | 17.82 | 4.75 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 312+657 | 311+487 | 1.170 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 3.21 | 9.06 | 0.35 | 40.50 | 62.77 | 0 | 15.38 | 4.44 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 319+087 | 317+671 | 1.416 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 1.72 | 3.91 | 0.31 | 45.93 | 64.66 | 0 | 12.71 | 5.08 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 320+540 | 321+957 | 1.417 | L | 1 | 24/5/2019 | AC | 1.71 | 3.78 | 0.33 | 45.90 | 66.31 | 0 | 19.05 | 5.08 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 321+957 | 320+282 | 1.675 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 1.86 | 4.72 | 0.33 | 41.23 | 62.54 | 0 | 16.12 | 4.54 |
| 554 | 201 | 403 | โนนสว่าง - ปากปวน | 321+957 | 323+371 | 1.414 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.40 | 3.86 | 0.37 | 46.00 | 64.75 | 0 | 12.73 | 5.09 |
| 554 | 201 | 403 | โนนสว่าง - ปากปวน | 323+371 | 321+957 | 1.414 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.50 | 5.10 | 0.46 | 46.00 | 58.95 | 0 | 12.73 | 5.09 |
| 554 | 201 | 403 | โนนสว่าง - ปากปวน | 324+171 | 335+007 | 10.836 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.02 | 5.43 | 0.34 | 43.44 | 62.61 | 0 | 17.44 | 4.87 |
| 554 | 201 | 403 | โนนสว่าง - ปากปวน | 335+007 | 324+171 | 10.836 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 1.94 | 5.94 | 0.37 | 43.44 | 62.61 | 0 | 17.44 | 4.87 |
| 554 | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 335+007 | 345+902 | 10.895 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.28 | 6.49 | 0.34 | 43.78 | 63.02 | 0 | 17.35 | 4.85 |
| 554 | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 343+671 | 346+602 | 2.931 | FL | 2 | 26/5/2019 | AC | 2.89 | 3.30 | 0.29 | 44.38 | 63.30 | 0 | 15.35 | 4.91 |
| 554 | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 345+902 | 335+007 | 10.895 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.13 | 6.06 | 0.35 | 21.89 | 31.51 | 0 | 8.67 | 2.42 |
| 554 | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 346+602 | 343+671 | 2.931 | FR | 2 | 26/5/2019 | AC | 3.10 | 2.77 | 0.32 | 44.38 | 63.30 | 0 | 15.35 | 4.91 |
| 554 | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 346+602 | 346+821 | 0.219 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 1.94 | 4.35 | 0.36 | 60.55 | 62.56 | 0 | 0 | 10.96 |
| 554 | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 346+602 | 346+367 | 0.235 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 1.77 | 4.05 | 0.34 | 22.17 | 29.15 | 0 | 0 | 5.11 |
| 554 | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 347+396 | 354+212 | 6.816 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.41 | 6.14 | 0.39 | 38.17 | 54.79 | 0 | 14.52 | 4.23 |
| 554 | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 354+212 | 347+396 | 6.816 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.37 | 6.46 | 0.36 | 19.08 | 27.39 | 0 | 7.26 | 2.11 |
| 554 | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 354+212 | 367+032 | 12.820 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.52 | 5.34 | 0.33 | 43.49 | 62.69 | 0 | 17.55 | 4.87 |
| 554 | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 367+220 | 354+212 | 13.008 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.41 | 5.34 | 0.32 | 42.86 | 61.25 | 0 | 17.30 | 4.80 |
| 554 | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 369+312 | 383+177 | 13.865 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.14 | 3.85 | 0.34 | 43.34 | 62.49 | 0 | 17.53 | 4.85 |
| 554 | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 382+157 | 372+828 | 9.329 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.23 | 4.74 | 0.31 | 43.25 | 61.90 | 0 | 17.37 | 4.89 |
| 554 | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 384+109 | 395+199 | 11.090 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.62 | 3.24 | 0.30 | 43.01 | 62.69 | 0 | 17.85 | 4.80 |
| 554 | 201 | 405 | ปากภู - เชียงคาน | 395+199 | 387+520 | 7.679 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.45 | 4.59 | 0.28 | 42.87 | 62.59 | 0 | 17.58 | 4.74 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 94+048 | 97+447 | 3.399 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.26 | 2.98 | 0.37 | 44.65 | 63.80 | 0 | 15.89 | 4.94 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 97+447 | 94+048 | 3.399 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.71 | 9.77 | 0.30 | 44.65 | 61.38 | 0 | 15.89 | 4.94 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 97+754 | 104+070 | 6.316 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.53 | 3.90 | 0.30 | 43.64 | 62.79 | 0 | 17.10 | 4.94 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 104+070 | 97+754 | 6.316 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.65 | 7.61 | 0.31 | 43.64 | 62.79 | 0 | 17.10 | 4.94 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 104+600 | 118+500 | 13.900 | L | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.19 | 3.82 | 0.33 | 43.67 | 62.92 | 0 | 17.48 | 4.83 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 106+100 | 104+600 | 1.500 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 1.94 | 4.13 | 0.27 | 43.36 | 66.77 | 0 | 18.00 | 5.07 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 111+150 | 110+150 | 1.000 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 3.00 | 5.84 | 0.37 | 43.36 | 62.64 | 0 | 18.00 | 4.80 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 118+500 | 113+840 | 4.660 | R | 2 | 22/5/2019 | AC | 2.46 | 4.86 | 0.32 | 42.73 | 62.81 | 0 | 17.38 | 4.72 |
| 554 | 2016 | 100 | วังสะพุง - ตาวตาด | 0+500 | 53+800 | 53.300 | L | 2 | 24/5/2019 | AC | 2.92 | 3.58 | 0.42 | 43.52 | 62.88 | 0 | 18.07 | 4.82 |
| 554 | 2016 | 100 | วังสะพุง - ตาวตาด | 3+000 | 0+500 | 2.500 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 2.55 | 4.34 | 0.31 | 56.20 | 80.65 | 0 | 21.60 | 6.72 |
| 554 | 2016 | 100 | วังสะพุง - ตาวตาด | 10+125 | 7+825 | 2.300 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 2.71 | 5.44 | 0.36 | 44.43 | 60.43 | 0 | 15.65 | 5.22 |
| 554 | 2016 | 100 | วังสะพุง - ตาวตาด | 24+740 | 24+260 | 0.480 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 4.01 | 8.33 | 0.54 | 47.13 | 62.87 | 0 | 0 | 5.22 |
| 554 | 2019 | 100 | โป่งวัว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง | 0+215 | 7+550 | 7.335 | L | 2 | 24/5/2019 | AC | 2.86 | 3.56 | 0.49 | 43.49 | 62.60 | 0 | 17.18 | 4.91 |
| 554 | 2019 | 100 | โป่งวัว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง | 3+600 | 0+215 | 3.385 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 3.06 | 4.06 | 0.55 | 44.83 | 64.06 | 0 | 15.95 | 4.96 |
| 554 | 2140 | 100 | วังสะพุง - นาหลวง | 0+000 | 23+233 | 23.233 | L | 1 | 25/5/2019 | AC | 2.64 | 3.24 | 0.37 | 43.50 | 62.60 | 0 | 17.82 | 4.86 |
| 554 | 2141 | 100 | ตาดข่า - ภูป่าไผ่ | 2+000 | 0+000 | 2.000 | R | 1 | 23/5/2019 | AC | 2.62 | 3.28 | 0.45 | 43.36 | 62.64 | 0 | 18.00 | 4.80 |
| 554 | 2141 | 100 | ตาดข่า - ภูป่าไผ่ | 44+026 | 0+000 | 44.026 | R | 1 | 23/5/2019 | AC | 2.80 | 3.61 | 0.39 | 41.46 | 60.00 | 0 | 17.17 | 4.59 |
| 554 | 2250 | 100 | ห้วยทรายคำ - หนองคัน | 20+360 | 0+115 | 20.245 | R | 1 | 24/5/2019 | AC | 2.46 | 2.92 | 0.40 | 43.49 | 62.56 | 0 | 17.78 | 4.86 |
| 554 | 2400 | 100 | หนองหิน - เอราวัณ | 0+200 | 0+400 | 0.200 | L | 2 | 23/5/2019 | AC | 2.90 | 5.55 | 0.63 | 52.10 | 68.50 | 0 | 0 | 12.00 |
| 554 | 2400 | 100 | หนองหิน - เอราวัณ | 44+500 | 45+601 | 1.101 | L | 2 | 23/5/2019 | AC | 1.41 | 1.38 | 0.40 | 39.38 | 54.71 | 0 | 8.17 | 4.36 |
| 554 | 2400 | 100 | หนองหิน - เอราวัณ | 45+601 | 0+400 | 45.201 | R | 2 | 23/5/2019 | AC | 2.50 | 5.17 | 0.40 | 43.65 | 63.05 | 0 | 18.12 | 4.83 |
| 554 | 2473 | 100 | หนองอีเก้ง - โนนสว่าง | 0+000 | 1+600 | 1.600 | L | 2 | 23/5/2019 | AC | 3.25 | 3.00 | 0.43 | 40.65 | 58.72 | 0 | 16.88 | 4.50 |
| 554 | 2473 | 100 | หนองอีเก้ง - โนนสว่าง | 6+000 | 0+000 | 6.000 | R | 1 | 23/5/2019 | AC | 2.86 | 2.63 | 0.36 | 2.40 | 0 | 21.68 | 0 | 0 |
| 554 | 2481 | 100 | ศรีศักดิ์ดา - ซำบ่าง | 0+000 | 9+618 | 9.618 | L | 1 | 24/5/2019 | AC | 2.63 | 2.56 | 0.37 | 42.83 | 61.87 | 0 | 17.78 | 4.74 |
| 554 | 2481 | 100 | ศรีศักดิ์ดา - ซำบ่าง | 9+618 | 9+453 | 0.165 | R | 2 | 24/5/2019 | AC | 3.12 | 5.60 | 0.35 | 24.36 | 65.45 | 0 | 0 | 2.42 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 1** |
| --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข****ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน****ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท****ผิวทาง** | **IRI****(ม./กม.)** | **Rutting****(มม.)** | **MPD****(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | **รอยบิ่น****กะเทาะ(จุด)** | **มุมแตก(จุด)** | **วัสดุยาแนวรอต่อเสียหาย(ม.)** | **รอยปะซ่อม(ตร.ม.)** |
| **ตามขวาง****(แผ่น)** | **ตามยาวและ****แนวทแยง (แผ่น)** |
| 554 | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 412+613 | 412+839 | 0.226 | L | 2 | 25/5/2019 | CC | 4.51 | 3.06 | 0.31 | 13.27 | 13.27 | 4.42 | 8.85 | 4.42 | 0 |
| 554 | 21 | 700 | ภูสวรรค์ - เลย | 412+874 | 412+645 | 0.229 | R | 3 | 25/5/2019 | CC | 4.49 | 2.89 | 0.26 | 26.20 | 26.20 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | 0 |
| 554 | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 272+407 | 273+157 | 0.750 | L | 2 | 24/5/2019 | CC | 4.39 | 2.15 | 0.29 | 16.00 | 26.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 6.40 |
| 554 | 201 | 401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 273+157 | 272+407 | 0.750 | R | 2 | 24/5/2019 | CC | 3.60 | 1.64 | 0.26 | 16.00 | 29.33 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 6.40 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 300+564 | 301+650 | 1.086 | L | 1 | 24/5/2019 | CC | 2.81 | 1.78 | 0.25 | 11.05 | 22.10 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 4.42 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 301+650 | 300+564 | 1.086 | R | 2 | 24/5/2019 | CC | 3.09 | 1.53 | 0.26 | 12.89 | 23.94 | 7.37 | 9.21 | 7.37 | 4.42 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 306+250 | 307+225 | 0.975 | L | 1 | 24/5/2019 | CC | 4.26 | 2.59 | 0.29 | 12.31 | 22.56 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 4.92 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 307+450 | 306+490 | 0.960 | R | 2 | 24/5/2019 | CC | 4.19 | 2.58 | 0.27 | 12.50 | 22.92 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 5.00 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 319+345 | 320+540 | 1.195 | L | 1 | 24/5/2019 | CC | 3.73 | 2.01 | 0.28 | 13.39 | 23.43 | 8.37 | 10.04 | 8.37 | 4.02 |
| 554 | 201 | 402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 320+282 | 319+087 | 1.195 | R | 2 | 24/5/2019 | CC | 3.31 | 2.31 | 0.26 | 13.39 | 23.43 | 8.37 | 10.04 | 8.37 | 4.02 |
| 554 | 201 | 403 | โนนสว่าง - ปากปวน | 323+371 | 324+171 | 0.800 | L | 2 | 22/5/2019 | CC | 4.73 | 3.31 | 0.33 | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 |
| 554 | 201 | 403 | โนนสว่าง - ปากปวน | 324+171 | 323+371 | 0.800 | R | 2 | 22/5/2019 | CC | 5.03 | 5.09 | 0.37 | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 |
| 554 | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 345+902 | 346+602 | 0.700 | L | 2 | 22/5/2019 | CC | 3.50 | 1.37 | 0.34 | 14.29 | 22.86 | 8.57 | 11.43 | 8.57 | 3.43 |
| 554 | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 346+367 | 345+902 | 0.465 | R | 2 | 22/5/2019 | CC | 3.95 | 1.74 | 0.37 | 10.75 | 17.20 | 6.45 | 8.60 | 6.45 | 2.58 |
| 554 | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 346+821 | 347+396 | 0.575 | L | 2 | 22/5/2019 | CC | 4.63 | 2.41 | 0.32 | 38.26 | 73.04 | 24.35 | 27.83 | 24.35 | 12.52 |
| 554 | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 346+821 | 346+602 | 0.219 | R | 2 | 22/5/2019 | CC | 4.27 | 1.84 | 0.35 | 13.70 | 13.70 | 4.57 | 9.13 | 4.57 | 0 |
| 554 | 201 | 404 | ปากปวน - ปากภู | 347+396 | 346+821 | 0.575 | R | 2 | 22/5/2019 | CC | 5.18 | 2.33 | 0.37 | 15.65 | 29.57 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 6.26 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 97+447 | 97+754 | 0.307 | L | 2 | 22/5/2019 | CC | 5.32 | 4.21 | 0.46 | 19.54 | 26.06 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 0 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 97+754 | 97+447 | 0.307 | R | 2 | 22/5/2019 | CC | 5.27 | 5.07 | 0.44 | 19.54 | 19.54 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 0 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 104+070 | 104+600 | 0.530 | L | 2 | 22/5/2019 | CC | 3.86 | 1.26 | 0.31 | 11.32 | 22.64 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 4.53 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 104+600 | 104+070 | 0.530 | R | 2 | 22/5/2019 | CC | 3.44 | 2.17 | 0.30 | 11.32 | 22.64 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 4.53 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 118+500 | 118+908 | 0.408 | L | 2 | 22/5/2019 | CC | 4.46 | 3.24 | 0.36 | 14.71 | 24.51 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 5.88 |
| 554 | 210 | 300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 118+908 | 118+500 | 0.408 | R | 2 | 22/5/2019 | CC | 4.28 | 2.91 | 0.37 | 14.71 | 24.51 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 5.88 |
| 554 | 2019 | 100 | โป่งวัว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง | 0+000 | 0+215 | 0.215 | L | 2 | 24/5/2019 | CC | 4.19 | 2.24 | 0.30 | 0 | 0 | 13.95 | 4.65 | 0 | 0 |
| 554 | 2019 | 100 | โป่งวัว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง | 0+215 | 0+000 | 0.215 | R | 2 | 24/5/2019 | CC | 3.77 | 1.96 | 0.36 | 18.60 | 18.60 | 9.30 | 18.60 | 9.30 | 0 |
| 554 | 2250 | 100 | ห้วยทรายคำ - หนองคัน | 0+115 | 0+000 | 0.115 | R | 1 | 24/5/2019 | CC | 4.09 | 1.79 | 0.32 | 34.78 | 34.78 | 17.39 | 17.39 | 0 | 0 |
| 554 | 2400 | 100 | หนองหิน - เอราวัณ | 0+000 | 0+200 | 0.200 | L | 2 | 23/5/2019 | CC | 2.88 | 3.04 | 0.27 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 0 |
| 554 | 2400 | 100 | หนองหิน - เอราวัณ | 0+400 | 0+000 | 0.400 | R | 2 | 23/5/2019 | CC | 3.50 | 2.24 | 0.28 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย