| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 1** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 554 | 0021 | 0700 | ภูสวรรค์ - เลย | 398+300 | 399+750 | 1.45 | L | 25/05/19 | AC | 2.03 | 3.93 | 0.29 |
| 554 | 0021 | 0700 | ภูสวรรค์ - เลย | 403+175 | 403+675 | 0.5 | L | 25/05/19 | AC | 2.35 | 3.26 | 0.30 |
| 554 | 0021 | 0700 | ภูสวรรค์ - เลย | 408+250 | 412+613 | 4.363 | L | 25/05/19 | AC | 2.62 | 4.11 | 0.34 |
| 554 | 0021 | 0700 | ภูสวรรค์ - เลย | 412+613 | 412+839 | 0.226 | L | 25/05/19 | CC | 4.51 | 3.06 | 0.31 |
| 554 | 0021 | 0700 | ภูสวรรค์ - เลย | 412+645 | 392+874 | 19.77 | R | 25/05/19 | AC | 2.51 | 4.03 | 0.36 |
| 554 | 0021 | 0700 | ภูสวรรค์ - เลย | 412+874 | 412+645 | 0.23 | R | 25/05/19 | CC | 4.49 | 2.89 | 0.26 |
| 554 | 0201 | 0401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 266+456 | 272+407 | 5.951 | L | 24/05/19 | AC | 2.62 | 5.7 | 0.28 |
| 554 | 0201 | 0401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 268+981 | 266+563 | 2.42 | R | 24/05/19 | AC | 2.8 | 5.69 | 0.32 |
| 554 | 0201 | 0401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 272+407 | 272+257 | 0.15 | R | 24/05/19 | AC | 3.29 | 5.69 | 0.56 |
| 554 | 0201 | 0401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 272+407 | 273+157 | 0.75 | L | 24/05/19 | CC | 4.39 | 2.15 | 0.29 |
| 554 | 0201 | 0401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 273+157 | 298+157 | 25 | L | 24/05/19 | AC | 2.32 | 4.75 | 0.36 |
| 554 | 0201 | 0401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 273+157 | 272+407 | 0.75 | R | 24/05/19 | CC | 3.6 | 1.64 | 0.26 |
| 554 | 0201 | 0401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 274+711 | 273+157 | 1.55 | R | 24/05/19 | AC | 1.7 | 4.32 | 0.32 |
| 554 | 0201 | 0401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 289+432 | 286+571 | 2.86 | R | 24/05/19 | AC | 2.46 | 3.98 | 0.33 |
| 554 | 0201 | 0401 | ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ | 297+306 | 295+971 | 1.34 | R | 24/05/19 | AC | 3.24 | 6.91 | 0.40 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 298+157 | 300+564 | 2.407 | L | 24/05/19 | AC | 2.16 | 3.95 | 0.39 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 300+564 | 300+376 | 0.19 | R | 24/05/19 | AC | 2.77 | 2.12 | 0.35 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 300+564 | 301+650 | 1.086 | L | 24/05/19 | CC | 2.81 | 1.78 | 0.25 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 300+900 | 301+600 | 0.7 | FL | 23/05/19 | AC | 3.96 | 3.43 | 0.34 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 301+511 | 301+007 | 0.5 | FR | 23/05/19 | AC | 4.16 | 2.52 | 0.36 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 301+650 | 306+250 | 4.6 | L | 24/05/19 | AC | 2.4 | 4.56 | 0.41 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 301+650 | 300+564 | 1.09 | R | 24/05/19 | CC | 3.09 | 1.53 | 0.26 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 302+361 | 301+650 | 0.71 | R | 24/05/19 | AC | 3.18 | 9.23 | 0.29 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 306+250 | 307+225 | 0.975 | L | 24/05/19 | CC | 4.26 | 2.59 | 0.29 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 307+225 | 319+345 | 12.12 | L | 24/05/19 | AC | 2.03 | 4.25 | 0.36 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 307+450 | 306+490 | 0.96 | R | 24/05/19 | CC | 4.19 | 2.58 | 0.27 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 312+657 | 311+487 | 1.17 | R | 24/05/19 | AC | 3.21 | 9.06 | 0.35 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 319+087 | 317+671 | 1.42 | R | 24/05/19 | AC | 1.72 | 3.91 | 0.31 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 319+345 | 320+540 | 1.195 | L | 24/05/19 | CC | 3.73 | 2.01 | 0.28 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 320+282 | 319+087 | 1.2 | R | 24/05/19 | CC | 3.31 | 2.31 | 0.26 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 320+540 | 321+957 | 1.417 | L | 24/05/19 | AC | 1.71 | 3.78 | 0.33 |
| 554 | 0201 | 0402 | หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง | 321+957 | 320+282 | 1.68 | R | 24/05/19 | AC | 1.86 | 4.72 | 0.33 |
| 554 | 0201 | 0403 | โนนสว่าง - ปากปวน | 321+957 | 323+371 | 1.414 | L | 22/05/19 | AC | 2.4 | 3.86 | 0.37 |
| 554 | 0201 | 0403 | โนนสว่าง - ปากปวน | 323+371 | 324+171 | 0.8 | L | 22/05/19 | CC | 4.73 | 3.31 | 0.33 |
| 554 | 0201 | 0403 | โนนสว่าง - ปากปวน | 323+371 | 321+957 | 1.41 | R | 22/05/19 | AC | 2.5 | 5.1 | 0.46 |
| 554 | 0201 | 0403 | โนนสว่าง - ปากปวน | 324+171 | 323+371 | 0.8 | R | 22/05/19 | CC | 5.03 | 5.09 | 0.37 |
| 554 | 0201 | 0403 | โนนสว่าง - ปากปวน | 324+171 | 335+007 | 10.836 | L | 22/05/19 | AC | 2.02 | 5.43 | 0.34 |
| 554 | 0201 | 0403 | โนนสว่าง - ปากปวน | 335+007 | 324+171 | 10.84 | R | 22/05/19 | AC | 1.94 | 5.94 | 0.37 |
| 554 | 0201 | 0404 | ปากปวน - ปากภู | 335+007 | 345+902 | 10.895 | L | 22/05/19 | AC | 2.28 | 6.49 | 0.34 |
| 554 | 0201 | 0404 | ปากปวน - ปากภู | 343+671 | 346+602 | 2.931 | FL | 26/05/19 | AC | 2.89 | 3.3 | 0.29 |
| 554 | 0201 | 0404 | ปากปวน - ปากภู | 345+902 | 346+602 | 0.7 | L | 22/05/19 | CC | 3.5 | 1.37 | 0.34 |
| 554 | 0201 | 0404 | ปากปวน - ปากภู | 345+902 | 335+007 | 10.9 | R | 22/05/19 | AC | 2.13 | 6.06 | 0.35 |
| 554 | 0201 | 0404 | ปากปวน - ปากภู | 346+367 | 345+902 | 0.47 | R | 22/05/19 | CC | 3.95 | 1.74 | 0.37 |
| 554 | 0201 | 0404 | ปากปวน - ปากภู | 346+602 | 346+821 | 0.219 | L | 22/05/19 | AC | 1.94 | 4.35 | 0.36 |
| 554 | 0201 | 0404 | ปากปวน - ปากภู | 346+602 | 346+367 | 0.24 | R | 22/05/19 | AC | 1.77 | 4.05 | 0.34 |
| 554 | 0201 | 0404 | ปากปวน - ปากภู | 346+602 | 343+671 | 2.93 | FR | 26/05/19 | AC | 3.1 | 2.77 | 0.32 |
| 554 | 0201 | 0404 | ปากปวน - ปากภู | 346+821 | 346+602 | 0.22 | R | 22/05/19 | CC | 4.27 | 1.84 | 0.35 |
| 554 | 0201 | 0404 | ปากปวน - ปากภู | 346+821 | 347+396 | 0.575 | L | 22/05/19 | CC | 4.63 | 2.41 | 0.32 |
| 554 | 0201 | 0404 | ปากปวน - ปากภู | 347+396 | 354+212 | 6.816 | L | 22/05/19 | AC | 2.41 | 6.14 | 0.39 |
| 554 | 0201 | 0404 | ปากปวน - ปากภู | 347+396 | 346+821 | 0.58 | R | 22/05/19 | CC | 5.18 | 2.33 | 0.37 |
| 554 | 0201 | 0404 | ปากปวน - ปากภู | 354+212 | 347+396 | 6.82 | R | 22/05/19 | AC | 2.37 | 6.46 | 0.36 |
| 554 | 0201 | 0405 | ปากภู - เชียงคาน | 354+212 | 367+032 | 12.82 | L | 22/05/19 | AC | 2.52 | 5.34 | 0.33 |
| 554 | 0201 | 0405 | ปากภู - เชียงคาน | 367+220 | 354+212 | 13.01 | R | 22/05/19 | AC | 2.41 | 5.34 | 0.32 |
| 554 | 0201 | 0405 | ปากภู - เชียงคาน | 369+312 | 383+177 | 13.865 | L | 22/05/19 | AC | 2.14 | 3.85 | 0.34 |
| 554 | 0201 | 0405 | ปากภู - เชียงคาน | 382+157 | 372+828 | 9.33 | R | 22/05/19 | AC | 2.23 | 4.74 | 0.31 |
| 554 | 0201 | 0405 | ปากภู - เชียงคาน | 384+109 | 395+199 | 11.09 | L | 22/05/19 | AC | 2.62 | 3.24 | 0.30 |
| 554 | 0201 | 0405 | ปากภู - เชียงคาน | 395+199 | 387+520 | 7.68 | R | 22/05/19 | AC | 2.45 | 4.59 | 0.28 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 104+070 | 97+754 | 6.32 | R | 22/05/19 | AC | 2.65 | 7.61 | 0.31 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 104+070 | 104+600 | 0.53 | L | 22/05/19 | CC | 3.86 | 1.26 | 0.31 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 104+600 | 118+500 | 13.9 | L | 22/05/19 | AC | 2.19 | 3.82 | 0.33 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 104+600 | 104+070 | 0.53 | R | 22/05/19 | CC | 3.44 | 2.17 | 0.30 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 106+100 | 104+600 | 1.5 | R | 22/05/19 | AC | 1.94 | 4.13 | 0.27 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 111+150 | 110+150 | 1 | R | 22/05/19 | AC | 3 | 5.84 | 0.37 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 118+500 | 118+908 | 0.408 | L | 22/05/19 | CC | 4.46 | 3.24 | 0.36 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 118+500 | 113+840 | 4.66 | R | 22/05/19 | AC | 2.46 | 4.86 | 0.32 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 118+908 | 118+500 | 0.41 | R | 22/05/19 | CC | 4.28 | 2.91 | 0.37 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 94+048 | 97+447 | 3.399 | L | 22/05/19 | AC | 2.26 | 2.98 | 0.37 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 97+447 | 97+754 | 0.307 | L | 22/05/19 | CC | 5.32 | 4.21 | 0.46 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 97+447 | 94+048 | 3.4 | R | 22/05/19 | AC | 2.71 | 9.77 | 0.30 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 97+754 | 97+447 | 0.31 | R | 22/05/19 | CC | 5.27 | 5.07 | 0.44 |
| 554 | 0210 | 0300 | วังสำราญ - วังสะพุง | 97+754 | 104+070 | 6.316 | L | 22/05/19 | AC | 2.53 | 3.9 | 0.30 |
| 554 | 2016 | 0100 | วังสะพุง - ตาวตาด | 0+500 | 53+800 | 53.3 | L | 24/05/19 | AC | 2.92 | 3.58 | 0.42 |
| 554 | 2016 | 0100 | วังสะพุง - ตาวตาด | 10+125 | 7+825 | 2.3 | R | 24/05/19 | AC | 2.71 | 5.44 | 0.36 |
| 554 | 2016 | 0100 | วังสะพุง - ตาวตาด | 24+740 | 24+260 | 0.46 | R | 24/05/19 | AC | 4.01 | 8.33 | 0.54 |
| 554 | 2016 | 0100 | วังสะพุง - ตาวตาด | 3+000 | 0+500 | 2.5 | R | 24/05/19 | AC | 2.55 | 4.34 | 0.31 |
| 554 | 2019 | 0100 | โป่งวัว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง | 0+000 | 0+215 | 0.215 | L | 24/05/19 | CC | 4.19 | 2.24 | 0.30 |
| 554 | 2019 | 0100 | โป่งวัว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง | 0+215 | 0+000 | 0.22 | R | 24/05/19 | CC | 3.77 | 1.96 | 0.36 |
| 554 | 2019 | 0100 | โป่งวัว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง | 0+215 | 7+550 | 7.335 | L | 24/05/19 | AC | 2.86 | 3.56 | 0.49 |
| 554 | 2019 | 0100 | โป่งวัว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง | 3+600 | 0+215 | 3.39 | R | 24/05/19 | AC | 3.06 | 4.06 | 0.55 |
| 554 | 2140 | 0100 | วังสะพุง - นาหลวง | 0+000 | 23+233 | 23.233 | L | 25/05/19 | AC | 2.64 | 3.24 | 0.37 |
| 554 | 2141 | 0100 | ตาดข่า - ภูป่าไผ่ | 2+000 | 0+000 | 2 | R | 23/05/19 | AC | 2.62 | 3.28 | 0.45 |
| 554 | 2141 | 0100 | ตาดข่า - ภูป่าไผ่ | 44+026 | 0+000 | 44.03 | R | 23/05/19 | AC | 2.8 | 3.61 | 0.39 |
| 554 | 2250 | 0100 | ห้วยทรายคำ - หนองคัน | 0+115 | 0+000 | 0.12 | R | 24/05/19 | CC | 4.09 | 1.79 | 0.32 |
| 554 | 2250 | 0100 | ห้วยทรายคำ - หนองคัน | 20+360 | 0+115 | 20.25 | R | 24/05/19 | AC | 2.46 | 2.92 | 0.40 |
| 554 | 2400 | 0100 | หนองหิน - เอราวัณ | 0+000 | 0+200 | 0.2 | L | 23/05/19 | CC | 2.88 | 3.04 | 0.27 |
| 554 | 2400 | 0100 | หนองหิน - เอราวัณ | 0+200 | 0+400 | 0.2 | L | 23/05/19 | AC | 2.9 | 5.55 | 0.63 |
| 554 | 2400 | 0100 | หนองหิน - เอราวัณ | 0+400 | 0+000 | 0.4 | R | 23/05/19 | CC | 3.5 | 2.24 | 0.28 |
| 554 | 2400 | 0100 | หนองหิน - เอราวัณ | 44+500 | 45+601 | 1.101 | L | 23/05/19 | AC | 1.41 | 1.38 | 0.40 |
| 554 | 2400 | 0100 | หนองหิน - เอราวัณ | 45+601 | 0+400 | 45.2 | R | 23/05/19 | AC | 2.5 | 5.17 | 0.40 |
| 554 | 2473 | 0100 | หนองอีเก้ง - โนนสว่าง | 0+000 | 1+600 | 1.6 | L | 23/05/19 | AC | 3.25 | 3 | 0.43 |
| 554 | 2473 | 0100 | หนองอีเก้ง - โนนสว่าง | 6+000 | 0+000 | 6 | R | 23/05/19 | AC | 2.86 | 2.63 | 0.36 |
| 554 | 2481 | 0100 | ศรีศักดิ์ดา - ซำบ่าง | 0+000 | 9+618 | 9.618 | L | 24/05/19 | AC | 2.63 | 2.56 | 0.37 |
| 554 | 2481 | 0100 | ศรีศักดิ์ดา - ซำบ่าง | 9+618 | 9+453 | 0.17 | R | 24/05/19 | AC | 3.12 | 5.6 | 0.35 |