| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงนครปฐม** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **รอยแตกต่อเนื่อง**  **(ม.)** | **รอยแตก**  **ไม่ต่อเนื่อง**  **(ตร.ม.)** | **การหลุด**  **ร่อน**  **(ตร.ม.)** | **รอยปะซ่อม**  **(ตร.ม.)** | **หลุมบ่อ**  **(ตร.ม.)** |
| 336 | 4 | 202 | พระประโทน - สระกระเทียม | 58+837 | 67+334 | 8.497 | L | 2 | 10/6/2019 | AC | 1.91 | 1.46 | 0.99 | 10.14 | 95.14 | 12.75 | 1.92 | 0 |
| 336 | 4 | 202 | พระประโทน - สระกระเทียม | 67+334 | 58+837 | 8.497 | R | 2 | 10/6/2019 | AC | 2.29 | 2.91 | 1.02 | 1.92 | 6.58 | 0.11 | 19.78 | 0.31 |
| 336 | 321 | 102 | หนองปลาไหล - กำแพงแสน | 23+730 | 23+915 | 0.185 | L | 2 | 9/6/2019 | AC | 2.70 | 1.89 | 1.34 | 43.03 | 267.89 | 0 | 12.49 | 0 |
| 336 | 321 | 102 | หนองปลาไหล - กำแพงแสน | 27+985 | 28+200 | 0.215 | L | 2 | 9/6/2019 | AC | 2.75 | 1.31 | 1.44 | 0 | 488.74 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 346 | 301 | บางเลน - ลำลูกบัว | 54+700 | 62+234 | 7.534 | L | 2 | 17/1/2019 | AC | 2.30 | 3.04 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 346 | 301 | บางเลน - ลำลูกบัว | 62+234 | 54+700 | 7.534 | R | 2 | 17/1/2019 | AC | 2.73 | 4.12 | 1.07 | 12.57 | 13.96 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 346 | 302 | ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม | 62+234 | 74+250 | 12.016 | L | 2 | 17/1/2019 | AC | 2.12 | 2.38 | 1.28 | 5.99 | 5.00 | 33.57 | 1.56 | 2.94 |
| 336 | 346 | 302 | ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม | 74+250 | 62+234 | 12.016 | R | 2 | 17/1/2019 | AC | 2.06 | 2.21 | 1.10 | 14.85 | 9.40 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 346 | 302 | ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม | 75+206 | 91+506 | 16.300 | L | 2 | 23/1/2019 | AC | 2.39 | 1.63 | 1.17 | 1.17 | 0.23 | 0.10 | 0 | 0 |
| 336 | 346 | 302 | ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม | 91+506 | 75+206 | 16.300 | R | 2 | 10/6/2019 | AC | 2.50 | 4.81 | 1.04 | 22.16 | 47.33 | 0 | 8.81 | 0 |
| 336 | 375 | 101 | บ้านบ่อ - พระประโทน | 0+000 | 37+209 | 37.209 | L | 2 | 24/1/2019 | AC | 2.57 | 1.26 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 375 | 101 | บ้านบ่อ - พระประโทน | 37+209 | 0+000 | 37.209 | R | 2 | 23/1/2019 | AC | 2.82 | 1.99 | 1.13 | 67.72 | 15.16 | 8.36 | 22.29 | 0.68 |
| 336 | 375 | 102 | นครปฐม - ดอนตูม | 42+935 | 59+308 | 16.373 | L | 2 | 17/1/2019 | AC | 1.84 | 1.91 | 1.18 | 2.97 | 1.27 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 375 | 102 | นครปฐม - ดอนตูม | 59+308 | 42+935 | 16.373 | R | 2 | 17/1/2019 | AC | 1.91 | 1.34 | 1.25 | 17.28 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 375 | 103 | ดอนตูม - ลำลูกบัว | 59+699 | 61+043 | 1.344 | L | 2 | 17/1/2019 | AC | 2.06 | 1.13 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 375 | 103 | ดอนตูม - ลำลูกบัว | 61+043 | 59+699 | 1.344 | R | 2 | 17/1/2019 | AC | 2.14 | 1.06 | 1.09 | 0 | 2.76 | 0 | 1.14 | 0 |
| 336 | 375 | 103 | ดอนตูม - ลำลูกบัว | 61+379 | 61+511 | 0.132 | L | 2 | 17/1/2019 | AC | 2.95 | 0.98 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 375 | 103 | ดอนตูม - ลำลูกบัว | 61+511 | 61+379 | 0.132 | R | 2 | 17/1/2019 | AC | 3.22 | 1.29 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 375 | 103 | ดอนตูม - ลำลูกบัว | 61+832 | 62+135 | 0.303 | L | 2 | 17/1/2019 | AC | 1.61 | 0.57 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 375 | 103 | ดอนตูม - ลำลูกบัว | 69+324 | 61+832 | 7.492 | R | 2 | 17/1/2019 | AC | 2.12 | 2.42 | 1.23 | 20.63 | 4.22 | 0.42 | 2.25 | 0 |
| 336 | 3040 | 100 | กำแพงแสน - จันทร์ลาด | 0+000 | 18+644 | 18.644 | L | 1 | 23/1/2019 | AC | 1.92 | 1.44 | 1.44 | 29.41 | 3.87 | 0 | 0.02 | 0 |
| 336 | 3231 | 100 | เด่นมะขาม - บางเลน | 0+000 | 28+629 | 28.629 | L | 1 | 10/6/2019 | AC | 2.11 | 2.48 | 1.17 | 26.48 | 13.55 | 0.64 | 22.45 | 0.02 |
| 336 | 3232 | 100 | หนองพงนก - ไผ่เจดีย์ | 0+000 | 12+117 | 12.117 | L | 1 | 17/1/2019 | AC | 1.74 | 2.57 | 1.16 | 2.74 | 2.86 | 0.46 | 0 | 0.07 |
| 336 | 3233 | 100 | นครชัยศรี - ดอนตูม | 9+920 | 10+400 | 0.480 | L | 2 | 17/1/2019 | AC | 3.07 | 2.97 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 41.44 | 0 |
| 336 | 3233 | 100 | นครชัยศรี - ดอนตูม | 16+825 | 17+865 | 1.040 | L | 2 | 17/1/2019 | AC | 2.49 | 2.67 | 1.36 | 0 | 11.60 | 50.92 | 1.94 | 0 |
| 336 | 3233 | 100 | นครชัยศรี - ดอนตูม | 26+597 | 0+000 | 26.597 | R | 1 | 17/1/2019 | AC | 2.31 | 2.90 | 1.16 | 4.72 | 3.69 | 105.49 | 24.87 | 0.57 |
| 336 | 3274 | 100 | หลักสาม - บางโทรัด | 0+000 | 6+178 | 6.178 | L | 1 | 24/1/2019 | AC | 2.35 | 2.59 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 3351 | 300 | บางน้อยใน - บางหลวง | 39+029 | 35+602 | 3.427 | R | 1 | 9/6/2019 | AC | 2.08 | 1.49 | 1.07 | 27.41 | 51.05 | 25.27 | 12.04 | 0.85 |
| 336 | 3394 | 200 | หนองตะเลา - รางพิกุล | 4+912 | 22+584 | 17.672 | L | 1 | 24/1/2019 | AC | 1.86 | 1.60 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 3403 | 100 | วัดยกกระบัตร - หลักสี่ | 0+000 | 2+760 | 2.760 | L | 1 | 24/1/2019 | AC | 2.23 | 2.14 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 3404 | 100 | หลักสาม - คลองยกกระบัตร | 0+000 | 1+806 | 1.806 | L | 1 | 24/1/2019 | AC | 2.15 | 2.05 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| **ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงนครปฐม** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลข**  **ทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง(กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **จำนวน**  **ช่องจราจร** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภท**  **ผิวทาง** | **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** | **จำนวนแผ่นแตก** | | **รอยบิ่น**  **กะเทาะ (จุด)** | **มุมแตก (จุด)** | **วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.)** | **รอยปะซ่อม (ตร.ม.)** | |
| **ตามขวาง**  **(แผ่น)** | **ตามยาวและ**  **แนวทแยง (แผ่น)** |
| 336 | 4 | 201 | นครชัยศรี - พระประโทน | 41+067 | 52+400 | 11.333 | L | 1 | 17/1/2019 | CC | 4.36 | 1.00 | 1.18 | 18.88 | 5.74 | 0.26 | 0.79 | 0 | 18.98 | |
| 336 | 4 | 201 | นครชัยศรี - พระประโทน | 52+400 | 41+067 | 11.333 | R | 2 | 17/1/2019 | CC | 4.67 | 2.46 | 1.18 | 42.27 | 20.03 | 31.15 | 20.29 | 0.66 | 16.54 | |
| 336 | 4 | 202 | พระประโทน - สระกระเทียม | 52+400 | 58+837 | 6.437 | L | 2 | 10/6/2019 | CC | 3.35 | 1.17 | 1.16 | 20.20 | 48.94 | 15.38 | 430.48 | 20.97 | 6.82 | |
| 336 | 4 | 202 | พระประโทน - สระกระเทียม | 53+163 | 58+837 | 5.674 | FL | 2 | 10/6/2019 | CC | 3.12 | 0.80 | 1.10 | 10.22 | 3.35 | 6.17 | 509.69 | 138.70 | 0.75 | |
| 336 | 4 | 202 | พระประโทน - สระกระเทียม | 58+837 | 52+400 | 6.437 | R | 2 | 10/6/2019 | CC | 3.60 | 1.31 | 1.05 | 47.23 | 42.72 | 1.55 | 546.22 | 0 | 21.85 | |
| 336 | 4 | 202 | พระประโทน - สระกระเทียม | 58+837 | 53+163 | 5.674 | FR | 2 | 10/6/2019 | CC | 3.62 | 0.94 | 1.06 | 3.88 | 22.74 | 7.40 | 554.46 | 0 | 2.72 | |
| 336 | 321 | 101 | นครปฐม - หนองปลาไหล | 0+000 | 21+150 | 21.150 | L | 2 | 10/6/2019 | CC | 3.83 | 1.14 | 1.17 | 35.37 | 66.48 | 38.53 | 554.66 | 0 | 3.72 | |
| 336 | 321 | 101 | นครปฐม - หนองปลาไหล | 21+150 | 0+000 | 21.150 | R | 2 | 23/1/2019 | CC | 4.35 | 1.10 | 1.18 | 0.05 | 31.11 | 0 | 14.94 | 0 | 5.90 | |
| 336 | 321 | 102 | หนองปลาไหล - กำแพงแสน | 21+150 | 23+730 | 2.580 | L | 2 | 9/6/2019 | CC | 3.92 | 1.22 | 1.18 | 13.57 | 104.65 | 37.60 | 555.43 | 0 | 2.86 | |
| 336 | 321 | 102 | หนองปลาไหล - กำแพงแสน | 23+915 | 27+985 | 4.070 | L | 2 | 9/6/2019 | CC | 3.53 | 1.11 | 1.16 | 9.58 | 1.97 | 26.54 | 569.29 | 0 | 2.33 | |
| 336 | 321 | 102 | หนองปลาไหล - กำแพงแสน | 28+200 | 29+650 | 1.450 | L | 2 | 9/6/2019 | CC | 3.65 | 0.94 | 1.27 | 16.55 | 93.10 | 25.52 | 556.55 | 0 | 32.52 | |
| 336 | 321 | 102 | หนองปลาไหล - กำแพงแสน | 29+650 | 21+150 | 8.500 | R | 2 | 23/1/2019 | CC | 3.94 | 1.15 | 1.09 | 7.06 | 39.76 | 0.47 | 16.35 | 0 | 22.34 | |
| 336 | 346 | 301 | บางเลน - ลำลูกบัว | 42+000 | 54+700 | 12.700 | L | 2 | 17/1/2019 | CC | 4.30 | 0.86 | 1.26 | 29.92 | 0 | 13.78 | 58.11 | 56.61 | 0 | |
| 336 | 346 | 301 | บางเลน - ลำลูกบัว | 54+700 | 42+000 | 12.700 | R | 2 | 17/1/2019 | CC | 4.43 | 1.21 | 1.19 | 29.53 | 0 | 14.17 | 55.28 | 57.09 | 0 | |
| 336 | 346 | 302 | ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม | 74+250 | 74+727 | 0.477 | L | 2 | 17/1/2019 | CC | 6.95 | 1.45 | 1.07 | 0 | 0 | 12.58 | 176.10 | 171.91 | 1.51 | |
| 336 | 346 | 302 | ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม | 74+727 | 74+250 | 0.477 | R | 2 | 17/1/2019 | CC | 3.90 | 1.50 | 1.02 | 10.48 | 52.41 | 31.45 | 94.34 | 197.06 | 1.36 | |
| 336 | 346 | 302 | ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม | 75+106 | 75+206 | 0.100 | L | 2 | 23/1/2019 | CC | 3.74 | 0.97 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 270.00 | 440.00 | 0 | |
| 336 | 346 | 302 | ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม | 75+206 | 75+106 | 0.100 | R | 2 | 10/6/2019 | CC | 4.01 | 1.65 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 480.00 | 0 | 0 | |
| 336 | 375 | 101 | บ้านบ่อ - พระประโทน | 37+209 | 37+521 | 0.312 | L | 2 | 24/1/2019 | CC | 3.32 | 0.77 | 1.01 | 141.03 | 0 | 70.51 | 301.28 | 259.62 | 0 | |
| 336 | 375 | 101 | บ้านบ่อ - พระประโทน | 37+521 | 37+209 | 0.312 | R | 2 | 23/1/2019 | CC | 3.92 | 0.80 | 1.17 | 128.21 | 0 | 51.28 | 240.38 | 288.46 | 0 | |
| 336 | 375 | 102 | นครปฐม - ดอนตูม | 59+308 | 59+425 | 0.117 | L | 2 | 17/1/2019 | CC | 4.80 | 1.50 | 0.96 | 623.93 | 0 | 170.94 | 495.73 | 435.90 | 0 | |
| 336 | 375 | 102 | นครปฐม - ดอนตูม | 59+425 | 59+308 | 0.117 | R | 2 | 17/1/2019 | CC | 3.47 | 0.97 | 1.18 | 230.77 | 0 | 94.02 | 256.41 | 410.26 | 0 | |
| 336 | 375 | 103 | ดอนตูม - ลำลูกบัว | 59+425 | 59+699 | 0.274 | L | 2 | 17/1/2019 | CC | 4.53 | 1.07 | 1.08 | 94.89 | 0 | 32.85 | 175.18 | 156.93 | 0 | |
| 336 | 375 | 103 | ดอนตูม - ลำลูกบัว | 59+699 | 59+425 | 0.274 | R | 2 | 17/1/2019 | CC | 3.66 | 1.71 | 0.89 | 10.95 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 336 | 375 | 103 | ดอนตูม - ลำลูกบัว | 61+043 | 61+379 | 0.336 | L | 2 | 17/1/2019 | CC | 4.41 | 1.08 | 1.05 | 71.43 | 0 | 26.79 | 142.86 | 127.98 | 0 | |
| 336 | 375 | 103 | ดอนตูม - ลำลูกบัว | 61+379 | 61+043 | 0.336 | R | 2 | 17/1/2019 | CC | 4.22 | 1.50 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.48 | 0 | |
| 336 | 375 | 103 | ดอนตูม - ลำลูกบัว | 61+511 | 61+832 | 0.321 | L | 2 | 17/1/2019 | CC | 3.90 | 0.71 | 0.93 | 74.77 | 0 | 28.04 | 149.53 | 133.96 | 0 | |
| 336 | 375 | 103 | ดอนตูม - ลำลูกบัว | 61+832 | 61+511 | 0.321 | R | 2 | 17/1/2019 | CC | 3.95 | 0.85 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.15 | 3.15 | |
| 336 | 3094 | 100 | ทางเข้านครชัยศรี | 0+000 | 1+894 | 1.894 | L | 2 | 17/1/2019 | CC | 4.36 | 1.13 | 1.01 | 4.22 | 18.48 | 2.64 | 10.56 | 0 | 2.21 | |
| 336 | 3094 | 100 | ทางเข้านครชัยศรี | 1+894 | 0+000 | 1.894 | R | 2 | 17/1/2019 | CC | 3.91 | 0.81 | 1.06 | 0 | 21.65 | 6.86 | 22.70 | 0 | 0 | |
| 336 | 3233 | 100 | นครชัยศรี - ดอนตูม | 26+797 | 26+597 | 0.200 | R | 1 | 17/1/2019 | CC | 4.68 | 1.87 | 1.04 | 135.00 | 0 | 55.00 | 150.00 | 240.00 | 0 | |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย