| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 337 | 0004 | 0401 | ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ | 111+457 | 120+800 | 9.343 | L | 26/01/19 | AC | 1.97 | 1.84 | 1.46 |
| 337 | 0004 | 0401 | ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ | 120+800 | 111+457 | 9.34 | R | 26/01/19 | AC | 1.55 | 0.98 | 1.49 |
| 337 | 0004 | 0402 | ปากท่อ - สระพัง | 120+800 | 122+053 | 1.253 | L | 27/01/19 | AC | 3.31 | 2.58 | 1.31 |
| 337 | 0004 | 0402 | ปากท่อ - สระพัง | 122+053 | 120+800 | 1.25 | R | 27/01/19 | AC | 1.9 | 2.64 | 1.28 |
| 337 | 0004 | 0402 | ปากท่อ - สระพัง | 122+053 | 122+343 | 0.29 | L | 27/01/19 | CC | 5.51 | 2.55 | 1.62 |
| 337 | 0004 | 0402 | ปากท่อ - สระพัง | 122+343 | 122+053 | 0.29 | R | 27/01/19 | CC | 2.85 | 4.62 | 1.35 |
| 337 | 0004 | 0402 | ปากท่อ - สระพัง | 122+343 | 134+587 | 12.244 | L | 27/01/19 | AC | 2.15 | 2.13 | 1.48 |
| 337 | 0004 | 0402 | ปากท่อ - สระพัง | 134+587 | 122+343 | 12.24 | R | 27/01/19 | AC | 1.99 | 2.92 | 1.72 |
| 337 | 0004 | 0402 | ปากท่อ - สระพัง | 134+587 | 127+100 | 7.49 | FR | 30/01/19 | AC | 1.73 | 3.39 | 1.43 |
| 337 | 0035 | 0301 | นาโคก - แพรกหนามแดง | 53+875 | 80+826 | 26.951 | L | 28/01/19 | AC | 1.79 | 1.59 | 1.60 |
| 337 | 0035 | 0301 | นาโคก - แพรกหนามแดง | 55+900 | 59+900 | 4 | FL | 28/01/19 | AC | 2.39 | 1.33 | 1.25 |
| 337 | 0035 | 0301 | นาโคก - แพรกหนามแดง | 57+700 | 56+500 | 1.2 | FR | 28/01/19 | AC | 2.7 | 1.03 | 1.19 |
| 337 | 0035 | 0301 | นาโคก - แพรกหนามแดง | 61+700 | 66+200 | 4.5 | FL | 28/01/19 | AC | 2.54 | 1.01 | 1.15 |
| 337 | 0035 | 0301 | นาโคก - แพรกหนามแดง | 62+400 | 59+300 | 3.1 | FR | 28/01/19 | AC | 2.85 | 1.28 | 1.22 |
| 337 | 0035 | 0301 | นาโคก - แพรกหนามแดง | 62+960 | 62+600 | 0.36 | FR | 28/01/19 | AC | 3.07 | 0.44 | 1.42 |
| 337 | 0035 | 0301 | นาโคก - แพรกหนามแดง | 66+180 | 63+200 | 2.98 | FR | 28/01/19 | AC | 2.59 | 1.34 | 1.11 |
| 337 | 0035 | 0301 | นาโคก - แพรกหนามแดง | 66+400 | 67+530 | 1.13 | FL | 28/01/19 | AC | 1.92 | 1.65 | 1.22 |
| 337 | 0035 | 0301 | นาโคก - แพรกหนามแดง | 69+700 | 66+400 | 3.3 | FR | 28/01/19 | AC | 2.47 | 1.39 | 1.18 |
| 337 | 0035 | 0301 | นาโคก - แพรกหนามแดง | 70+400 | 70+200 | 0.2 | FR | 28/01/19 | AC | 4.13 | 1.46 | 1.38 |
| 337 | 0035 | 0301 | นาโคก - แพรกหนามแดง | 74+800 | 72+700 | 2.1 | FR | 28/01/19 | AC | 1.94 | 1.63 | 1.21 |
| 337 | 0035 | 0301 | นาโคก - แพรกหนามแดง | 80+826 | 53+875 | 26.95 | R | 28/01/19 | AC | 2.1 | 1.94 | 1.45 |
| 337 | 0035 | 0301 | นาโคก - แพรกหนามแดง | 80+826 | 80+600 | 0.23 | FR | 28/01/19 | AC | 3.57 | 0.95 | 1.24 |
| 337 | 0035 | 0302 | แพรกหนามแดง - วังมะนาว | 80+826 | 84+041 | 3.215 | L | 27/01/19 | AC | 1.82 | 1.95 | 1.74 |
| 337 | 0035 | 0302 | แพรกหนามแดง - วังมะนาว | 81+600 | 80+826 | 0.77 | FR | 28/01/19 | AC | 2.33 | 0.74 | 1.31 |
| 337 | 0035 | 0302 | แพรกหนามแดง - วังมะนาว | 82+800 | 82+065 | 0.74 | FR | 28/01/19 | AC | 1.89 | 1.37 | 1.52 |
| 337 | 0035 | 0302 | แพรกหนามแดง - วังมะนาว | 82+800 | 83+500 | 0.7 | FL | 28/01/19 | AC | 2.38 | 0.88 | 1.30 |
| 337 | 0035 | 0302 | แพรกหนามแดง - วังมะนาว | 84+041 | 80+826 | 3.22 | R | 27/01/19 | AC | 1.69 | 1.5 | 1.48 |
| 337 | 0325 | 0101 | บางแพ - บางพรม | 0+000 | 0+475 | 0.475 | L | 10/06/19 | CC | 3.17 | 1.09 | 1.11 |
| 337 | 0325 | 0101 | บางแพ - บางพรม | 0+475 | 8+990 | 8.515 | L | 10/06/19 | AC | 2.52 | 2.99 | 1.10 |
| 337 | 0325 | 0101 | บางแพ - บางพรม | 0+475 | 0+000 | 0.48 | R | 27/01/19 | CC | 3.41 | 2.89 | 1.16 |
| 337 | 0325 | 0101 | บางแพ - บางพรม | 16+143 | 9+259 | 6.88 | R | 27/01/19 | AC | 2.06 | 3.09 | 1.60 |
| 337 | 0325 | 0101 | บางแพ - บางพรม | 16+143 | 16+409 | 0.266 | L | 10/06/19 | CC | 4 | 1.27 | 1.09 |
| 337 | 0325 | 0101 | บางแพ - บางพรม | 16+409 | 33+838 | 17.429 | L | 10/06/19 | AC | 2.71 | 3.04 | 1.36 |
| 337 | 0325 | 0101 | บางแพ - บางพรม | 16+409 | 16+143 | 0.27 | R | 27/01/19 | CC | 4.17 | 5.23 | 1.26 |
| 337 | 0325 | 0101 | บางแพ - บางพรม | 33+838 | 16+409 | 17.43 | R | 27/01/19 | AC | 2.42 | 2.63 | 1.47 |
| 337 | 0325 | 0101 | บางแพ - บางพรม | 8+990 | 9+259 | 0.269 | L | 10/06/19 | CC | 4.82 | 1.02 | 1.32 |
| 337 | 0325 | 0101 | บางแพ - บางพรม | 8+990 | 0+475 | 8.52 | R | 27/01/19 | AC | 2.06 | 2.17 | 1.47 |
| 337 | 0325 | 0101 | บางแพ - บางพรม | 9+259 | 8+990 | 0.27 | R | 27/01/19 | CC | 3.77 | 4.26 | 1.16 |
| 337 | 0325 | 0101 | บางแพ - บางพรม | 9+259 | 16+143 | 6.884 | L | 10/06/19 | AC | 1.75 | 3.47 | 1.25 |
| 337 | 0325 | 0102 | บางพรม - สมุทรสงคราม | 33+838 | 42+406 | 8.568 | L | 10/06/19 | AC | 2.49 | 1.89 | 1.32 |
| 337 | 0325 | 0102 | บางพรม - สมุทรสงคราม | 42+406 | 33+838 | 8.57 | R | 10/06/19 | AC | 2.43 | 2.1 | 1.32 |
| 337 | 3093 | 0100 | ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม | 0+000 | 0+095 | 0.095 | L | 27/01/19 | CC | 4.47 | 1.45 | 1.38 |
| 337 | 3093 | 0100 | ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม | 0+095 | 0+000 | 0.1 | R | 29/01/19 | CC | 2.14 | 1.63 | 1.23 |
| 337 | 3093 | 0100 | ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม | 0+095 | 20+420 | 20.325 | L | 27/01/19 | AC | 2.06 | 1.54 | 1.25 |
| 337 | 3093 | 0100 | ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม | 11+829 | 11+484 | 0.35 | R | 27/01/19 | AC | 1.71 | 2.2 | 1.20 |
| 337 | 3093 | 0100 | ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม | 2+420 | 0+095 | 2.33 | R | 28/01/19 | AC | 2.44 | 1.57 | 1.22 |
| 337 | 3093 | 0100 | ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม | 20+264 | 19+920 | 0.34 | R | 27/01/19 | AC | 3.23 | 2.82 | 1.25 |
| 337 | 3206 | 0100 | ปากท่อ - ห้วยศาลา | 0+000 | 1+300 | 1.3 | L | 26/01/19 | AC | 2.32 | 17.95 | 1.23 |
| 337 | 3206 | 0100 | ปากท่อ - ห้วยศาลา | 21+600 | 22+425 | 0.825 | L | 26/01/19 | AC | 3.49 | 1.67 | 1.52 |
| 337 | 3206 | 0100 | ปากท่อ - ห้วยศาลา | 22+500 | 0+000 | 22.5 | R | 26/01/19 | AC | 2.74 | 1.81 | 1.23 |
| 337 | 3237 | 0100 | วัดแก้ว - บ้านไร่ | 0+000 | 6+709 | 6.709 | L | 28/01/19 | AC | 2 | 2.98 | 1.30 |
| 337 | 3335 | 0100 | บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว | 0+000 | 8+882 | 8.882 | L | 27/01/19 | AC | 2.64 | 2.35 | 1.37 |
| 337 | 3335 | 0100 | บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว | 18+528 | 17+453 | 1.08 | R | 27/01/19 | AC | 2.34 | 3.08 | 1.20 |
| 337 | 3335 | 0100 | บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว | 23+300 | 26+398 | 3.098 | L | 27/01/19 | AC | 1.95 | 2.54 | 1.03 |
| 337 | 3335 | 0100 | บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว | 26+398 | 26+248 | 0.15 | R | 27/01/19 | AC | 2.8 | 1.7 | 1.10 |
| 337 | 3335 | 0100 | บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว | 7+717 | 7+031 | 0.69 | R | 27/01/19 | AC | 3.02 | 1.9 | 1.35 |
| 337 | 3335 | 0100 | บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว | 8+882 | 9+023 | 0.141 | L | 27/01/19 | CC | 4 | 1.63 | 1.19 |
| 337 | 3335 | 0100 | บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว | 9+023 | 8+882 | 0.14 | R | 27/01/19 | CC | 4.51 | 1.62 | 1.43 |
| 337 | 3335 | 0100 | บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว | 9+023 | 23+300 | 14.277 | L | 27/01/19 | AC | 2.01 | 2.58 | 1.19 |
| 337 | 3336 | 0100 | โคกวัด - บ้านไร่ | 0+032 | 0+000 | 0.03 | R | 27/01/19 | CC | 1.5 | 0.93 | 1.77 |
| 337 | 3336 | 0100 | โคกวัด - บ้านไร่ | 6+611 | 0+032 | 6.58 | R | 27/01/19 | AC | 2.38 | 1.29 | 1.32 |
| 337 | 3337 | 0100 | ห้วยชินสีห์ - หินสี | 0+000 | 35+116 | 35.116 | L | 28/01/19 | AC | 2.07 | 1.63 | 1.49 |
| 337 | 3337 | 0100 | ห้วยชินสีห์ - หินสี | 1+300 | 0+000 | 1.3 | R | 28/01/19 | AC | 1.9 | 1.37 | 1.46 |
| 337 | 3510 | 0100 | ห้วยศาลา - หนองหญ้าปล้อง | 0+000 | 0+350 | 0.35 | L | 19/06/19 | AC | 2.93 | 3.28 | 1.39 |
| 337 | 3510 | 0100 | ห้วยศาลา - หนองหญ้าปล้อง | 25+921 | 0+000 | 25.92 | R | 19/06/19 | AC | 3.31 | 2.92 | 1.61 |
| 337 | 3236 | 100 | บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว | 0+000 | 0+468 | 0.468 | L | 27/01/19 | AC | 3.07 | 1.89 | 1.15 |
| 337 | 3236 | 100 | บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว | 0+468 | 0+000 | 0.47 | R | 27/01/19 | AC | 2.68 | 1.62 | 1.38 |