| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงกระบี่** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 323 | 0004 | 1101 | เขาคราม - ตลาดเก่า | 948+127 | 972+727 | 24.6 | L | 07/03/19 | AC | 2.1 | 1.79 | 1.67 |
| 323 | 0004 | 1101 | เขาคราม - ตลาดเก่า | 972+727 | 948+127 | 24.6 | R | 07/03/19 | AC | 2.09 | 1.91 | 1.55 |
| 323 | 0004 | 1102 | ตลาดเก่า - คลองท่อม | 1008+965 | 984+530 | 24.43 | R | 06/03/19 | AC | 2.02 | 1.8 | 1.53 |
| 323 | 0004 | 1102 | ตลาดเก่า - คลองท่อม | 972+727 | 984+362 | 11.635 | L | 07/03/19 | AC | 2.34 | 2.17 | 1.66 |
| 323 | 0004 | 1102 | ตลาดเก่า - คลองท่อม | 983+740 | 972+727 | 11.01 | R | 06/03/19 | AC | 2.53 | 2.96 | 1.45 |
| 323 | 0004 | 1102 | ตลาดเก่า - คลองท่อม | 984+120 | 983+740 | 0.38 | R | 06/03/19 | CC | 4.03 | 0.62 | 1.13 |
| 323 | 0004 | 1102 | ตลาดเก่า - คลองท่อม | 984+280 | 984+120 | 0.16 | R | 06/03/19 | AC | 2.91 | 1.43 | 1.26 |
| 323 | 0004 | 1102 | ตลาดเก่า - คลองท่อม | 984+362 | 984+732 | 0.37 | L | 07/03/19 | CC | 3.78 | 0.61 | 1.20 |
| 323 | 0004 | 1102 | ตลาดเก่า - คลองท่อม | 984+530 | 984+280 | 0.25 | R | 06/03/19 | CC | 3.19 | 0.99 | 1.19 |
| 323 | 0004 | 1102 | ตลาดเก่า - คลองท่อม | 984+732 | 984+897 | 0.165 | L | 07/03/19 | AC | 3.12 | 2.3 | 1.19 |
| 323 | 0004 | 1102 | ตลาดเก่า - คลองท่อม | 984+897 | 985+162 | 0.265 | L | 07/03/19 | CC | 3.47 | 1.44 | 1.38 |
| 323 | 0004 | 1102 | ตลาดเก่า - คลองท่อม | 985+162 | 1008+965 | 23.803 | L | 07/03/19 | AC | 2.06 | 1.82 | 1.76 |
| 323 | 0004 | 1103 | คลองท่อม - นาวง | 1008+965 | 1016+360 | 7.395 | L | 06/03/19 | AC | 2.32 | 1.28 | 1.44 |
| 323 | 0004 | 1103 | คลองท่อม - นาวง | 1016+315 | 1008+965 | 7.35 | R | 06/03/19 | AC | 2.15 | 1.22 | 1.38 |
| 323 | 0004 | 1103 | คลองท่อม - นาวง | 1016+360 | 1016+825 | 0.465 | L | 06/03/19 | CC | 4.17 | 1.17 | 1.41 |
| 323 | 0004 | 1103 | คลองท่อม - นาวง | 1016+780 | 1016+315 | 0.47 | R | 06/03/19 | CC | 4.24 | 0.65 | 1.07 |
| 323 | 0004 | 1103 | คลองท่อม - นาวง | 1016+825 | 1024+865 | 8.04 | L | 06/03/19 | AC | 2.55 | 1.39 | 1.64 |
| 323 | 0004 | 1103 | คลองท่อม - นาวง | 1024+800 | 1016+780 | 8.02 | R | 06/03/19 | AC | 2.45 | 1.19 | 1.45 |
| 323 | 0004 | 1103 | คลองท่อม - นาวง | 1024+865 | 1025+280 | 0.415 | L | 06/03/19 | CC | 3.81 | 0.77 | 1.29 |
| 323 | 0004 | 1103 | คลองท่อม - นาวง | 1025+225 | 1024+800 | 0.43 | R | 06/03/19 | CC | 3.35 | 1.05 | 1.18 |
| 323 | 0004 | 1103 | คลองท่อม - นาวง | 1025+280 | 1060+345 | 35.065 | L | 06/03/19 | AC | 2.48 | 1.8 | 1.63 |
| 323 | 0004 | 1103 | คลองท่อม - นาวง | 1060+345 | 1025+225 | 35.12 | R | 06/03/19 | AC | 2.52 | 1.68 | 1.57 |
| 323 | 4037 | 0100 | เหนือคลอง - สองแพรก | 0+000 | 0+065 | 0.065 | L | 07/03/19 | CC | 4.17 | 1.03 | 1.42 |
| 323 | 4037 | 0100 | เหนือคลอง - สองแพรก | 0+065 | 4+319 | 4.254 | L | 07/03/19 | AC | 2.06 | 1.03 | 1.60 |
| 323 | 4037 | 0100 | เหนือคลอง - สองแพรก | 0+100 | 0+000 | 0.1 | R | 07/03/19 | CC | 4.32 | 1.15 | 1.03 |
| 323 | 4037 | 0100 | เหนือคลอง - สองแพรก | 21+307 | 24+100 | 2.793 | L | 07/03/19 | AC | 1.89 | 1.43 | 1.42 |
| 323 | 4037 | 0100 | เหนือคลอง - สองแพรก | 33+450 | 0+100 | 33.35 | R | 07/03/19 | AC | 2.12 | 2.27 | 1.70 |
| 323 | 4038 | 0100 | คลองท่อม - ทุ่งใหญ่ | 0+000 | 53+546 | 53.546 | L | 07/03/19 | AC | 2.15 | 1.57 | 1.39 |
| 323 | 4038 | 0100 | คลองท่อม - ทุ่งใหญ่ | 17+040 | 16+104 | 0.94 | R | 07/03/19 | AC | 3.37 | 4.11 | 1.74 |
| 323 | 4038 | 0100 | คลองท่อม - ทุ่งใหญ่ | 25+930 | 23+684 | 2.25 | R | 07/03/19 | AC | 2.52 | 2.13 | 1.70 |
| 323 | 4041 | 0100 | บางผึ้ง - โคกยาง | 0+000 | 4+393 | 4.393 | L | 07/03/19 | AC | 2.57 | 1.03 | 1.32 |
| 323 | 4046 | 0200 | สิเกา - ควนกุน | 34+027 | 52+521 | 18.494 | L | 06/03/19 | AC | 1.83 | 2.21 | 1.66 |
| 323 | 4151 | 0400 | บางขัน - ลำทับ | 103+693 | 75+693 | 28 | R | 07/03/19 | AC | 1.94 | 1.64 | 1.45 |
| 323 | 4151 | 0400 | บางขัน - ลำทับ | 83+993 | 84+293 | 0.3 | L | 07/03/19 | AC | 2.78 | 0.63 | 1.37 |
| 323 | 4156 | 0100 | เขาพนม - ทุ่งใหญ่ | 40+475 | 0+000 | 40.48 | R | 07/03/19 | AC | 2.08 | 1.54 | 1.62 |
| 323 | 4252 | 0100 | ทุ่งใหญ่ - ควนปริง | 0+000 | 8+500 | 8.5 | L | 07/03/19 | AC | 2.1 | 0.91 | 1.42 |
| 323 | 4258 | 0200 | บ้านซา - ควนชัน | 15+970 | 10+500 | 5.47 | R | 06/03/19 | AC | 2.72 | 1.46 | 1.46 |
| 323 | 4258 | 0200 | บ้านซา - ควนชัน | 16+275 | 15+970 | 0.31 | R | 06/03/19 | CC | 5.72 | 1.51 | 1.17 |
| 323 | 4278 | 0100 | ทอนแจ้ - อ่าวตง | 0+000 | 14+086 | 14.086 | L | 06/03/19 | AC | 2.38 | 1.13 | 1.52 |
| 323 | 4348 | 0100 | ห้วยเจ - ควนอารีย์ | 0+000 | 6+900 | 6.9 | L | 06/03/19 | AC | 3.16 | 1.31 | 1.35 |
| 323 | 4348 | 0100 | ห้วยเจ - ควนอารีย์ | 6+900 | 7+300 | 0.4 | L | 06/03/19 | CC | 4.3 | 1.43 | 1.29 |
| 323 | 4348 | 0100 | ห้วยเจ - ควนอารีย์ | 7+300 | 8+190 | 0.89 | L | 06/03/19 | AC | 3.17 | 1.21 | 1.86 |
| 323 | 4348 | 0100 | ห้วยเจ - ควนอารีย์ | 8+190 | 8+590 | 0.4 | L | 06/03/19 | CC | 5.87 | 1.88 | 1.51 |
| 323 | 4348 | 0100 | ห้วยเจ - ควนอารีย์ | 8+590 | 10+500 | 1.91 | L | 06/03/19 | AC | 3.15 | 1.14 | 1.47 |