| **ตารางแสดงข้อมูลสภาพผิวทางชนิดพื้นผิวลาดยางและพื้นผิวคอนกรีตภายในแขวงทางหลวงระนอง** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รหัสแขวง** | **หมายเลขทางหลวง** | **หมายเลขควบคุม** | **ชื่อสายทาง** | **กม.เริ่มต้น** | **กม.สิ้นสุด** | **ระยะทาง (กม.)** | **ทิศทางสำรวจ** | **วันที่สำรวจ** | **ประเภทผิวทาง** | **ค่าเฉลี่ย** | | |
| **IRI**  **(ม./กม.)** | **Rutting**  **(มม.)** | **MPD**  **(มม.)** |
| 331 | 0004 | 0801 | เสียบญวณ - กระบุรี | 487+903 | 550+903 | 63 | L | 17/03/19 | AC | 2.41 | 1.46 | 1.44 |
| 331 | 0004 | 0801 | เสียบญวณ - กระบุรี | 508+913 | 487+903 | 21.01 | R | 17/03/19 | AC | 2.38 | 1.54 | 1.59 |
| 331 | 0004 | 0801 | เสียบญวณ - กระบุรี | 519+603 | 509+713 | 9.89 | R | 17/03/19 | AC | 2.26 | 1.21 | 1.57 |
| 331 | 0004 | 0801 | เสียบญวณ - กระบุรี | 523+544 | 520+328 | 3.22 | R | 17/03/19 | AC | 2.13 | 1.1 | 1.51 |
| 331 | 0004 | 0801 | เสียบญวณ - กระบุรี | 527+698 | 524+117 | 3.58 | R | 17/03/19 | AC | 2.15 | 0.58 | 1.58 |
| 331 | 0004 | 0801 | เสียบญวณ - กระบุรี | 550+903 | 531+649 | 19.25 | R | 17/03/19 | AC | 2.6 | 1.36 | 1.42 |
| 331 | 0004 | 0802 | กระบุรี - หงาว | 550+903 | 571+153 | 20.25 | L | 16/03/19 | AC | 2.64 | 1.89 | 1.53 |
| 331 | 0004 | 0802 | กระบุรี - หงาว | 588+903 | 610+821 | 21.918 | L | 19/03/19 | AC | 2.19 | 1.44 | 1.71 |
| 331 | 0004 | 0802 | กระบุรี - หงาว | 610+821 | 550+903 | 59.92 | R | 16/03/19 | AC | 2.82 | 2.17 | 1.78 |
| 331 | 0004 | 0803 | หงาว - อ่าวเคย | 610+821 | 612+197 | 1.376 | L | 15/03/19 | AC | 2.76 | 1.28 | 1.82 |
| 331 | 0004 | 0803 | หงาว - อ่าวเคย | 620+016 | 620+446 | 0.43 | L | 15/03/19 | AC | 2.17 | 0.45 | 1.51 |
| 331 | 0004 | 0803 | หงาว - อ่าวเคย | 622+663 | 625+871 | 3.208 | L | 15/03/19 | AC | 2.69 | 1.34 | 1.45 |
| 331 | 0004 | 0803 | หงาว - อ่าวเคย | 642+867 | 643+467 | 0.6 | L | 15/03/19 | AC | 2.47 | 1.64 | 1.37 |
| 331 | 0004 | 0803 | หงาว - อ่าวเคย | 649+267 | 649+643 | 0.376 | L | 15/03/19 | AC | 2.98 | 1.78 | 1.31 |
| 331 | 0004 | 0803 | หงาว - อ่าวเคย | 686+152 | 688+207 | 2.055 | L | 15/03/19 | AC | 2.81 | 0.99 | 1.39 |
| 331 | 0004 | 0803 | หงาว - อ่าวเคย | 692+931 | 610+821 | 82.11 | R | 15/03/19 | AC | 2.47 | 1.19 | 1.73 |
| 331 | 4006 | 0100 | ราชกรูด - วังตะกอ | 0+000 | 68+100 | 68.1 | L | 15/03/19 | AC | 2.55 | 1.31 | 1.48 |
| 331 | 4006 | 0100 | ราชกรูด - วังตะกอ | 26+000 | 25+000 | 1 | R | 16/03/19 | AC | 2.2 | 1.43 | 1.13 |
| 331 | 4006 | 0100 | ราชกรูด - วังตะกอ | 68+100 | 63+900 | 4.2 | R | 16/03/19 | AC | 2.45 | 2.07 | 1.19 |
| 331 | 4091 | 0101 | บางสีกิ้ม - เขาค่าย | 56+023 | 56+173 | 0.15 | L | 19/03/19 | AC | 3.2 | 1 | 1.21 |
| 331 | 4091 | 0101 | บางสีกิ้ม - เขาค่าย | 56+173 | 0+000 | 56.17 | R | 19/03/19 | AC | 2.89 | 1.49 | 1.45 |
| 331 | 4091 | 0102 | เขาค่าย - เขาปีบ | 56+173 | 56+260 | 0.087 | L | 19/03/19 | AC | 2.29 | 0.82 | 1.65 |
| 331 | 4091 | 0102 | เขาค่าย - เขาปีบ | 69+028 | 70+358 | 1.33 | L | 19/03/19 | AC | 2.06 | 1.53 | 1.23 |
| 331 | 4091 | 0102 | เขาค่าย - เขาปีบ | 70+358 | 56+173 | 14.19 | R | 19/03/19 | AC | 2.36 | 1.4 | 1.28 |
| 331 | 4139 | 0100 | เขาค่าย - เขาทะลุ | 0+000 | 7+629 | 7.629 | L | 19/03/19 | AC | 2.12 | 0.58 | 1.15 |
| 331 | 4139 | 0100 | เขาค่าย - เขาทะลุ | 0+088 | 0+000 | 0.09 | R | 19/03/19 | AC | 2.42 | 0.72 | 1.15 |